	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장3길 9(상장2리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 3. 9. ∼ 3. 22.(14일간)

□ 측정구분 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 24∼92 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 12∼60 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 3회 초과함

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 경보발령 현황 ‣ PM10 주의보 : 3. 16. (12:00) ∼ 3. 16. (20:00) ‣ PM2.5 주의보 : 3. 10. (20:00) ∼ 3. 13. (06:00) ⑵ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 내포 측정소(75) > 예산군 측정소(73) > 상장2리(61) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(45) > 내포 측정소(43) > 상장2리(33) ⑶ 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 3.9~13일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 더해져 미세먼지 농도가 높았음 ‣ 3.15∼18일 잔류한 황사와 대기 정체 영향으로 미세먼지(PM10)의 농도가 높았음 ‣ 3.14, 20, 21일 내몽골고원, 중국 북동□북부지방 등에서 황사가 발원함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.8∼2.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 1.6 ㎍/㎥로 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 7.6 ℃ 2. 습도 : 평균 70.2 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 2.9 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 24∼92 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 12∼60 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.001∼0.002 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.005∼0.017 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.034 ppm, CO는 0.7 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.9		46	27	0.002	0.012	0.030	0.8
3.10		76	55	0.002	0.017	0.032	0.8
3.11		92	60	0.002	0.013	0.039	0.8
3.12		79	57	0.002	0.017	0.033	0.8
3.13		39	28	0.002	0.012	0.034	0.7
3.14		53	39	0.001	0.009	0.033	0.8
3.15		56	36	0.002	0.009	0.035	0.8
3.16		77	14	0.002	0.006	0.042	0.6
3.17		77	19	0.002	0.011	0.028	0.7
3.18		77	31	0.002	0.014	0.031	0.8
3.19		77	36	0.002	0.013	0.032	0.7
3.20		43	26	0.002	0.010	0.034	0.7
3.21		39	27	0.002	0.005	0.043	0.7
3.22		24	12	0.002	0.009	0.031	0.6
평균농도		61	33	0.002	0.011	0.034	0.7
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.8∼2.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 1.6 ㎍/㎥로 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 톨루엔은 측정기간 평균농도는 8.5 ㎍/㎥이며, 3.11∼13일 ㈜페트로산업

우레탄 누출사고 및 회수작업 동안 일평균농도가 각각 13.2, 20.8, 16.7

㎍/㎥을 나타냄

□ 그 외 에틸벤젠 1.0 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.8 ㎍/㎥, o-자일렌 0.3 ㎍/㎥,

스티렌 2.9 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
3.9		1.4	5.0	0.9	1.2	0.3	1.0
3.10		2.0	11.5	1.0	1.6	0.3	1.4
3.11		2.5	13.2	2.6	5.7	0.7	1.2
3.12		1.7	20.8	1.9	3.3	0.6	1.3
3.13		1.6	16.7	1.4	2.9	0.6	3.5
3.14		1.6	4.4	0.7	1.3	0.3	3.4
3.15		1.6	8.3	0.7	1.2	0.3	3.9
3.16		0.9	3.2	0.4	0.8	0.2	3.9
3.17		1.5	6.4	0.8	1.3	0.2	3.8
3.18		2.1	8.3	0.9	1.6	0.3	4.4
3.19		2.4	11.3	1.0	1.7	0.3	5.5
3.20		2.0	5.9	0.8	1.3	0.3	3.1
3.21		1.1	2.2	0.3	0.6	0.1	2.8
3.22		0.8	1.4	0.2	0.4	0.0	1.8
측정기간 평균		1.6	8.5	1.0	1.8	0.3	2.9
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.004∼0.006 ppm, 측정기간 평균농도는 0.005 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 429.73∼474.65 ppm, 측정기간 평균농도는 456.30 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.078∼2.340 ppm, 측정기간 평균농도는 2.249 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
3.9		0.005	463.39	2.237
3.10		0.005	473.13	2.319
3.11		0.005	471.85	2.340
3.12		0.006	458.63	2.302
3.13		0.005	458.54	2.263
3.14		0.005	451.86	2.276
3.15		0.006	456.37	2.313
3.16		0.004	448.66	2.146
3.17		0.006	452.45	2.308
3.18		0.006	474.65	2.299
3.19		0.006	460.83	2.289
3.20		0.005	446.44	2.168
3.21		0.005	429.73	2.078
3.22		0.005	441.61	2.147
측정기간 평균		0.005	456.30	2.249
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 61 ㎍/㎥로 주변 예산군(73 ㎍/㎥), 내포(75 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 33 ㎍/㎥로 예산군(45 ㎍/㎥), 내포(43 ㎍/㎥) 보다 낮음

※ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 경보발령 현황

‣ PM10 주의보 : 3. 16. (12:00) ∼ 3. 16. (20:00)

‣ PM2.5 주의보 : 3. 10. (20:00) ∼ 3. 13. (06:00)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한

경향을 보임(그림 2. 참조)

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 예산군(0.006 ppm), 내포(0.003 ppm) 보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 예산군(0.015 ppm), 내포(0.014 ppm) 보다 낮았음

□ O3는 0.034 ppm으로 예산군(0.042 ppm), 내포(0.051 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.7 ppm으로 예산군(0.5 ppm), 내포(0.5 ppm)보다 높았음

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 3.9∼13일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가

더해져 농도가 높았음

□ 3.14일 내몽골고원과 중국 북동지역에서 황사가 발원하였음

□ 3.15∼18일 잔류한 황사와 대기 정체의 영향으로 미세먼지(PM10)의 농도가 높았음

□ 3.20일 중국 북부지방에서 황사가 발원하였음

□ 3.21일 몽골 고비사막과 중국 내몽골고원에서 황사가 발원하였음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
3.9	46	61	63	27	45	48
3.10	76	87	95	55	65	75
3.11	92	98	119	60	78	85
3.12	79	83	87	57	71	70
3.13	39	45	40	28	36	29
3.14	53	66	72	39	58	57
3.15	56	64	72	36	55	52
3.16	77	102	95	14	24	17
3.17	77	105	96	19	28	20
3.18	77	95	91	31	40	31
3.19	77	79	88	36	41	41
3.20	43	41	46	26	24	25
3.21	39	54	52	27	40	39
3.22	24	38	38	12	21	13
평균	61	73	75	33	45	43

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
3.9	0.002	0.006	0.004	0.012	0.015	0.016
3.10	0.002	0.005	0.004	0.017	0.022	0.018
3.11	0.002	0.006	0.004	0.013	0.017	0.019
3.12	0.002	0.005	0.003	0.017	0.021	0.020
3.13	0.002	0.006	0.003	0.012	0.016	0.016
3.14	0.001	0.005	0.003	0.009	0.014	0.014
3.15	0.002	0.005	0.003	0.009	0.012	0.015
3.16	0.002	0.005	0.003	0.006	0.009	0.011
3.17	0.002	0.006	0.004	0.011	0.016	0.013
3.18	0.002	0.007	0.004	0.014	0.018	0.017
3.19	0.002	0.006	0.004	0.013	0.015	0.016
3.20	0.002	0.005	0.003	0.010	0.010	0.012
3.21	0.002	0.005	0.003	0.005	0.007	0.008
3.22	0.002	0.005	0.003	0.009	0.012	0.007
평균	0.002	0.006	0.003	0.011	0.015	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
3.9	0.030	0.037	0.055	0.8	0.5	0.4
3.10	0.032	0.039	0.060	0.8	0.5	0.5
3.11	0.039	0.049	0.060	0.8	0.6	0.5
3.12	0.033	0.041	0.052	0.8	0.5	0.5
3.13	0.034	0.034	0.055	0.7	0.5	0.4
3.14	0.033	0.044	0.054	0.8	0.5	0.5
3.15	0.035	0.046	0.050	0.8	0.5	0.6
3.16	0.042	0.048	0.055	0.6	0.4	0.4
3.17	0.028	0.032	0.040	0.7	0.4	0.3
3.18	0.031	0.044	0.040	0.8	0.5	0.5
3.19	0.032	0.046	0.044	0.7	0.4	0.5
3.20	0.034	0.046	0.047	0.7	0.4	0.6
3.21	0.043	0.048	0.056	0.7	0.4	0.7
3.22	0.031	0.033	0.049	0.6	0.3	0.6
평균	0.034	0.042	0.051	0.7	0.5	0.5

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화