	2021. 3. 26.

	이동형 유해대기 측정시스템(SIFT-MS)을 활용한
예당산단내 대기질 조사 결과

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

이동형 유해대기 측정시스템(SIFT-MS)을 활용한 -

예당산단내 대기질 조사 결과

□ 조사 개요

□ 기    간 : 2021. 3. 8. ∼ 3. 23.(16일간)

□ 지    점 : 예당산단내 관리사무소 및 사업장 주변 도로변

□ 항    목 : 총 53종(지정악취물질 22종, 휘발성유기화합물 31종)

□ 방    법 : 선택적다중이온질량분석기(SIFT-MS)를 이용한 측정·분석

- 고정식 측정(12∼17일 동안 24시간 연속측정, 산업단지 관리사무소)

- 이동식 측정(8∼23일 동안, 사업장 주변 도로변 10회 순환)

□ 조사 결과 요약

□ 고정식 측정결과(산단 관리사무소 앞)

- 벤젠의 일평균 농도(6일간)는 1.9 ㎍/m3(0.4∼4.0 ㎍/m3)로

도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음

- 지정악취물질 22종은 배출허용기준보다 낮았음

	※ 참고사항
- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 이동식 측정결과(산단내 사업장 주변 도로변)

- 벤젠의 이동중(10회) 평균 농도는 3.0 ㎍/m3(0.3∼4.6 ㎍/m3)로 나타남

- 지정악취물질 중 프로피온산, n-뷰틸산이 배출허용기준보다 높았음

□ 종합 의견

□ 측정결과를 분석·평가한 결과, 벤젠의 평균 농도는 이동식 측정 지점

(사업장 주변 도로변)에서 고정식 측정 지점보다 높게 나타났음

□ 이동측정 시 나타난 지정악취물질 검출지점 주변 사업장 지도·점검 강화 필요

□ 세부 조사결과

≪고정식 측정결과≫

□ 기상 현황

표 1. 기상 현황

측정 일시	풍 배 도	내 용
12일		- 주풍향 : 북북서 - 풍 속 : 1.5 m/s(순간최대 4.3) - 기 온 : 8.9 ℃ - 습 도 : 79.9 % 기 압 : 1019.4 hPa
13일		- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 1.1 m/s(순간최대 5.2) - 기 온 : 7.6 ℃ - 습 도 : 72.9 % 기 압 : 1019.8 hPa
14일		- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 1.0 m/s(순간최대 5.3) - 기 온 : 7.1 ℃ - 습 도 : 76.0 % 기 압 : 1017.9 hPa
15일		- 주풍향 : 남 - 풍 속 : 1.7 m/s(순간최대 6.6) - 기 온 : 9.1 ℃ - 습 도 : 71.6 % 기 압 : 1014.5 hPa
16일		- 주풍향 : 북서 - 풍 속 : 2.3 m/s(순간최대 6.7) - 기 온 : 8.1 ℃ - 습 도 : 57.2 % 기 압 : 1013.5 hPa
17일		- 주풍향 : 동남동 - 풍 속 : 1.2 m/s(순간최대 3.1) - 기 온 : 11.0 ℃ - 습 도 : 36.7 % 기 압 : 1016.3 hPa

□ 벤젠

- 측정기간(6일간) 평균농도는 1.9 ㎍/m3(0.4∼4.0 ㎍/m3)로 도 환경기준

연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음(표 2)

- 3.16일은 벤젠농도가 4.0 ㎍/m3 로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다

높았으며, 당일 20시경 최대 농도 25.3 ㎍/m3 을 나타냄(그림 1)

- 이때의 풍향은 북북서로 나타남

표 2. 벤젠 평균 농도

	평균	3.12일	3.13일	3.14일	3.15일	3.16일	3.17일
평균 농도(㎍/m3)	1.9	1.3	2.3	2.2	1.4	4.0	0.4
최대 농도(㎍/m3)	-	1.7	8.6	4.8	3.2	25.3	0.4

그림 1. 예당산단 관리사무소 앞 벤젠 농도 추이

□ 지정악취물질

- 지정악취물질 22종은 배출허용기준보다 낮았음

- 지정악취물질 중 황화수소 > 암모니아 > 메틸에틸케톤 > 톨루엔 순으로 검출되었음(표 3)

표 3. 지정악취물질 평균 농도(고정식 측정)                              (단위 : ppm)

구 분		배출허용기준	평균	12일	13일	14일	15일	16일	17일
		공업지역
1	프로피온산	0.07	0.002	0.007	0.002	0.000	0.002	0.003	0.001
2	메틸에틸케톤	35	0.008	0.027	0.008	0.001	0.003	0.008	0.001
3	아이소뷰틸알코올	4	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	황화수소	0.06	0.010	0.010	0.006	0.004	0.005	0.001	0.031
5	암모니아	2	0.008	0.013	0.013	0.011	0.012	0.000	0.000
6	트라이메틸아민	0.02	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	다이메틸설파이드	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	메틸메르캅탄	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	자일렌	2	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000
10	뷰틸아세테이트	4	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
11	뷰틸알데하이드	0.1	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
12	프로피온알데하이드	0.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	톨루엔	30	0.003	0.005	0.003	0.001	0.004	0.003	0.001
14	메틸아이소뷰틸케톤	3	0.001	0.004	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000
15	n-뷰틸산	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
16	스타이렌	0.8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000
17	i-발레르알데하이드	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	n-발레르알데하이드	0.02
19	i-발레르산	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	n-발레르산	0.002
21	아세트알데하이드	0.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	다이메틸다이설파이드	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 메탄올 > 포름알데히드 > 비닐클로라이드+1,2-다이클로로에탄

순으로 검출되었음(표 4)

표 4. 휘발성유기화합물 평균 농도(고정식 측정)                         (단위 : ppm)

구 분		평균	12일	13일	14일	15일	16일	17일
1	벤젠(㎍/m3)	1.9	1.3	2.3	2.2	1.4	4.0	0.4
2	트리클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	프로필렌옥사이드	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000
4	아세틸렌	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
5	에틸렌	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	0.000
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	이소프로필알코올	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002
8	메탄올	0.029	0.013	0.011	0.014	0.103	0.024	0.006
9	아세트산	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
10	사염화탄소	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	포름알데히드	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004
12	메틸-t뷰틸에테르	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
13	테트라클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	디메틸아민	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	프로필렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	사이클로헥산	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	n-헥산	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
18	디에틸아민	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	아크릴로니트릴	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	아크롤레인	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
21	1,3-부타디엔	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	부탄	0.002	0.007	0.004	0.001	0.002	0.000	0.000
23	비닐클로라이드	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26	2-부텐
27	클로로포름	0.003	0.011	0.004	0.001	0.001	0.003	0.000
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
30	아세틸렌 디클로라이드	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31	에틸벤젠	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000

≪이동식 측정결과≫

□ 벤젠

- 사업장 주변 도로변에서의 이동측정(10회) 결과, 벤젠의 평균 농도는 3.0 ㎍/m3(0.3∼4.6 ㎍/m3)로 나타났음(표 5)

표 5. 측정 횟수별 벤젠 평균 농도

평균농도(㎍/m3)	측정 횟수별 벤젠 농도
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0	3.6	4.2	4.5	4.5	3.0	4.6	3.5	0.3	0.9	1.0

□ 지정악취물질

- 프로피온산, n-뷰틸산이 일부 지점에서 배출허용기준 보다 높았음

- 메틸에틸케톤 > 톨루엔 > 프로피온산 > 메틸아이소뷰틸케톤

순으로 검출되었음(그림 2, 표 6)

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 메탄올 > 프로필렌옥사이드 > 부탄 순으로 검출되었음(표 7)

그림 2. 이동측정경로 및 고농도 검출 지점

표 6. 지정악취물질 농도(이동식 측정)

지 점	측정일시	물질명	농 도(ppm)	배출허용기준(ppm)*
①	3. 10.(수) 10시	메틸에틸케톤	0.321	35
	3. 10.(수) 15시	메틸에틸케톤	0.303	35
	3. 10.(수) 15시	메틸아이소뷰틸케톤	0.204	3
	3. 10.(수) 15시	톨루엔	0.266	30
②	3. 8.(월) 21시	프로피온산	0.071	0.07
③	3. 9.(화) 15시	n-뷰틸산	0.011	0.002
⑥	3. 9.(화) 15시	프로피온산	0.324	0.07
	3. 9.(화) 15시	메틸에틸케톤	0.279	35
	3. 9.(화) 15시	톨루엔	0.406	30
	3. 9.(화) 15시	n-뷰틸산	0.010	0.002
⑦	3. 10.(수) 15시	프로피온산	0.106	0.07
	3. 10.(수) 15시	메틸에틸케톤	0.808	35
	3. 10.(수) 15시	n-뷰틸산	0.021	0.002
⑧	3. 9.(화) 21시	메틸에틸케톤	0.284	35

* 악취방지법 시행규칙 제8조에 따른 사업장 부지경계선에서의 배출허용기준

표 7. 휘발성유기화합물 농도(이동식 측정)

지 점	측정일시	물질명	농 도(ppm)	비고
①	3. 8.(월) 14시	프로필렌옥사이드	0.232	-
②	3. 8.(월) 21시	메탄올	0.501	-
④	3. 10.(수) 15시	프로필렌옥사이드	0.591	-
	3. 10.(수) 15시	부탄	0.222	-
⑤	3. 9.(화) 15시	부탄	0.304	-
	3. 9.(화) 15시	메탄올	0.359	-
⑥	3. 9.(화) 15시	프로필렌옥사이드	0.200	-
⑨	3. 10.(수) 15시	메탄올	0.812	-
	3. 22.(월) 14시	메탄올	0.272	-
	3. 23.(화) 11시	메탄올	0.323	-