	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 온천대로 1496(온양온천역)

□ 측정기간 : 2021. 3. 30. ∼ 4. 7.(9일간)

□ 측정구분 : 도심 대기질 측정

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 13∼218 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼33 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 북부권역(천안, 아산, 당진) 미세먼지 주의보 발령 현황 ‣ PM10 주의보 : 3. 29. (05:00) ∼ 3. 30. (18:00) ‣ PM2.5 주의보 : 3. 30. (01:00) ∼ 3. 30. (13:00) ⑵ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 모종동 측정소(74) > 배방읍 측정소(64) > 온양온천역(58) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 배방읍 측정소(27) > 모종동 측정소(26) > 온양온천역(19) ⑶ 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 26일부터 몽골 고비사막과 몽골, 중국 내몽골고원에서 황사가 발원함 ‣ 3.30일 전일 유입된 황사가 잔류하고 대기 정체로 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음 ‣ 4.6∼7일 대기 정체로 전일 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지가 유입되어 농도가 다소 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.7∼1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 1.0 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 13.7 ℃ 2. 습도 : 평균 54.5 % 3. 주풍향 : 남풍 또는 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 2.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 13∼218 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼33 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.011∼0.028 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.035 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.30		218	33	0.004	0.020	0.032	0.5
3.31		48	24	0.004	0.028	0.032	0.4
4.1		56	17	0.003	0.019	0.035	0.3
4.2		51	13	0.003	0.017	0.041	0.3
4.3		31	14	0.003	0.017	0.029	0.4
4.4		13	7	0.003	0.011	0.037	0.3
4.5		22	14	0.003	0.019	0.029	0.3
4.6		37	20	0.004	0.018	0.044	0.4
4.7		45	30	0.003	0.022	0.035	0.4
평균농도		58	19	0.003	0.019	0.035	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.7∼1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 1.0 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 9.2 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.2 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.9 ㎍/㎥, o-자일렌 0.4 ㎍/㎥, 스티렌 4.6 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
3.30		1.3	9.2	1.4	2.1	0.5	3.9
3.31		1.1	13.9	1.6	2.4	0.6	5.2
4.1		0.9	15.6	1.8	2.8	0.6	5.5
4.2		0.7	8.8	1.0	1.6	0.3	5.2
4.3		1.0	10.1	1.2	1.8	0.4	5.5
4.4		0.8	5.2	0.7	1.1	0.3	4.1
4.5		0.8	7.4	0.9	1.5	0.4	4.3
4.6		1.1	8.3	1.3	2.1	0.5	4.5
4.7		1.2	4.1	0.7	1.2	0.3	3.0
측정기간 평균		1.0	9.2	1.2	1.9	0.4	4.6
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.005 ppm, 측정기간 평균농도는 0.005 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 402.95∼526.36 ppm, 측정기간 평균농도는 454.43 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.861∼2.325 ppm, 측정기간 평균농도는 2.113 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
3.30		0.005	457.35	2.139
3.31		0.005	452.54	2.090
4.1		0.005	402.95	1.861
4.2		0.005	526.36	2.121
4.3		0.005	472.08	2.325
4.4		0.005	431.07	2.055
4.5		0.005	444.57	2.102
4.6		0.005	450.73	2.153
4.7		0.005	452.20	2.173
측정기간 평균		0.005	454.43	2.113
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 모종동 : 아산시 모종동 573-2, 아산시보건소

□ 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍사무소

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 58 ㎍/㎥로 주변 모종동(74 ㎍/㎥), 배방읍(64 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 19 ㎍/㎥로 모종동(26 ㎍/㎥), 배방읍(27 ㎍/㎥) 보다 낮음

※ 측정기간 중 북부권역(천안, 아산, 당진) 미세먼지 주의보 발령 현황

‣ PM10 주의보 : 3. 29. (05:00) ∼ 3. 30. (18:00)

‣ PM2.5 주의보 : 3. 30. (01:00) ∼ 3. 30. (13:00)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 모종동(0.004 ppm), 배방읍(0.004 ppm) 보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.019 ppm으로 모종동(0.019 ppm), 배방읍(0.019 ppm)과 비슷함

□ O3는 0.035 ppm으로 모종동(0.037 ppm), 배방읍(0.040 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.4 ppm으로 모종동(0.4 ppm), 배방읍(0.4 ppm)과 비슷함

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 26일부터 몽골 고비사막과 몽골, 중국 내몽골고원에서 황사가 발원함

□ 3.30일 전일 유입된 황사가 잔류하고 대기 정체로 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ 4.6∼7일 대기 정체로 전일 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되고,국외 미세먼지가 유입되어 농도가 다소 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	온양온천역 (이동차 측정)	모종동	배방읍	온양온천역 (이동차 측정)	모종동	배방읍
3.30	218	272	206	33	51	47
3.31	48	61	59	24	28	32
4.1	56	73	68	17	27	27
4.2	51	60	56	13	19	21
4.3	31	39	37	14	18	20
4.4	13	14	15	7	6	9
4.5	22	29	28	14	14	17
4.6	37	51	50	20	28	30
4.7	45	67	59	30	43	44
평균	58	74	64	19	26	27

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	온양온천역 (이동차 측정)	모종동	배방읍	온양온천역 (이동차 측정)	모종동	배방읍
3.30	0.004	0.005	0.004	0.020	0.024	0.022
3.31	0.004	0.005	0.004	0.028	0.031	0.028
4.1	0.003	0.004	0.004	0.019	0.018	0.018
4.2	0.003	0.004	0.004	0.017	0.014	0.017
4.3	0.003	0.004	0.003	0.017	0.014	0.014
4.4	0.003	0.004	0.003	0.011	0.010	0.009
4.5	0.003	0.004	0.003	0.019	0.019	0.018
4.6	0.004	0.005	0.004	0.018	0.020	0.020
4.7	0.003	0.004	0.003	0.022	0.024	0.024
평균	0.003	0.004	0.004	0.019	0.019	0.019

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	온양온천역 (이동차 측정)	모종동	배방읍	온양온천역 (이동차 측정)	모종동	배방읍
3.30	0.032	0.032	0.038	0.5	0.5	0.4
3.31	0.032	0.031	0.039	0.4	0.4	0.4
4.1	0.035	0.039	0.044	0.3	0.4	0.3
4.2	0.041	0.047	0.047	0.3	0.4	0.3
4.3	0.029	0.035	0.035	0.4	0.4	0.3
4.4	0.037	0.041	0.043	0.3	0.3	0.3
4.5	0.029	0.032	0.032	0.3	0.4	0.3
4.6	0.044	0.044	0.046	0.4	0.4	0.4
4.7	0.035	0.034	0.034	0.4	0.5	0.5
평균	0.035	0.037	0.040	0.4	0.4	0.4

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화