	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 천안시 동남구 풍세면 통미2길 18(남관4리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 4. 8. ∼ 4. 13.(6일간)

□ 측정구분 : 삼정펄프㈜천안공장 주변 대기질 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 8∼43 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼26 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 신방동 측정소(37) > 배방읍 측정소(36) > 남관4리(30) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 신방동 측정소(19) = 배방읍 측정소(19) > 남관4리(18)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.8∼1.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

민원발생 사업장 측정위치
1. 온 도 : 평균 12.4 ℃ 2. 습도 : 평균 61.6 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 8∼43 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼26 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.007∼0.017 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.040 ppm, CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.8		39	20	0.004	0.015	0.038	0.3
4.9		29	15	0.003	0.012	0.039	0.2
4.10		31	18	0.003	0.011	0.046	0.2
4.11		43	26	0.004	0.012	0.043	0.3
4.12		32	21	0.003	0.017	0.030	0.3
4.13		8	6	0.003	0.007	0.041	0.4
평균농도		30	18	0.003	0.012	0.040	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.8∼1.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 9.4 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.2 ㎍/㎥, m,p-자일렌 2.9 ㎍/㎥, o-자일렌 0.7 ㎍/㎥, 스티렌 4.7 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
4.8		1.1	7.0	0.9	1.6	0.4	4.4
4.9		0.9	9.4	0.9	1.7	0.4	5.0
4.10		0.8	7.9	0.8	1.7	0.4	4.7
4.11		0.9	17.0	2.3	7.3	1.8	5.4
4.12		1.1	9.9	1.5	3.7	0.9	4.3
4.13		0.8	5.1	0.8	1.6	0.4	4.2
측정기간 평균		0.9	9.4	1.2	2.9	0.7	4.7
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.005∼0.006 ppm, 측정기간 평균농도는 0.006 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 431.32∼457.42 ppm, 측정기간 평균농도는 443.96 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.042∼2.149 ppm, 측정기간 평균농도는 2.103 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
4.8		0.006	450.42	2.124
4.9		0.005	436.34	2.088
4.10		0.005	433.71	2.077
4.11		0.006	457.42	2.149
4.12		0.006	454.57	2.135
4.13		0.005	431.32	2.042
측정기간 평균		0.006	443.96	2.103
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 신방동 : 천안시 동남구 천안천변길 127, 맑은물사업소 하수처리장

□ 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍사무소

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 30 ㎍/㎥로 주변 신방동(37 ㎍/㎥), 배방읍(36 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 18 ㎍/㎥로 신방동(19 ㎍/㎥), 배방읍(19 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 신방동(0.005 ppm)보다 낮고, 배방읍(0.003 ppm)과 비슷함

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 신방동(0.014 ppm), 배방읍(0.014 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.040 ppm으로 신방동(0.043 ppm), 배방읍(0.046 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 신방동(0.3 ppm), 배방읍(0.3 ppm)과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍
4.8	39	47	45	20	21	20
4.9	29	38	39	15	16	18
4.10	31	37	34	18	17	17
4.11	43	51	48	26	28	29
4.12	32	42	37	21	25	22
4.13	8	9	11	6	5	5
평균	30	37	36	18	19	19

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍
4.8	0.004	0.006	0.004	0.015	0.017	0.015
4.9	0.003	0.005	0.003	0.012	0.013	0.015
4.10	0.003	0.005	0.003	0.011	0.012	0.011
4.11	0.004	0.005	0.004	0.012	0.014	0.015
4.12	0.003	0.005	0.003	0.017	0.017	0.018
4.13	0.003	0.004	0.003	0.007	0.008	0.007
평균	0.003	0.005	0.003	0.012	0.014	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍
4.8	0.038	0.042	0.047	0.3	0.4	0.4
4.9	0.039	0.041	0.046	0.2	0.3	0.3
4.10	0.046	0.050	0.054	0.2	0.3	0.3
4.11	0.043	0.047	0.051	0.3	0.4	0.4
4.12	0.030	0.036	0.036	0.3	0.3	0.3
4.13	0.041	0.041	0.044	0.4	0.3	0.3
평균	0.040	0.043	0.046	0.3	0.3	0.3

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화