	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 당진시 장재길 52-84(동곡리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 4. 10. ∼ 4. 15.(6일간)

□ 측정구분 : 당진 현대제철 주변 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 23∼64 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
(1) 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 동곡리(44) > 당진시청사 측정소(33) > 대산리 측정소(30) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 동곡리(18) = 당진시청사 측정소(18) > 대산리 측정소(15)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.2 ∼ 0.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥이하)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 10.1 ℃ 2. 습도 : 평균 72.2 % 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 1.2 m/s, 시간최대 3.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 23∼64 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.006∼0.012ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.039 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.10		43	18	0.003	0.008	0.043	0.4
4.11		64	28	0.003	0.010	0.041	0.5
4.12		52	22	0.003	0.012	0.030	0.4
4.13		23	10	0.003	0.006	0.042	0.3
4.14		35	12	0.004	0.007	0.044	0.2
4.15		48	21	0.003	0.010	0.030	0.2
평균농도		44	18	0.003	0.008	0.039	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠은 일평균농도 0.2 ∼ 0.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥이하)보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며 본 조사결과는 일간 평균치로 측정된 농도수준을 참고하기 위해 연간 평균치와 비교한 결과임

□ 톨루엔 0.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.3, m,p-자일렌 0.5, o-자일렌 0.3, 스티렌 0.7 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
4.10		0.2	1.3	0.6	0.9	0.5	0.7
4.11		0.3	0.6	0.3	0.5	0.3	0.8
4.12		0.2	1.0	0.3	0.6	0.2	0.6
4.13		0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6
4.14		0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6
4.15		0.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.7
측정기간 평균		0.2	0.6	0.3	0.5	0.3	0.7
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 9.0∼19.1 ppb, 측정기간 평균 14.1 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	평균
NH3 (ppb)	13.9	14.2	19.1	15.8	9.0	10.7	14.1
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Ca > Zn 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0008∼0.0107 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0050 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

<그림 1. 중금속 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM		TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca		Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
4.10	0.0107	0.1450	0.0315	0.0901	0.0298		0.0027	0.0002	0.0002	0.0040	0.0683	0.0003	0.0019	0.0394	0.0009	0.0004	0.0126	0.0031	0.0004	0.0000
4.11	0.0050	0.0671	0.0283	0.0607	0.0310		0.0031	0.0001	0.0002	0.0057	0.0693	0.0002	0.0013	0.0177	0.0005	0.0005	0.0127	0.0027	0.0007	0.0002
4.12	0.0008	0.1166	0.0005	0.0237	0.0069		0.0008	0.0000	0.0000	0.0004	0.0136	0.0002	0.0003	0.0041	0.0003	0.0001	0.0128	0.0039	0.0003	0.0002
4.13	0.0019	0.0831	0.0009	0.0338	0.0183		0.0013	0.0001	0.0000	0.0016	0.0283	0.0001	0.0013	0.0054	0.0004	0.0001	0.0110	0.0036	0.0008	0.0001
4.14	0.0066	0.1641	0.0011	0.0320	0.0062		0.0010	0.0001	0.0004	0.0012	0.0350	0.0003	0.0002	0.0087	0.0004	0.0002	0.0084	0.0050	0.0012	0.0000
평균	0.0050	0.0960	0.0104	0.0401		0.0153	0.0015	0.0001	0.0001	0.0022	0.0358	0.0002	0.0008	0.0125	0.0004	0.0002	0.0096	0.0030	0.0006	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

□ 당진시청사 : 당진시 시청1로, 당진시청

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 44 ㎍/㎥로 주변 대산리(30 ㎍/㎥), 당진시청사(33 ㎍/㎥) 보다 높음

□ PM2.5는 18 ㎍/㎥로 대산리(15 ㎍/㎥)보다 높고, 당진시청사(18 ㎍/㎥)과 비슷

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 대산리(0.004 ppm), 당진시청사(0.004 ppm) 보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 대산리(0.014 ppm), 당진시청사(0.012 ppm) 보다 낮았음

□ O3는 0.039 ppm으로 대산리(0.047 ppm), 당진시청사(0.047 ppm) 보다 낮았음

□ CO는 0.4 ppm으로 대산리(0.4 ppm)과 비슷, 당진시청사(0.4 ppm) 보다 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	동곡리 (이동차 측정)	대산리	당진시청사	동곡리 (이동차 측정)	대산리	당진시청사
4.10	43	31	31	18	15	17
4.11	64	41	48	28	20	31
4.12	52	28	44	22	14	22
4.13	23	21	17	10	10	8
4.14	35	25	25	12	11	10
4.15	48	34	32	21	18	18
평균	44	30	33	18	15	18

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	동곡리 (이동차 측정)	대산리	당진시청사	동곡리 (이동차 측정)	대산리	당진시청사
4.10	0.003	0.004	0.004	0.008	0.013	0.011
4.11	0.003	0.005	0.004	0.010	0.018	0.016
4.12	0.003	0.004	0.004	0.012	0.018	0.016
4.13	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.009
4.14	0.004	0.004	0.004	0.007	0.012	0.011
4.15	0.003	0.003	0.003	0.010	0.016	0.012
평균	0.003	0.004	0.004	0.008	0.014	0.012

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	동곡리 (이동차 측정)	대산리	당진시청사	동곡리 (이동차 측정)	대산리	당진시청사
4.10	0.043	0.049	0.052	0.4	0.4	0.3
4.11	0.041	0.058	0.054	0.5	0.4	0.4
4.12	0.030	0.043	0.042	0.4	0.4	0.3
4.13	0.042	0.046	0.046	0.3	0.3	0.2
4.14	0.044	0.048	0.049	0.2	0.4	0.3
4.15	0.030	0.040	0.041	0.2	0.4	0.3
평균	0.039	0.047	0.047	0.4	0.4	0.3

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화