	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 홍성군 홍성읍 충서로 206-15(솔스빌아파트)

□ 측정기간 : 2021. 4. 14. ∼ 4. 20.(7일간)

□ 측정구분 : 건설폐기물 사업장 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 22∼66 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼22 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 경보발령 현황 ‣ PM10 주의보 : 4. 17. (13:00) ∼ 4. 17. (16:00) ⑵ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 홍성읍 측정소(46) > 내포 측정소(44) > 솔스빌(41) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 홍성읍 측정소(19) > 내포 측정소(17) > 솔스빌(16) ⑶ 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 4.14일 몽골남부와 고비사막에서 황사 발원 ‣ 4.16∼17일 황사 유입으로 미세먼지(PM10) 농도가 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.7∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.8 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

민원발생 사업장 측정위치
1. 온 도 : 평균 9.3 ℃ 2. 습도 : 평균 71.9 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.8 m/s, 시간최대 4.8 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 22∼66 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼22 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.006∼0.015 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.037 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.14		22	11	0.003	0.010	0.038	0.3
4.15		33	18	0.003	0.012	0.036	0.4
4.16		57	17	0.003	0.011	0.039	0.4
4.17		66	14	0.003	0.009	0.030	0.4
4.18		31	14	0.002	0.006	0.043	0.4
4.19		38	19	0.004	0.010	0.054	0.4
4.20		38	22	0.003	0.015	0.021	0.5
평균농도		41	16	0.003	0.010	0.037	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.7∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.8 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 5.0 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.4 ㎍/㎥, m,p-자일렌 0.7 ㎍/㎥, o-자일렌 0.2 ㎍/㎥, 스티렌 3.0 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
4.14		0.8	3.6	0.4	0.7	0.2	2.7
4.15		0.8	3.9	0.4	0.8	0.2	3.5
4.16		0.7	7.4	0.4	0.7	0.2	3.3
4.17		0.9	6.7	0.4	0.7	0.2	3.0
4.18		0.7	2.5	0.3	0.5	0.2	3.1
4.19		0.7	2.8	0.3	0.6	0.2	3.2
4.20		0.9	7.8	0.5	0.9	0.2	2.3
측정기간 평균		0.8	5.0	0.4	0.7	0.2	3.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.006∼0.009 ppm, 측정기간 평균농도는 0.007 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 426.00∼469.03 ppm, 측정기간 평균농도는 440.43 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.088∼2.768 ppm, 측정기간 평균농도는 2.290 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
4.14		0.006	435.98	2.16
4.15		0.007	446.29	2.347
4.16		0.006	433.3	2.167
4.17		0.007	438.46	2.306
4.18		0.006	426.00	2.088
4.19		0.006	433.98	2.195
4.20		0.009	469.03	2.768
측정기간 평균		0.007	440.43	2.290
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 홍성읍 : 홍성군 홍성읍 내포로 136번길 29, 느티나무 어린이집

□ 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 41 ㎍/㎥로 주변 홍성읍(46 ㎍/㎥), 내포(44 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 홍성읍(19 ㎍/㎥), 내포(17 ㎍/㎥) 보다 낮음

※ 측정기간 중 서부권지역(홍성 등) 미세먼지 경보발령 현황

‣ PM10 주의보 : 4. 17. (13:00) ∼ 4. 17. (16:00)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 4.18∼20일 강한 풍속과 원활한 대기확산으로 대기상태가 보통이었음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 홍성읍(0.003 ppm), 내포(0.003 ppm)과 비슷함

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 홍성읍(0.011 ppm)보다 낮고, 내포(0.09 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.037 ppm으로 홍성읍(0.042 ppm), 내포(0.049 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.4 ppm으로 홍성읍(0.3 ppm), 내포(0.3 ppm)보다 높았음

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 4.14일 몽골남부와 고비사막에서 황사 발원

□ 16∼17일 황사 유입으로 미세먼지(PM10) 농도가 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포
4.14	22	26	25	11	14	11
4.15	33	37	33	18	19	16
4.16	57	62	56	17	20	16
4.17	66	75	72	14	18	13
4.18	31	32	31	14	15	11
4.19	38	47	45	19	23	22
4.20	38	45	49	22	27	31
평균	41	46	44	16	19	17

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포
4.14	0.003	0.003	0.003	0.010	0.009	0.007
4.15	0.003	0.003	0.003	0.012	0.012	0.010
4.16	0.003	0.003	0.003	0.011	0.010	0.009
4.17	0.003	0.003	0.003	0.009	0.010	0.007
4.18	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005
4.19	0.004	0.004	0.004	0.010	0.012	0.009
4.20	0.003	0.003	0.003	0.015	0.018	0.014
평균	0.003	0.003	0.003	0.010	0.011	0.009

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포
4.14	0.038	0.046	0.051	0.3	0.3	0.2
4.15	0.036	0.045	0.051	0.4	0.3	0.2
4.16	0.039	0.047	0.048	0.4	0.2	0.2
4.17	0.030	0.035	0.040	0.4	0.3	0.2
4.18	0.043	0.045	0.049	0.4	0.2	0.2
4.19	0.054	0.052	0.064	0.4	0.3	0.4
4.20	0.021	0.023	0.038	0.5	0.3	0.4
평균	0.037	0.042	0.049	0.4	0.3	0.3

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화