	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 보령시 오천면 지픈골길 36(오포3리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 4. 21. ∼ 4. 27.(7일간)

□ 측정구분 : 보령화력발전소 주변 대기질 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 12∼46 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
(1) 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 주교면 측정소(53) > 대천2동 측정소(42) > 오포3리(30) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 주교면 측정소(22) > 대천2동 측정소(21) > 오포3리(17)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.6∼1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

보령화력
1. 온 도 : 평균 16.3 ℃ 2. 습도 : 평균 56.2 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 5.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 12∼46 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.006∼0.011 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.058 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.21		46	24	0.004	0.011	0.067	0.5
4.22		44	24	0.004	0.009	0.077	0.4
4.23		27	13	0.003	0.006	0.059	0.3
4.24		23	12	0.003	0.008	0.054	0.3
4.25		31	19	0.003	0.008	0.050	0.4
4.26		28	17	0.003	0.007	0.057	0.4
4.27		12	7	0.003	0.007	0.043	0.3
평균농도		30	17	0.003	0.008	0.058	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.6∼1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 4.5 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.7 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.0 ㎍/㎥, o-자일렌 0.3 ㎍/㎥, 스티렌 5.0 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
4.21		1.1	5.2	0.8	1.2	0.3	5.6
4.22		0.9	6.0	0.9	1.2	0.3	6.4
4.23		0.6	4.0	0.7	0.9	0.3	4.3
4.24		0.7	4.1	0.6	0.9	0.2	5.1
4.25		1.3	4.9	0.8	1.2	0.3	5.5
4.26		0.8	4.1	0.6	0.9	0.2	5.0
4.27		0.6	3.1	0.5	0.8	0.3	3.5
측정기간 평균		0.9	4.5	0.7	1.0	0.3	5.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.005 ppm, 측정기간 평균농도는 0.005 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 421.33∼451.14 ppm, 측정기간 평균농도는 431.52 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.053∼2.220 ppm, 측정기간 평균농도는 2.107 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
4.21		0.005	451.14	2.220
4.22		0.005	-	-
4.23		0.005	425.85	2.075
4.24		0.005	431.87	2.105
4.25		0.005	428.86	2.090
4.26		0.005	421.33	2.053
4.27		0.005	430.09	2.096
측정기간 평균		0.005	431.52	2.107
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 주교면 : 보령시 주교면 올계큰길 396 (주교면사무소)

□ 대천2동 : 보령시 중앙로 142-16 (대천2동 주민센터)

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 30 ㎍/㎥로 주변 주교면(53 ㎍/㎥), 대천2동(42 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 주교면(22 ㎍/㎥), 대천2동(21 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 미세먼지는 대체로 서풍계열에서 나타났음

□ 21∼22일 대기 정체와 기류 수렴으로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ 23∼27일 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로‘보통’수준이었음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 주교면(0.005 ppm), 대천2동(0.004 ppm)보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 주교면(0.016 ppm)보다 낮고, 대천2동(0.008 ppm)과 비슷함

□ O3는 0.058 ppm으로 주교면(0.064 ppm), 대천2동(0.064 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.4 ppm으로 주교면(0.5 ppm), 대천2동(0.5 ppm)보다 낮았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	오포3리 (이동차 측정)	주교면	대천2동	오포3리 (이동차 측정)	주교면	대천2동
4.21	46	84	62	24	36	34
4.22	44	73	61	24	30	29
4.23	27	42	45	13	15	14
4.24	23	35	28	12	13	13
4.25	31	46	36	19	23	22
4.26	28	53	40	17	20	23
4.27	12	39	23	7	15	14
평균	30	53	42	17	22	21

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	오포3리 (이동차 측정)	주교면	대천2동	오포3리 (이동차 측정)	주교면	대천2동
4.21	0.004	0.005	0.005	0.011	0.021	0.013
4.22	0.004	0.006	0.005	0.009	0.018	0.010
4.23	0.003	0.005	0.004	0.006	0.010	0.006
4.24	0.003	0.004	0.004	0.008	0.011	0.007
4.25	0.003	0.005	0.004	0.008	0.017	0.009
4.26	0.003	0.005	0.004	0.007	0.015	0.007
4.27	0.003	0.004	0.004	0.007	0.020	0.007
평균	0.003	0.005	0.004	0.008	0.016	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	오포3리 (이동차 측정)	주교면	대천2동	오포3리 (이동차 측정)	주교면	대천2동
4.21	0.067	0.082	0.074	0.5	0.7	0.6
4.22	0.077	0.099	0.085	0.4	0.6	0.5
4.23	0.059	0.072	0.064	0.3	0.4	0.4
4.24	0.054	0.061	0.062	0.3	0.4	0.4
4.25	0.050	0.051	0.057	0.4	0.5	0.5
4.26	0.057	0.058	0.062	0.4	0.5	0.4
4.27	0.043	0.027	0.043	0.3	0.4	0.4
평균	0.058	0.064	0.064	0.4	0.5	0.5

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화