	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장3길 9(상장2리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 5. 5. ∼ 5. 20.(16일간)

□ 측정구분 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 10∼381 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 2회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼56 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 3회 초과함

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 주의보, 경보발령 현황 ‣ PM10 주의보 : 5. 7. (13:00) ∼ 5. 7. (14:00) PM10 경 보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 9. (03:00) PM10 주의보 : 5. 9. (03:00) ∼ 5. 9. (06:00) ‣ PM2.5 주의보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 7. (17:00) PM2.5 경 보 : 5. 7. (17:00) ∼ 5. 8. (13:00) PM2.5 주의보 : 5. 8. (13:00) ∼ 5. 9. (01:00) ⑵ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 내포 측정소(80) > 상장2리(79) > 예산군 측정소(72) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(28) > 상장2리(22) > 내포 측정소(21) ⑶ 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 5.3일, 5.5일 내몽골 고원, 몽골 고비사막에서 황사 발원 ‣ 5.5~6일 대기상태는 ‘보통’수준이나, 잔류 황사의 영향으로 PM10 농도가 다소 높음 ‣ 5.7~9일 고비사막에서 발원한 황사(5일) 유입으로 농도가 높았음 ‣ 5.14~15일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.5∼2.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 17.2 ℃ 2. 습도 : 평균 73.7 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 0.9 m/s, 시간최대 4.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 10∼381 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 2회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼56 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.005 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.006∼0.017 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.044 ppm, CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.5		46	9	0.003	0.006	0.049	0.3
5.6		66	15	0.003	0.008	0.055	0.3
5.7		349	56	0.003	0.006	0.049	0.3
5.8		381	50	0.003	0.006	0.048	0.3
5.9		66	12	0.003	0.007	0.046	0.3
5.10		23	11	0.003	0.011	0.034	0.3
5.11		16	9	0.003	0.007	0.043	0.3
5.12		28	15	0.003	0.008	0.057	0.3
5.13		47	28	0.004	0.013	0.061	0.4
5.14		53	30	0.003	0.013	0.055	0.4
5.15		42	26	0.003	0.011	0.031	0.3
5.16		10	5	0.003	0.006	0.030	0.2
5.17		15	10	0.003	0.007	0.028	0.2
5.18		27	17	0.004	0.007	0.041	0.3
5.19		30	17	0.004	0.009	0.050	0.3
5.20		61	42	0.005	0.017	0.031	0.4
평균농도		79	22	0.003	0.009	0.044	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.5∼2.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 7.5 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 1.0 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.3 ㎍/㎥, o-자일렌 0.3 ㎍/㎥, 스티렌 3.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
5.5		0.7	4.5	0.6	0.9	0.3	4.0
5.6		0.7	3.9	0.7	0.8	0.3	3.0
5.7		0.6	3.5	0.7	0.9	0.3	3.9
5.8		0.6	2.7	0.5	0.7	0.2	3.2
5.9		0.7	3.5	0.6	0.8	0.3	3.3
5.10		0.7	5.8	0.8	1.1	0.2	3.2
5.11		0.7	11.3	1.0	1.6	0.5	3.8
5.12		0.7	7.9	1.1	1.3	0.4	4.7
5.13		1.7	20.8	2.0	2.1	0.3	4.8
5.14		2.6	10.1	1.7	2.1	0.3	4.3
5.15		1.0	9.8	1.6	1.9	0.4	1.4
5.16		0.5	6.7	1.0	1.3	0.5	1.0
5.17		1.0	4.4	0.7	0.9	0.4	2.5
5.18		0.9	6.0	0.9	1.1	0.3	1.4
5.19		0.8	7.3	1.0	1.3	0.3	2.6
5.20		1.0	11.4	1.2	1.6	0.3	2.4
측정기간 평균		0.9	7.5	1.0	1.3	0.3	3.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.005∼0.007 ppm, 측정기간 평균농도는 0.006 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 404.09∼480.30 ppm, 측정기간 평균농도는 434.38 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 1.874∼2.506 ppm, 측정기간 평균농도는 2.058 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
5.5		0.005	430.17	1.993
5.6		0.005	436.06	2.022
5.7		0.005	427.55	1.983
5.8		0.006	434.94	2.017
5.9		0.006	427.55	1.983
5.10		0.007	423.05	1.962
5.11		0.006	437.98	2.031
5.12		0.005	404.09	1.874
5.13		0.006	408.43	1.894
5.14		0.006	441.43	2.018
5.15		0.006	444.67	2.149
5.16		0.005	423.87	2.019
5.17		0.006	433.68	2.063
5.18		0.006	439.10	2.134
5.19		0.006	457.28	2.277
5.20		0.007	480.30	2.506
측정기간 평균		0.006	434.38	2.058
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 79 ㎍/㎥로 주변 예산군(72 ㎍/㎥)보다 높고, 내포(80 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 22 ㎍/㎥로 예산군(28 ㎍/㎥)보다 낮고, 내포(21 ㎍/㎥) 보다 높음

※ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 주의보, 경보발령 현황

‣ PM10 주의보 : 5. 7. (13:00) ∼ 5. 7. (14:00)

PM10 경  보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 9. (03:00)

PM10 주의보 : 5. 9. (03:00) ∼ 5. 9. (06:00)

‣ PM2.5 주의보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 7. (17:00)

PM2.5 경  보 : 5. 7. (17:00) ∼ 5. 8. (13:00)

PM2.5 주의보 : 5. 8. (13:00) ∼ 5. 9. (01:00)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 예산군(0.005 ppm)보다 낮고, 내포(0.003 ppm)와 비슷

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 예산군(0.009 ppm)과 비슷, 내포(0.008 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.044 ppm으로 예산군(0.048 ppm), 내포(0.052 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 예산군(0.5 ppm), 내포(0.6 ppm)보다 낮았음

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 5.3일, 5.5일 내몽골 고원, 몽골 고비사막에서 황사 발원

□ 5.5∼6일 대기상태는 ‘보통’수준이나, 잔류 황사의 영향으로 PM10 농도가 다소 높음

□ 5.7∼9일 고비사막에서 발원한 황사(5일) 유입으로 농도가 높았음

□ 5.14∼15일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ 황사기간 동안 미세먼지는 남서풍에서 높게 나타났으며, 황사기간을 제외한 측정기간 동안 미세먼지는 북풍계열에서 높게 나타남

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
5.5	46	45	51	9	14	11
5.6	66	64	73	15	17	14
5.7	349	302	374	56	92	66
5.8	381	373	385	50	104	60
5.9	66	75	71	12	20	11
5.10	23	18	24	11	10	10
5.11	16	18	19	9	11	8
5.12	28	23	24	15	13	10
5.13	47	43	43	28	28	26
5.14	53	46	49	30	32	27
5.15	42	26	24	26	22	16
5.16	10	9	10	5	7	4
5.17	15	14	14	10	12	8
5.18	27	31	25	17	23	13
5.19	30	27	27	17	18	15
5.20	61	38	59	42	29	43
평균	79	72	80	22	28	21

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
5.5	0.003	0.004	0.003	0.006	0.007	0.006
5.6	0.003	0.004	0.004	0.008	0.008	0.007
5.7	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.006
5.8	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.006
5.9	0.003	0.004	0.003	0.007	0.007	0.005
5.10	0.003	0.004	0.003	0.011	0.010	0.010
5.11	0.003	0.004	0.003	0.007	0.007	0.008
5.12	0.003	0.005	0.003	0.008	0.010	0.006
5.13	0.004	0.006	0.003	0.013	0.012	0.011
5.14	0.003	0.006	0.003	0.013	0.010	0.012
5.15	0.003	0.005	0.002	0.011	0.009	0.007
5.16	0.003	0.005	0.002	0.006	0.006	0.007
5.17	0.003	0.006	0.002	0.007	0.008	0.007
5.18	0.004	0.007	0.002	0.007	0.008	0.007
5.19	0.004	0.007	0.003	0.009	0.008	0.008
5.20	0.005	0.006	0.004	0.017	0.014	0.015
평균	0.003	0.005	0.003	0.009	0.009	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
5.5	0.049	0.052	0.061	0.3	0.4	0.5
5.6	0.055	0.060	0.068	0.3	0.4	0.4
5.7	0.049	0.052	0.055	0.3	0.4	0.4
5.8	0.048	0.050	0.055	0.3	0.4	0.4
5.9	0.046	0.047	0.056	0.3	0.4	0.4
5.10	0.034	0.041	0.040	0.3	0.4	0.4
5.11	0.043	0.046	0.046	0.3	0.4	0.6
5.12	0.057	0.052	0.064	0.3	0.4	0.6
5.13	0.061	0.063	0.068	0.4	0.5	0.8
5.14	0.055	0.065	0.060	0.4	0.6	0.9
5.15	0.031	0.041	0.045	0.3	0.5	0.8
5.16	0.03	0.039	0.038	0.2	0.5	0.8
5.17	0.028	0.033	0.030	0.2	0.5	0.6
5.18	0.041	0.041	0.036	0.3	0.5	0.6
5.19	0.05	0.059	0.059	0.3	0.5	0.4
5.20	0.031	0.032	0.043	0.4	0.5	0.5
평균	0.044	0.048	0.052	0.3	0.5	0.6

그림 1. 풍향별 농도 기여도(5.5.∼5.20.)

PM10	PM2.5

그림 2. 황사기간(5.5.∼5.9.)을 제외한 풍향별 농도 기여도(5.10.∼5.20.)

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화