	2021. 6.

	이동형 유해대기 측정시스템(SIFT-MS)을 활용한
예당산단 대기질 조사 결과

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

이동형 유해대기 측정시스템(SIFT-MS)을 활용한 -

예당산단 대기질 조사 결과

□ 조사 개요

□ 기    간 : 2021. 5. 11. ∼ 5. 21.(11일간)

□ 지    점 : 예당산단내 관리사무소 및 사업장 주변 도로변, 예덕초등학교

□ 항    목 : 총 53종(지정악취물질 22종, 휘발성유기화합물 31종)

□ 방    법 : 선택적다중이온질량분석기(SIFT-MS)를 이용한 측정·분석

- 고정식 측정(11∼12일 동안 낮시간대, 예덕초등학교)

- 고정식 측정(13∼21일 동안 24시간 연속측정, 산업단지 관리사무소)

- 이동식 측정(11∼21일 동안, 사업장 주변 도로변 5회 순환)

□ 조사 결과 요약

□ 고정식 측정결과(예덕초등학교)

- 벤젠의 일평균 농도(2일간)는 0.21 ㎍/m3(0.09∼0.33 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음

□ 고정식 측정결과(예당산단 관리사무소)

- 벤젠의 일평균 농도(9일간)는 1.47 ㎍/m3(0.04∼7.89 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음

- 지정악취물질 22종은 배출허용기준보다 낮았음

	※ 참고사항
- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 이동식 측정결과(산단내 사업장 주변 도로변)

- 벤젠의 이동중(5회) 평균 농도는 1.45 ㎍/m3(0.36∼2.39 ㎍/m3)로 나타남

- 지정악취물질 중 프로피온산, n-뷰틸산이 배출허용기준보다 높았음

□ 세부 조사결과

≪고정식 측정결과≫-예덕초

□ 기상 현황

표 1. 예덕초 기상 현황

측정 일시	풍 배 도	내 용
11일		- 주풍향 : 동남동 - 풍 속 : 2.4 m/s(순간최대 6.3) - 기 온 : 21.9 ℃ - 습 도 : 52.0 % - 기 압 : 1007.5 hPa
12일		- 주풍향 : 동남동 - 풍 속 : 0.9 m/s(순간최대 3.3) - 기 온 : 24.7 ℃ - 습 도 : 35.0 % - 기 압 : 1007.6 hPa

□ 벤젠

- 측정기간(2일간) 평균농도는 0.21 ㎍/m3(0.09∼0.33 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음(표 2)

표 2. 예덕초 벤젠 평균 농도

	평균	5.11	5.12
평균 농도(㎍/m3)	0.21	0.09	0.33
최대 농도(㎍/m3)	-	0.23	0.40

□ 지정악취물질

- 지정악취물질 중 메틸에틸케톤, 황화수소, 암모니아가 검출되었지만 농도가 낮은 수준임(표 3)

표 3. 예덕초 지정악취물질 평균 농도                                      (단위 : ppm)

구 분		평균	11일	12일
1	프로피온산	0.000	0.000	0.000
2	메틸에틸케톤	0.001	0.001	0.001
3	아이소뷰틸알코올	0.000	0.000	0.000
4	황화수소	0.001	0.001	0.001
5	암모니아	0.001	0.001	0.001
6	트라이메틸아민	0.000	0.000	0.000
7	다이메틸설파이드	0.000	0.000	0.000
8	메틸메르캅탄	0.000	0.000	0.000
9	자일렌	0.000	0.000	0.000
10	뷰틸아세테이트	0.000	0.000	0.000
11	뷰틸알데하이드	0.000	0.000	0.000
12	프로피온알데하이드	0.000	0.000	0.000
13	톨루엔	0.000	0.000	0.000
14	메틸아이소뷰틸케톤	0.000	0.000	0.000
15	n-뷰틸산	0.000	0.000	0.000
16	스타이렌	0.000	0.000	0.000
17	i-발레르알데하이드	0.000	0.000	0.000
18	n-발레르알데하이드
19	i-발레르산	0.000	0.000	0.000
20	n-발레르산
21	아세트알데하이드	0.000	0.000	0.000
22	다이메틸다이설파이드	0.000	0.000	0.000

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 메탄올, 비닐클로라이드+1,2-다이클로로에탄 > 포름알데히드, 1,1-다이클로로에탄 순으로 검출되었음(표 4)

표 4. 예덕초 휘발성유기화합물 평균 농도                                 (단위 : ppm)

구 분		평균	11일	12일
1	벤젠(㎍/m3)	0.21	0.09	0.33
2	트리클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000
3	프로필렌옥사이드	0.000	0.000	0.000
4	아세틸렌	0.000	0.000	0.000
5	에틸렌	0.000	0.000	0.001
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.000	0.000	0.000
7	이소프로필알코올	0.000	0.000	0.000
8	메탄올	0.003	0.002	0.004
9	아세트산	0.001	0.001	0.001
10	사염화탄소	0.000	0.000	0.000
11	포름알데히드	0.002	0.001	0.003
12	메틸-t뷰틸에테르	0.000	0.000	0.000
13	테트라클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000
14	디메틸아민	0.000	0.000	0.000
15	프로필렌	0.000	0.000	0.000
16	사이클로헥산	0.000	0.000	0.000
17	n-헥산	0.001	0.001	0.001
18	디에틸아민	0.000	0.000	0.000
19	아크릴로니트릴	0.000	0.000	0.000
20	아크롤레인	0.000	0.000	0.000
21	1,3-부타디엔	0.000	0.000	0.000
22	부탄	0.000	0.000	0.000
23	비닐클로라이드	0.003	0.002	0.003
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	0.000	0.000	0.000
26	2-부텐
27	클로로포름	0.000	0.000	0.000
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	0.002	0.002	0.002
30	아세틸렌 디클로라이드	0.000	0.000	0.000
31	에틸벤젠	0.000	0.000	0.000

≪고정식 측정결과≫-예당산단 관리사무소

□ 기상 현황

표 5. 예당산단 관리사무소 기상 현황

측정 일시	13일	14일	15일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 북북서 - 풍 속 : 1.5 m/s(최대 5.6) - 기 온 : 23.7 ℃ - 습 도 : 54.6 % 기 압 : 1008.5 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.8 m/s(최대 5.3) - 기 온 : 21.2 ℃ - 습 도 : 71.5 % 기 압 : 1009.1 hPa	- 주풍향 : 남남서 - 풍 속 : 0.9 m/s(최대 4.8) - 기 온 : 20.6 ℃ - 습 도 : 90.4 % 기 압 : 1003.9 hPa
측정 일시	16일	17일	18일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 남남서 - 풍 속 : 1.9 m/s(최대 7.8) - 기 온 : 18.8 ℃ - 습 도 : 97.5 % 기 압 : 998.4 hPa	- 주풍향 : 북서 - 풍 속 : 1.0 m/s(최대 5.4) - 기 온 : 15.7 ℃ - 습 도 : 94.2 % 기 압 : 1004.6 hPa	- 주풍향 : 서 - 풍 속 : 0.9 m/s(최대 4.1) - 기 온 : 17.4 ℃ - 습 도 : 82.2 % 기 압 : 1008.6 hPa
측정 일시	19일	20일	21일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 1.1 m/s(최대 5.2) - 기 온 : 18.6 ℃ - 습 도 : 65.1 % 기 압 : 1008.9 hPa	- 주풍향 : 북북서 - 풍 속 : 1.4 m/s(최대 8.7) - 기 온 : 16.9 ℃ - 습 도 : 81.4 % 기 압 : 1002.8 hPa	- 주풍향 : 북서 - 풍 속 : 1.2 m/s(최대 5.0) - 기 온 : 14.3 ℃ - 습 도 : 97.5 % 기 압 : 1000.4 hPa

□ 벤젠

- 측정기간(9일간) 평균농도는 1.47 ㎍/m3(0.04∼7.89 ㎍/m3)로

도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음(표 6)

- 13일은 벤젠농도가 7.89 ㎍/m3 로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 높았으며, 당일 20시경 최대 농도 20.80 ㎍/m3 를 나타냄(그림 1)

- 이때의 풍향은 북풍으로 나타남

표 6. 예당산단 관리사무소 벤젠 평균 농도

	평균	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	5.18	5.19	5.20	5.21
평균 농도(㎍/m3)	1.47	7.89	1.95	0.28	0.04	0.99	0.60	0.31	0.44	0.69
최대 농도(㎍/m3)	-	20.80	6.88	1.00	0.10	3.22	2.42	1.54	1.31	3.20

그림 1. 예당산단 관리사무소 앞 벤젠 농도 추이

□ 지정악취물질

- 지정악취물질 22종은 배출허용기준보다 낮았음

- 지정악취물질 중 황화수소 > 메틸에틸케톤 > 암모니아 > 프로피온산 순으로 검출되었음(표 7)

표 7. 예당산단 관리사무소 지정악취물질 평균 농도                     (단위 : ppm)

구 분		배출허용기준	평균	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일
		공업지역
1	프로피온산	0.07	0.002	0.005	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.004	0.000
2	메틸에틸케톤	35	0.007	0.021	0.007	0.005	0.000	0.003	0.001	0.007	0.018	0.000
3	아이소뷰틸알코올	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	황화수소	0.06	0.009	0.016	0.012	0.019	0.004	0.003	0.003	0.004	0.013	0.004
5	암모니아	2	0.004	0.003	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.002	0.010	0.000
6	트라이메틸아민	0.02	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	다이메틸설파이드	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	메틸메르캅탄	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	자일렌	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	뷰틸아세테이트	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	뷰틸알데하이드	0.1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	프로피온알데하이드	0.1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	톨루엔	30	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.000
14	메틸아이소뷰틸케톤	3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
15	n-뷰틸산	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	스타이렌	0.8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	i-발레르알데하이드	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	n-발레르알데하이드	0.02
19	i-발레르산	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	n-발레르산	0.002
21	아세트알데하이드	0.1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	다이메틸다이설파이드	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 메탄올 > 포름알데히드 > 에틸렌, 비닐클로라이드+1,2-다이클로로에탄, 1,1-다이클로로에탄 순으로 측정되었음(표 8)

표 8. 예당산단 관리사무소 휘발성유기화합물 평균 농도                (단위 : ppm)

구 분		평균	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일
1	벤젠(㎍/m3)	1.47	7.89	1.95	0.28	0.04	0.99	0.6	0.31	0.44	0.69
2	트리클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	프로필렌옥사이드	0.001	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000
4	아세틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	에틸렌	0.003	0.010	0.005	0.002	0.000	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	이소프로필알코올	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
8	메탄올	0.014	0.011	0.012	0.049	0.004	0.018	0.008	0.007	0.011	0.003
9	아세트산	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	사염화탄소	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	포름알데히드	0.005	0.009	0.004	0.007	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003
12	메틸-t뷰틸에테르	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
13	테트라클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	디메틸아민	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	프로필렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	사이클로헥산	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	n-헥산	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	디에틸아민	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
19	아크릴로니트릴	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	아크롤레인	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	1,3-부타디엔	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	부탄	0.002	0.015	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
23	비닐클로라이드	0.003	0.009	0.004	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26	2-부텐
27	클로로포름	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001
30	아세틸렌 디클로라이드	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31	에틸벤젠	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

≪이동식 측정결과≫

□ 벤젠

- 사업장 주변 도로변에서의 이동측정(5회) 결과, 벤젠의 평균 농도는 1.45 ㎍/m3(0.36∼2.39 ㎍/m3)로 나타났음(표 9)

표 9. 측정 횟수별 벤젠 평균 농도

평균농도(㎍/m3)	측정 횟수별 벤젠 농도
	1	2	3	4	5
1.45	0.63	0.36	2.39	2.39	1.47

□ 지정악취물질

- 프로피온산, n-뷰틸산이 일부 지점에서 배출허용기준 보다 높았음

- 톨루엔 > 메틸에틸케톤 > 메틸아이소뷰틸케톤 순으로 검출되었음(그림 2, 표 10)

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 프로필렌옥사이드 > 메탄올 순으로 검출되었음(그림 2, 표 11)

그림 2. 이동측정경로 및 고농도 검출 지점

※ 검출 지점의 번호는 3월 조사 결과의 번호를 따름

표 10. 지정악취물질 농도(이동식 측정)

지 점	측정일시	물질명	농 도(ppm)	배출허용기준(ppm)*
①	5. 13.(목) 11시	톨루엔	0.658	30
	5. 13.(목) 11시	메틸에틸케톤	0.401	35
	5. 13.(목) 11시	메틸아이소뷰틸케톤	0.265	3
	5. 13.(목) 11시	자일렌+에틸벤젠	0.238	2
	5. 13.(목) 11시	뷰틸아세테이트	0.213	4
	5. 13.(목) 11시	n-뷰틸산	0.016	0.002
⑤	5. 12.(수) 10시	프로피온산	0.138	0.07

* 악취방지법 시행규칙 제8조에 따른 사업장 부지경계선에서의 배출허용기준

표 11. 휘발성유기화합물 농도(이동식 측정)

지 점	측정일시	물질명	농 도(ppm)	비고
①	5. 13.(목) 11시	프로필렌옥사이드	2.871	-
⑤	5. 12.(수) 10시	메탄올	0.710	-
⑨	5. 13.(목) 11시	메탄올	0.462	-