	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장2길 128-9(도랑골 노인회관)

□ 측정기간 : 2021. 5. 7.～ 5. 21.(15일간)

□ 측정구분 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼584 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼71 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 2회 초과함

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 주의보, 경보발령 현황 ‣ PM10 주의보 : 5. 7. (13:00) ∼ 5. 7. (14:00) PM10 경 보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 9. (03:00) PM10 주의보 : 5. 9. (03:00) ∼ 5. 9. (06:00) ‣ PM2.5 주의보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 7. (17:00) PM2.5 경 보 : 5. 7. (17:00) ∼ 5. 8. (13:00) PM2.5 주의보 : 5. 8. (13:00) ∼ 5. 9. (01:00) ⑵ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 도랑골(111) > 내포 측정소(76) > 예산군 측정소(70) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(28) > 도랑골(22) > 내포 측정소(20) ⑶ 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 5.3일, 5.5일 내몽골 고원, 몽골 고비사막에서 황사 발원 ‣ 5.7~9일 고비사막에서 발원한 황사(5일) 유입으로 농도가 높았음 ‣ 5.14~15일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 일평균농도 0.1 ∼ 0.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥이하)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 16.9 ℃ 2. 습도 : 평균 78.3 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 3.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼584 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼71 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 2회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.004∼0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.037 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.7		517	71	0.003	0.005	0.050	0.4
5.8		584	62	0.003	0.005	0.039	0.3
5.9		98	13	0.003	0.005	0.038	0.3
5.10		31	10	0.003	0.009	0.025	0.3
5.11		27	9	0.003	0.006	0.037	0.3
5.12		33	13	0.004	0.007	0.047	0.3
5.13		56	24	0.004	0.010	0.052	0.4
5.14		62	28	0.007	0.010	0.050	0.8
5.15		36	18	0.003	0.007	0.025	0.4
5.16		17	4	0.003	0.004	0.025	0.2
5.17		22	10	0.003	0.006	0.022	0.3
5.18		36	16	0.003	0.006	0.033	0.3
5.19		47	18	0.004	0.007	0.044	0.4
5.20		47	21	0.004	0.010	0.032	0.4
5.21		18	9	0.003	0.006	0.037	0.3
평균농도		111	22	0.004	0.007	0.037	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠은 일평균농도 0.1 ∼ 0.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥이하)보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며 본 조사결과는 일간 평균치로 측정된 농도수준을 참고하기 위해 연간 평균치와 비교한 결과임

□ 톨루엔 0.9 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.3, m,p-자일렌 0.2, o-자일렌 0.2, 스티렌 1.0 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
5.7		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6
5.8		0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.9
5.9		0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.7
5.10		0.1	1.7	0.4	0.8	0.1	1.0
5.11		0.1	1.6	0.3	0.7	0.1	1.2
5.12		0.1	1.2	0.3	0.5	0.2	1.1
5.13		0.5	2.2	0.4	0.7	0.2	1.1
5.14		0.3	0.9	0.3	0.7	0.2	1.1
5.15		0.1	0.8	0.3	0.6	0.2	1.1
5.16		0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.8
5.17		0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	1.0
5.18		0.2	0.5	0.2	0.4	0.1	0.8
5.19		0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	1.1
5.20		0.2	2.1	0.4	0.8	0.2	1.4
5.21		0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.8
측정기간 평균		0.2	0.9	0.3	0.2	0.2	1.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 14.5∼34.6 ppb, 측정기간 평균 24.0 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	5.18	5.19	5.20	5.21	평균
NH3 (ppb)	18.4	16.7	14.5	23.9	23.0	20.1	28.2	32.2	34.6	27.6	19.9	20.6	22.1	33.8	24.2	24.0
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Si > Al > Fe > K > Ca 순으로 나타났고, Si이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0001∼0.0551 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0110 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

<그림 1. 중금속 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
5.7	0.0025	2.5353	6.7240	0.6432	0.6478	0.1272	0.0034	0.0012	0.0308	1.3369	0.0007	0.0010	0.0082	0.0005	0.0002	0.0116	0.0038	0.0009	0.0001
5.8	0.0030	2.2382	6.3371	0.5958	0.5707	0.1176	0.0029	0.0008	0.0270	1.2345	0.0006	0.0009	0.0099	0.0004	0.0002	0.0057	0.0050	0.0007	0.0000
5.9	0.0041	0.1685	0.5158	0.0799	0.0632	0.0127	0.0002	0.0001	0.0025	0.1400	0.0003	0.0003	0.0058	0.0003	0.0001	0.0049	0.0051	0.0006	0.0001
5.10	0.0198	0.2242	0.0041	0.0207	0.0116	0.0017	0.0000	0.0001	0.0022	0.0517	0.0002	0.0007	0.0104	0.0005	0.0001	0.0078	0.0052	0.0008	0.0005
5.11	0.0166	0.1995	0.0087	0.0198	0.0108	0.0018	0.0000	0.0000	0.0009	0.0335	0.0001	0.0019	0.0073	0.0003	0.0001	0.0045	0.0052	0.0009	0.0004
5.12	0.0187	0.1809	0.0112	0.0243	0.0133	0.0023	0.0000	0.0001	0.0021	0.0403	0.0001	0.0038	0.0118	0.0005	0.0000	0.0077	0.0042	0.0009	0.0006
5.13	0.0143	0.2165	0.0236	0.0372	0.0180	0.0031	0.0001	0.0002	0.0050	0.0725	0.0002	0.0050	0.0194	0.0008	0.0002	0.0062	0.0046	0.0006	0.0000
5.14	0.0119	0.5908	0.0526	0.0489	0.0231	0.0041	0.0002	0.0004	0.0044	0.0814	0.0004	0.0021	0.0184	0.0013	0.0005	0.0069	0.0040	0.0008	0.0001
5.15	0.0043	0.6530	0.0134	0.0291	0.0137	0.0021	0.0006	0.0002	0.0033	0.0690	0.0007	0.0014	0.0215	0.0006	0.0004	0.0073	0.0046	0.0012	0.0000
5.16	0.0001	0.3246	0.0002	0.0066	0.0039	0.0004	0.0002	0.0000	0.0001	0.0069	0.0004	0.0001	0.0016	0.0001	0.0000	0.0130	0.0045	0.0008	0.0002
5.17	0.0008	0.3104	0.0004	0.0144	0.0062	0.0006	0.0002	0.0000	0.0013	0.0128	0.0004	0.0002	0.0041	0.0002	0.0001	0.0080	0.0045	0.0015	0.0000
5.18	0.0043	0.2268	0.0140	0.0316	0.0087	0.0015	0.0000	0.0000	0.0011	0.0288	0.0001	0.0003	0.0060	0.0004	0.0002	0.0083	0.0040	0.0010	0.0002
5.19	0.0042	0.2088	0.0058	0.0336	0.0140	0.0018	0.0001	0.0000	0.0017	0.0387	0.0001	0.0008	0.0101	0.0003	0.0002	0.0042	0.0040	0.0009	0.0000
5.20	0.0551	0.2510	0.0076	0.0341	0.0142	0.0019	0.0002	0.0010	0.0040	0.0834	0.0004	0.0045	0.0334	0.0007	0.0004	0.0080	0.0040	0.0005	0.0000
5.21	0.0046	0.2655	0.0004	0.0177	0.0034	0.0007	0.0000	0.0000	0.0005	0.0128	0.0001	0.0001	0.0038	0.0030	0.0000	0.0107	0.0037	0.0007	0.0000
평균	0.0110	0.5729	0.9146	0.1091	0.0948	0.0186	0.0005	0.0003	0.0058	0.2162	0.0003	0.0015	0.0114	0.0007	0.0002	0.0076	0.0044	0.0009	0.0002
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

2. 인접 대기오염측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 111 ㎍/㎥로 주변 예산군(70 ㎍/㎥), 내포(76 ㎍/㎥) 보다 높음

□ PM2.5는 22 ㎍/㎥로 예산군(28 ㎍/㎥)보다 낮고, 내포(20 ㎍/㎥) 보다 높음

※ 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 주의보, 경보발령 현황

‣ PM10 주의보 : 5. 7. (13:00) ∼ 5. 7. (14:00)

PM10 경  보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 9. (03:00)

PM10 주의보 : 5. 9. (03:00) ∼ 5. 9. (06:00)

‣ PM2.5 주의보 : 5. 7. (14:00) ∼ 5. 7. (17:00)

PM2.5 경  보 : 5. 7. (17:00) ∼ 5. 8. (13:00)

PM2.5 주의보 : 5. 8. (13:00) ∼ 5. 9. (01:00)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 예산군(0.005 ppm)보다 낮고, 내포(0.003 ppm)보다 높았음

□ NO2 농도는 0.007 ppm으로 예산군(0.008 ppm), 내포(0.008 ppm) 보다 낮았음

□ O3는 0.037 ppm으로 예산군(0.048 ppm), 내포(0.050 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.4 ppm으로 예산군(0.5 ppm), 내포(0.6 ppm)보다 낮았음

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 5.3일, 5.5일 내몽골 고원, 몽골 고비사막에서 황사 발원

□ 5.7∼9일 고비사막에서 발원한 황사(5일) 유입으로 농도가 높았음

□ 5.14∼15일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ 황사기간 동안 미세먼지는 동풍에서 높게 나타났으며, 황사기간을 제외한 측정기간 동안 미세먼지는 북풍계열에서 높게 나타남

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포
5.7	517	302	374	71	92	66
5.8	584	373	385	62	104	60
5.9	98	75	71	13	20	11
5.10	31	18	24	10	10	10
5.11	27	18	19	9	11	8
5.12	33	23	24	13	13	10
5.13	56	43	43	24	28	26
5.14	62	46	49	28	32	27
5.15	36	26	24	18	22	16
5.16	17	9	10	4	7	4
5.17	22	14	14	10	12	8
5.18	36	31	25	16	23	13
5.19	47	27	27	18	18	15
5.20	47	25	34	21	18	24
5.21	18	13	14	9	10	8
평균	111	70	76	22	28	20

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포
5.7	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.006
5.8	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.006
5.9	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	0.005
5.10	0.003	0.004	0.003	0.009	0.010	0.010
5.11	0.003	0.004	0.003	0.006	0.007	0.008
5.12	0.004	0.005	0.003	0.007	0.010	0.006
5.13	0.004	0.006	0.003	0.010	0.012	0.011
5.14	0.007	0.006	0.003	0.010	0.010	0.012
5.15	0.003	0.005	0.002	0.007	0.009	0.007
5.16	0.003	0.005	0.002	0.004	0.006	0.007
5.17	0.003	0.006	0.002	0.006	0.008	0.007
5.18	0.003	0.007	0.002	0.006	0.008	0.007
5.19	0.004	0.007	0.003	0.007	0.008	0.008
5.20	0.004	0.006	0.003	0.010	0.011	0.011
5.21	0.003	0.006	0.002	0.006	0.007	0.006
평균	0.004	0.005	0.003	0.007	0.008	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포	도랑골 (이동차 측정)	예산군	내 포
5.7	0.050	0.052	0.055	0.4	0.4	0.4
5.8	0.039	0.050	0.055	0.3	0.4	0.4
5.9	0.038	0.047	0.056	0.3	0.4	0.4
5.10	0.025	0.041	0.040	0.3	0.4	0.4
5.11	0.037	0.046	0.046	0.3	0.4	0.6
5.12	0.047	0.052	0.064	0.3	0.4	0.6
5.13	0.052	0.063	0.068	0.4	0.5	0.8
5.14	0.050	0.065	0.060	0.8	0.6	0.9
5.15	0.025	0.041	0.045	0.4	0.5	0.8
5.16	0.025	0.039	0.038	0.2	0.5	0.8
5.17	0.022	0.033	0.030	0.3	0.5	0.6
5.18	0.033	0.041	0.036	0.3	0.5	0.6
5.19	0.044	0.059	0.059	0.4	0.5	0.4
5.20	0.032	0.043	0.047	0.4	0.5	0.5
5.21	0.037	0.055	0.056	0.3	0.5	0.4
평균	0.037	0.048	0.050	0.4	0.5	0.6

그림 2. 풍향별 농도 기여도(5.7~5.21)

PM10	PM2.5

그림 3. 황사기간(5.7~5.9)을 제외한 풍향별 농도 기여도(5.10~5.21)

PM10	PM2.5

그림 4. PM10, PM2.5 시간별 농도변화