	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 논산시 연무읍 마봉로 31-4 (황화초등학교)

□ 측정기간 : 2021. 5. 26. ∼ 6. 4.(10일간)

□ 측정구분 : 대진인쇄금속 주변 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 25∼60 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 황화초(48) > 논산(36) > 연무읍(35) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 논산(17) > 황화초(15) = 연무읍(15)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.1 ∼ 0.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥이하)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 18.9 ℃ 2. 습도 : 평균 74.2 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 5.8 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 25∼60 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.007∼0.014ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.035 ppm, CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.26		52	10	0.003	0.011	0.032	0.5
5.27		58	16	0.003	0.009	0.035	0.5
5.28		55	16	0.003	0.010	0.037	0.5
5.29		45	14	0.003	0.007	0.042	0.4
5.30		49	19	0.003	0.009	0.037	0.3
5.31		47	12	0.003	0.009	0.041	0.2
6.1		50	19	0.004	0.014	0.033	0.2
6.2		60	27	0.004	0.014	0.035	0.2
6.3		25	10	0.003	0.012	0.022	0.1
6.4		34	6	0.003	0.009	0.026	0.1
평균농도		48	15	0.003	0.010	0.035	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠은 일평균농도 0.1 ∼ 0.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥이하)보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며 본 조사결과는 일간 평균치로 측정된 농도수준을 참고하기 위해 연간 평균치와 비교한 결과임

□ 톨루엔 0.4 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.4, m,p-자일렌 0.6, o-자일렌 0.3, 스티렌 1.2 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
5.26		0.1	0.6	0.5	1.3	0.2	1.9
5.27		0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	1.2
5.28		0.2	1.0	1.4	0.6	0.6	1.0
5.29		0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.7
5.30		0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	1.0
5.31		0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	1.4
6.1		0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	1.4
6.2		0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	1.1
6.3		0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	1.0
6.4		0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7
측정기간 평균		0.1	0.4	0.4	0.6	0.3	1.2
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 17.8∼27.7 ppb, 측정기간 평균 12.4 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	5.26	5.27	5.28	5.29	5.30	5.31	6.1	6.2	6.3	6.4	평균
NH3 (ppb)	19.8	20.6	19.4	17.8	23.5	23.6	26.1	27.7	25.8	18.9	22.5
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Si > Fe > K > Ca 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0008∼0.0163 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0040 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

<그림 1. 중금속 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM		TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca		Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
5.26	0.0020	0.100	0.288	0.061	0.058		0.009	0.000	0.000	0.002	0.112	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.010	0.004	0.000	0.000
5.27	0.0020	0.198	0.156	0.062	0.037		0.006	0.000	0.000	0.002	0.084	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.010	0.004	0.001	0.000
5.28	0.0163	0.149	0.047	0.055	0.024		0.004	0.000	0.000	0.002	0.066	0.001	0.001	0.066	0.000	0.000	0.004	0.006	0.001	0.000
5.29	0.0051	0.155	0.002	0.033	0.011		0.002	0.000	0.000	0.001	0.035	0.000	0.000	0.009	0.000	0.001	0.005	0.005	0.001	0.000
5.30	0.0059	0.148	0.035	0.065	0.019		0.003	0.000	0.000	0.001	0.051	0.000	0.001	0.018	0.000	0.001	0.006	0.004	0.001	0.000
5.31	0.0022	0.158	0.014	0.047	0.018		0.003	0.000	0.000	0.001	0.045	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.007	0.005	0.001	0.000
6.1	0.0022	0.174	0.020	0.043	0.017		0.003	0.000	0.000	0.001	0.045	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.006	0.004	0.001	0.000
6.2	0.0024	0.201	0.049	0.088	0.024		0.004	0.000	0.000	0.002	0.061	0.000	0.001	0.009	0.000	0.000	0.006	0.005	0.001	0.000
6.3	0.0010	0.236	0.006	0.022	0.011		0.001	0.000	0.000	0.001	0.033	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.010	0.004	0.001	0.000
6.4	0.0008	0.275	0.003	0.018	0.006		0.001	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.003	0.000	0.001	0.012	0.004	0.001	0.000
평균	0.0040	0.1793	0.0619	0.0494		0.0224	0.0035	0.0001	0.0001	0.0013	0.0550	0.0002	0.0004	0.0144	0.0003	0.0004	0.0075	0.0045	0.0009	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 논산 : 논산시 시민로 389, 취암동행정복지센터

□ 연무읍 : 논산시 연무읍 안심로 50, 연무읍사무소

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 48 ㎍/㎥로 주변 논산(36 ㎍/㎥), 연무읍(35 ㎍/㎥) 보다 높음

□ PM2.5는 15 ㎍/㎥로 논산(17 ㎍/㎥)보다 낮고, 연무읍(15 ㎍/㎥)과 비슷

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 측정기간 중 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ 6월 2일 남부지역 대기정체로 국내발생 미세먼지 축적되어 다소높음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 대산리(0.003 ppm), 연무읍(0.003 ppm)과 비슷

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 연무읍(0.009 ppm)보다 높고, 논산(0.010 ppm)과 비슷

□ O3는 0.035 ppm으로 논산(0.052 ppm), 연무읍(0.048 ppm) 보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 논산(0.4 ppm), 연무읍(0.4 ppm) 보다 낮았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	황화초 (이동차 측정)	논산	연무읍	황화초 (이동차 측정)	논산	연무읍
5.26	52	45	42	10	15	11
5.27	58	38	44	16	14	14
5.28	55	48	38	16	19	17
5.29	45	31	31	14	16	15
5.30	49	34	35	19	17	19
5.31	47	34	32	12	15	13
6.1	50	39	39	19	22	20
6.2	60	47	42	27	28	27
6.3	25	28	18	10	16	10
6.4	34	21	24	6	6	5
평균	48	36	35	15	17	15

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	황화초 (이동차 측정)	논산	연무읍	황화초 (이동차 측정)	논산	연무읍
5.26	0.003	0.003	0.003	0.011	0.012	0.010
5.27	0.003	0.003	0.003	0.009	0.009	0.007
5.28	0.003	0.003	0.003	0.010	0.010	0.011
5.29	0.003	0.003	0.003	0.007	0.008	0.007
5.30	0.003	0.003	0.003	0.009	0.008	0.007
5.31	0.003	0.003	0.003	0.009	0.010	0.009
6.1	0.004	0.004	0.004	0.014	0.011	0.012
6.2	0.004	0.004	0.004	0.014	0.010	0.010
6.3	0.003	0.003	0.003	0.012	0.010	0.010
6.4	0.003	0.003	0.003	0.009	0.010	0.009
평균	0.003	0.003	0.003	0.010	0.010	0.009

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	황화초 (이동차 측정)	논산	연무읍	황화초 (이동차 측정)	논산	연무읍
5.26	0.032	0.047	0.017	0.5	0.4	0.3
5.27	0.035	0.055	0.029	0.5	0.4	0.3
5.28	0.037	0.052	0.052	0.5	0.5	0.5
5.29	0.042	0.061	0.062	0.4	0.4	0.4
5.30	0.037	0.059	0.060	0.3	0.4	0.4
5.31	0.041	0.059	0.062	0.2	0.4	0.4
6.1	0.033	0.048	0.051	0.2	0.4	0.4
6.2	0.035	0.060	0.063	0.2	0.4	0.4
6.3	0.022	0.040	0.040	0.1	0.4	0.4
6.4	0.026	0.040	0.041	0.1	0.3	0.3
평균	0.035	0.052	0.048	0.3	0.4	0.4

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화