	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 천안시 동남구 풍세면 통미2길 18(남관4리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 7. 16. ∼ 7. 22.(7일간)

□ 측정구분 : 삼정펄프㈜천안공장 주변 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 20∼36 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 12∼25 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 남관4리(27) > 신방동 측정소(22) > 배방읍 측정소(21) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 남관4리(17) > 신방동 측정소(12) > 배방읍 측정소(11)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.6∼1.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 이동차의 PM10, PM2.5는 19∼21시 경에 높았고, 북풍~북동풍에서 높아지는 경향을 보임

3		측정지점 및 기상현황

동양철관 측정위치 삼정펄프 덕원레미콘 정일제지
1. 온 도 : 평균 27.6 ℃ 2. 습도 : 평균 81.4 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 20∼36 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 12∼25 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.007∼0.012 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3,  CO : 오존 평균농도는 0.029 ppm, CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.16		32	19	0.003	0.011	0.039	0.4
7.17		26	16	0.004	0.009	0.027	0.3
7.18		20	12	0.003	0.007	0.028	0.3
7.19		25	13	0.003	0.010	0.023	0.2
7.20		36	25	0.003	0.012	0.032	0.3
7.21		30	20	0.004	0.011	0.027	0.2
7.22		22	14	0.004	0.011	0.025	0.2
평균농도		27	17	0.003	0.010	0.029	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.6∼1.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.8 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 28.6 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.9 ㎍/㎥, m,p-자일렌 2.3 ㎍/㎥, o-자일렌 0.8 ㎍/㎥, 스티렌 13.0 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
7.16		0.7	41.8	2.3	3.1	0.9	18.4
7.17		0.6	27.2	1.8	2.0	0.7	14.1
7.18		0.6	21.9	1.8	2.0	0.7	13.7
7.19		0.7	21.9	2.1	2.1	0.8	11.9
7.20		1.0	26.7	1.9	2.2	0.7	10.5
7.21		0.9	30.5	1.8	2.4	0.9	12.7
7.22		0.9	30.0	1.7	2.0	0.7	9.9
측정기간 평균		0.8	28.6	1.9	2.3	0.8	13.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Toluene	Styrene

3. 기타항목

□ H2S 장비 이상으로 데이터 사용 불가함

□ CO2 일평균농도는 434.18∼467.67 ppm, 측정기간 평균농도는 444.76 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.097∼2.219 ppm, 측정기간 평균농도는 2.150 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
7.16		-	438.41	2.219
7.17		-	435.67	2.121
7.18		-	434.18	2.097
7.19		-	437.32	2.097
7.20		-	467.67	2.197
7.21		-	449.05	2.169
7.22		-	451.04	2.151
측정기간 평균		-	444.76	2.150
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 신방동 : 천안시 동남구 천안천변길 127, 맑은물사업소 하수처리장

□ 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍사무소

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 27 ㎍/㎥로 주변 신방동(22 ㎍/㎥), 배방읍(21 ㎍/㎥) 보다 높음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 신방동(12 ㎍/㎥), 배방읍(11 ㎍/㎥) 보다 높음

□ 이동차의 PM10, PM2.5는 19∼21시 경에 높았고, 북풍~북동풍에서 높아지는 경향을 보임

※ 조사지점이 공장밀집지역으로 민원발생 사업장(풍하방향 남서풍)만의 영향이라고 단정할 수 없음(풍향별 미세먼지 농도 기여도 : 그림 3. 참조)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 측정기간 동안 국내 대기질은 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 신방동(0.004 ppm), 배방읍(0.004 ppm)보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 신방동(0.009 ppm)보다 높고, 배방읍(0.011 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.029 ppm으로 신방동(0.030 ppm), 배방읍(0.035 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 신방동(0.2 ppm), 배방읍(0.2 ppm)보다 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍
7.16	32	26	25	19	13	15
7.17	26	17	19	16	10	8
7.18	20	14	15	12	7	8
7.19	25	19	18	13	8	8
7.20	36	28	28	25	17	15
7.21	30	23	25	20	14	13
7.22	22	24	19	14	12	11
평균	27	22	21	17	12	11

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍
7.16	0.003	0.004	0.004	0.011	0.009	0.012
7.17	0.004	0.004	0.003	0.009	0.006	0.010
7.18	0.003	0.004	0.004	0.007	0.003	0.007
7.19	0.003	0.004	0.004	0.01	0.009	0.011
7.20	0.003	0.004	0.003	0.012	0.012	0.014
7.21	0.004	0.004	0.003	0.011	0.011	0.012
7.22	0.004	0.004	0.004	0.011	0.010	0.010
평균	0.003	0.004	0.004	0.010	0.009	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍	남관4리 (이동차 측정)	신방동	배방읍
7.16	0.039	0.042	0.050	0.4	0.2	0.2
7.17	0.027	0.029	0.033	0.3	0.2	0.2
7.18	0.028	0.033	0.037	0.3	0.2	0.2
7.19	0.023	0.025	0.027	0.2	0.2	0.2
7.20	0.032	0.034	0.038	0.3	0.2	0.3
7.21	0.027	0.026	0.031	0.2	0.2	0.2
7.22	0.025	0.022	0.027	0.2	0.2	0.2
평균	0.029	0.030	0.035	0.3	0.2	0.2

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. 풍향별 미세먼지 농도 기여도

PM10	PM2.5