	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 인주면 현대로 1120번길 16(문방4리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 9. 17. ∼ 9. 27.(11일간)

□ 측정구분 : 현대자동차 아산공장 인근 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 9∼18 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼13 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
(1) 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(18) > 도고면 측정소(17) > 문방4리(13) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 도고면 측정소(11) > 인주면 측정소(7) = 문방4리(7)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.3∼0.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

현대자동차 문방4리
1. 온 도 : 평균 21.5 ℃ 2. 습도 : 평균 81.0 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.2 m/s, 시간최대 4.2 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 9∼18 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼13 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO₂: 24시간 평균치는 0.002∼0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.005∼0.010 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.037 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.17		9	4	0.002	0.010	0.026	0.4
9.18		14	8	0.002	0.009	0.037	0.3
9.19		18	13	0.002	0.009	0.037	0.4
9.20		14	9	0.002	0.005	0.041	0.3
9.21		15	9	0.002	0.006	0.043	0.4
9.22		15	8	0.002	0.006	0.053	0.4
9.23		14	7	0.003	0.008	0.044	0.3
9.24		16	9	0.002	0.009	0.040	0.4
9.25		11	6	0.002	0.009	0.021	0.4
9.26		9	5	0.002	0.006	0.030	0.3
9.27		9	4	0.002	0.007	0.030	0.3
평균농도		13	7	0.002	0.008	0.037	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.3∼0.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 5.0 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.6 ㎍/㎥, m,p-자일렌 0.6 ㎍/㎥, o-자일렌 0.1 ㎍/㎥, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
9.17		0.4	9.4	1.2	1.1	0.3	0.0
9.18		0.4	6.8	1.1	1.0	0.3	0.1
9.19		0.5	5.0	0.7	0.8	0.3	0.1
9.20		0.3	3.4	0.1	0.2	0.0	0.1
9.21		0.5	3.3	0.0	0.2	0.0	0.0
9.22		0.4	2.9	0.0	0.1	0.0	0.0
9.23		0.3	3.5	0.3	0.4	0.0	0.0
9.24		0.4	6.2	0.9	0.8	0.1	0.2
9.25		-	-	-	-	-	-
9.26		-	-	-	-	-	-
9.27		-	-	-	-	-	-
측정기간 평균		0.4	5.0	0.6	0.6	0.1	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

※9.25.~9.27. 장비이상으로 데이터 사용불가함

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.002∼0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 405.50∼428.73 ppm, 측정기간 평균농도는 418.37 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.071∼2.274 ppm, 측정기간 평균농도는 2.142 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
9.17		0.003	420.70	2.084
9.18		0.003	421.34	2.169
9.19		0.003	428.73	2.274
9.20		0.002	405.50	2.071
9.21		0.003	414.50	2.122
9.22		0.003	415.89	2.156
9.23		0.003	419.41	2.155
9.24		0.003	422.00	2.174
9.25		0.003	423.12	2.166
9.26		0.003	415.71	2.105
9.27		0.003	415.13	2.091
측정기간 평균		0.003	418.37	2.142
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 인주면 : 아산시 인주면 인주산단로 23-28 (인주산단 직장어린이집)

□ 도고면 : 아산시 도고면 기곡리 296-4 (기곡1리 마을회관)

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 13 ㎍/㎥로 주변 인주면(18 ㎍/㎥), 도고면(17 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 7 ㎍/㎥로 인주면(7 ㎍/㎥)과 비슷, 도고면(11 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 측정기간 중 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 인주면(0.004 ppm), 도고면(0.003 ppm)보다 낮음

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 인주면(0.009 ppm)보다 낮고, 도고면(0.006 ppm)보다 높음

□ O3는 0.037 ppm으로 인주면(0.032 ppm), 도고면(0.032 ppm)보다 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 인주면(0.4 ppm), 도고면(0.4 ppm)과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
9.17	9	14	12	4	5	8
9.18	14	15	16	8	6	9
9.19	18	22	20	13	12	15
9.20	14	16	17	9	7	12
9.21	15	19	18	9	8	13
9.22	15	21	22	8	9	14
9.23	14	19	18	7	7	11
9.24	16	23	20	9	10	12
9.25	11	16	16	6	5	9
9.26	9	17	14	5	5	8
9.27	9	15	12	4	5	8
평균	13	18	17	7	7	11

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
9.17	0.002	0.004	0.003	0.010	0.012	0.008
9.18	0.002	0.004	0.003	0.009	0.011	0.008
9.19	0.002	0.004	0.003	0.009	0.009	0.007
9.20	0.002	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005
9.21	0.002	0.004	0.003	0.006	0.004	0.003
9.22	0.002	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004
9.23	0.003	0.004	0.003	0.008	0.008	0.007
9.24	0.002	0.003	0.003	0.009	0.014	0.008
9.25	0.002	0.004	0.003	0.009	0.011	0.009
9.26	0.002	0.003	0.003	0.006	0.008	0.006
9.27	0.002	0.003	0.003	0.007	0.011	0.005
평균	0.002	0.004	0.003	0.008	0.009	0.006

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
9.17	0.026	0.023	0.027	0.4	0.3	0.3
9.18	0.037	0.031	0.024	0.3	0.3	0.4
9.19	0.037	0.035	0.027	0.4	0.4	0.4
9.20	0.041	0.039	0.034	0.3	0.3	0.4
9.21	0.043	0.042	0.048	0.4	0.4	0.5
9.22	0.053	0.051	0.049	0.4	0.4	0.4
9.23	0.044	0.039	0.034	0.3	0.4	0.4
9.24	0.040	0.032	0.031	0.4	0.4	0.4
9.25	0.021	0.019	0.021	0.4	0.4	0.4
9.26	0.030	0.027	0.026	0.3	0.4	0.3
9.27	0.030	0.017	0.027	0.3	0.3	0.3
평균	0.037	0.032	0.032	0.4	0.4	0.4

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 풍향별 농도기여도

PM10	PM2.5