	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장리 335-7

□ 측정기간 : 2021. 9. 29. ∼ 10. 13.(15일간)

□ 측정구분 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 7∼32 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 3∼15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
(1) 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 내포 측정소(24) > 예산군 측정소(22) = 상장2리(22) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(14) > 내포 측정소(11) > 상장2리(8)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.3∼1.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.6 ㎍/㎥로 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 20.2 ℃ 2. 습도 : 평균 90.2 % 3. 주풍향 : 북동풍 또는 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.2 m/s, 시간최대 7.2 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 7∼32 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 3∼15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.006∼0.012 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.029 ppm, CO는 0.5 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.29		13	4	0.003	0.008	0.027	0.5
9.30		27	13	0.003	0.012	0.027	0.6
10.1		30	15	0.003	0.010	0.038	0.6
10.2		20	10	0.003	0.007	0.037	0.4
10.3		26	12	0.003	0.007	0.036	0.5
10.4		32	10	0.003	0.006	0.036	0.4
10.5		27	8	0.003	0.006	0.038	0.4
10.6		24	10	0.003	0.009	0.024	0.5
10.7		16	6	0.003	0.008	0.025	0.5
10.8		26	9	0.003	0.011	0.017	0.6
10.9		19	7	0.003	0.010	0.020	0.5
10.10		25	8	0.003	0.006	0.029	0.5
10.11		21	6	0.003	0.010	0.028	0.5
10.12		7	3	0.003	0.006	0.027	0.4
10.13		10	4	0.003	0.007	0.022	0.4
평균농도		22	8	0.003	0.008	0.029	0.5
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.3∼1.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.6 ㎍/㎥로 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 13.4 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 1.1 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.4 ㎍/㎥, o-자일렌 0.5 ㎍/㎥, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
9.29		0.5	5.3	0.5	1.1	0.3	0.0
9.30		0.7	31.7	2.6	3.1	1.4	0.1
10.1		1.0	23.3	2.2	2.2	1.0	0.0
10.2		0.8	3.9	0.3	0.4	0.7	0.2
10.3		0.7	5.0	0.6	0.7	0.2	0.0
10.4		0.6	19.9	0.9	0.9	0.2	0.0
10.5		0.3	2.8	0.2	0.3	0.1	0.2
10.6		0.6	14.7	1.2	1.6	0.6	0.0
10.7		0.5	6.5	0.7	1.0	0.4	0.0
10.8		0.9	28.1	2.7	3.8	1.5	0.4
10.9		0.8	34.6	1.3	1.8	0.8	0.5
10.10		0.8	4.9	0.6	1.0	0.2	0.4
10.11		0.6	7.8	0.9	1.2	0.4	0.1
10.12		0.4	4.6	0.3	0.7	0.0	0.0
10.13		0.3	7.6	0.6	1.3	0.4	0.0
측정기간 평균		0.6	13.4	1.1	1.4	0.5	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.003∼0.005 ppm, 측정기간 평균농도는 0.004 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 415.77∼463.04 ppm, 측정기간 평균농도는 441.39 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.087∼2.483 ppm, 측정기간 평균농도는 2.275 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
9.29		0.003	453.90	2.160
9.30		0.003	458.28	2.376
10.1		0.004	462.69	2.401
10.2		0.004	433.33	2.244
10.3		0.004	451.69	2.483
10.4		0.004	431.42	2.256
10.5		0.003	417.00	2.113
10.6		0.004	438.94	2.312
10.7		0.004	448.19	2.302
10.8		0.004	463.04	2.430
10.9		0.005	445.52	2.284
10.10		0.005	452.51	2.371
10.11		0.004	423.50	2.147
10.12		0.003	415.77	2.087
10.13		0.005	425.03	2.154
측정기간 평균		0.004	441.39	2.275
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 22 ㎍/㎥로 주변 예산군(22 ㎍/㎥)과 비슷, 내포(24 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 8 ㎍/㎥로 예산군(14 ㎍/㎥), 내포(11 ㎍/㎥) 보다 낮음

	※ 참고
(1) 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 내포 측정소(24) > 예산군 측정소(22) = 상장2리(22) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(14) > 내포 측정소(11) > 상장2리(8)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 측정기간 동안 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 청정하였음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 예산군(0.005 ppm)보다 낮고, 내포(0.003 ppm)와 비슷

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 예산군(0.008 ppm)과 비슷, 내포(0.007 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.029 ppm으로 예산군(0.034 ppm), 내포(0.038 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.5 ppm으로 예산군(0.3 ppm)보다 높고, 내포(0.5 ppm)와 비슷

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
9.29	13	12	12	4	9	6
9.30	27	29	22	13	21	10
10.1	30	36	37	15	27	19
10.2	20	22	25	10	12	12
10.3	26	27	31	12	17	15
10.4	32	31	34	10	16	15
10.5	27	30	33	8	14	12
10.6	24	26	31	10	14	12
10.7	16	17	18	6	12	9
10.8	26	24	21	9	16	10
10.9	19	22	20	7	15	11
10.10	25	21	23	8	15	12
10.11	21	24	26	6	11	8
10.12	7	7	12	3	4	5
10.13	10	9	12	4	5	3
평균	22	22	24	8	14	11

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
9.29	0.003	0.005	0.003	0.008	0.008	0.005
9.30	0.003	0.005	0.003	0.012	0.012	0.010
10.1	0.003	0.005	0.003	0.010	0.009	0.009
10.2	0.003	0.005	0.003	0.007	0.006	0.007
10.3	0.003	0.005	0.003	0.007	0.006	0.006
10.4	0.003	0.005	0.003	0.006	0.005	0.005
10.5	0.003	0.005	0.003	0.006	0.006	0.006
10.6	0.003	0.004	0.003	0.009	0.007	0.007
10.7	0.003	0.005	0.003	0.008	0.007	0.007
10.8	0.003	0.005	0.003	0.011	0.013	0.010
10.9	0.003	0.005	0.003	0.010	0.011	0.008
10.10	0.003	0.006	0.003	0.006	0.006	0.005
10.11	0.003	0.006	0.003	0.010	0.010	0.009
10.12	0.003	0.005	0.003	0.006	0.005	0.007
10.13	0.003	0.006	0.003	0.007	0.009	0.006
평균	0.003	0.005	0.003	0.008	0.008	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포	상장2리 (이동차 측정)	예산군	내 포
9.29	0.027	0.032	0.037	0.5	0.4	0.5
9.30	0.027	0.033	0.032	0.6	0.4	0.5
10.1	0.038	0.043	0.046	0.6	0.4	0.6
10.2	0.037	0.048	0.049	0.4	0.3	0.5
10.3	0.036	0.047	0.053	0.5	0.3	0.5
10.4	0.036	0.046	0.047	0.4	0.3	0.5
10.5	0.038	0.041	0.044	0.4	0.3	0.5
10.6	0.024	0.034	0.036	0.5	0.3	0.5
10.7	0.025	0.033	0.036	0.5	0.3	0.4
10.8	0.017	0.016	0.028	0.6	0.4	0.4
10.9	0.020	0.021	0.026	0.5	0.3	0.5
10.10	0.029	0.036	0.040	0.5	0.3	0.5
10.11	0.028	0.031	0.037	0.5	0.3	0.4
10.12	0.027	0.038	0.030	0.4	0.2	0.3
10.13	0.022	0.017	0.030	0.4	0.2	0.3
평균	0.029	0.034	0.038	0.5	0.3	0.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화