	2021. 10.

	이동형 유해대기 측정시스템(SIFT-MS)을 활용한
예당산단 대기질 조사 결과

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

이동형 유해대기 측정시스템(SIFT-MS)을 활용한 -

예당산단 대기질 조사 결과

□ 조사 개요

□ 기    간 : 2021. 9. 28. ∼ 10. 14.(17일간)

□ 지    점 : 고정식 측정 3지점(관리사무소, 몽곡1길 38-11, 호음리 163-5)

이동식 측정(사업장 주변 도로변)

□ 항    목 : 총 53종(지정악취물질 22종, 휘발성유기화합물 31종)

□ 방    법 : 선택적다중이온질량분석기(SIFT-MS)를 이용한 측정·분석

- ① 고정식 측정(9월 28일∼10월 13일, 예당산단 관리사무소)

- ② 고정식 측정(10월 5일∼10월 6일, 몽곡1길 38-11)

- ③ 고정식 측정(10월 13일∼10월 14일, 호음리 163-5)

- ④ 이동식 측정(사업장 주변 도로변 5회 순환)

□ 조사 결과 요약

□ 고정식 측정결과

- (예당산단 관리사무소) 벤젠의 일평균 농도(15일간)는 0.50 ㎍/m3(0.01∼1.56 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3)보다 낮았음

- (몽곡1길 38-11) 벤젠의 일평균 농도(2일간)는 0.19 ㎍/m3(0.13∼0.25 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3)보다 낮았음

- (호음리 163-5) 벤젠의 일평균 농도(2일간)는 0.30 ㎍/m3(0.09∼0.51 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3)보다 낮았음

그림 1. 측정 지점별 벤젠 농도

	※ 참고사항
- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 이동식 측정결과(산단내 사업장 주변 도로변)

- 벤젠의 이동중(5회) 평균 농도는 0.25 ㎍/m3(0.04∼0.49 ㎍/m3)로 나타남

- 뷰틸아세테이트, 메틸에틸케톤, 이소프로필알코올이 일부지점에서 다른 지점 대비 높게 나타남

그림 2. 측정 지점별 위치 현황

□ 세부 조사결과

≪고정식 측정결과≫-예당산단 관리사무소

□ 기상 현황

표 1. 예당산단 관리사무소 기상 현황

측정 일시	9월 28일	9월 29일	9월 30일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.4 m/s(최대 2.7) - 기 온 : 20.4 ℃ - 습 도 : 94.9 % 기 압 : 1009.2 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.7 m/s(최대 4.1) - 기 온 : 20.7 ℃ - 습 도 : 95.9 % 기 압 : 1005.9 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.8 m/s(최대 4.8) - 기 온 : 18.7 ℃ - 습 도 : 91.9 % 기 압 : 1007.2 hPa
측정 일시	10월 1일	10월 2일	10월 3일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 1.1 m/s(최대 10.9) - 기 온 : 20.1 ℃ - 습 도 : 87.7 % 기 압 : 1006.9 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.8 m/s(최대 3.5) - 기 온 : 20.0 ℃ - 습 도 : 85.7 % 기 압 : 1011.6 hPa	- 주풍향 : 남 - 풍 속 : 1.3 m/s(최대 5.4) - 기 온 : 23.9 ℃ - 습 도 : 64.1 % 기 압 : 1016.7 hPa
측정 일시	10월 4일	10월 6일	10월 7일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 남남서 - 풍 속 : 2.1 m/s(최대 10.4) - 기 온 : 22.4 ℃ - 습 도 : 83.5 % 기 압 : 1017.7 hPa	- 주풍향 : 북북서 - 풍 속 : 0.9 m/s(최대 2.7) - 기 온 : 22.9 ℃ - 습 도 : 83.0 % - 기 압 : 1014.0 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.8 m/s(최대 3.6) - 기 온 : 20.2 ℃ - 습 도 : 94.2 % 기 압 : 1014.4 hPa

측정 일시	10월 8일	10월 9일	10월 10일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 북북서 - 풍 속 : 0.7 m/s(최대 2.7) - 기 온 : 19.3 ℃ - 습 도 : 95.2 % 기 압 : 1018.3 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.8 m/s(최대 3.5) - 기 온 : 22.1 ℃ - 습 도 : 89.4 % 기 압 : 1019.3 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 1.5 m/s(최대 7.2) - 기 온 : 20.8 ℃ - 습 도 : 92.5 % 기 압 : 1016.0 hPa
측정 일시	10월 11일	10월 12일	10월 13일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 북북서 - 풍 속 : 1.3 m/s(최대 4.6) - 기 온 : 16.4 ℃ - 습 도 : 75.6 % 기 압 : 1018.5 hPa	- 주풍향 : 동 - 풍 속 : 2.1 m/s(최대 7.0) - 기 온 : 16.8 ℃ - 습 도 : 83.9 % 기 압 : 1021.8 hPa	- 주풍향 : 동남동 - 풍 속 : 1.1 m/s(최대 4.0) - 기 온 : 17.6 ℃ - 습 도 : 79.6 % 기 압 : 1022.5 hPa

□ 벤젠

- 측정기간(15일간) 중 일평균 농도는 0.50 ㎍/m3(0.01∼1.56 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3)보다 낮았음(표 2)

- 측정기간 중 시간 평균 농도는 10월 10일 17시경 6.75 ㎍/m3로 가장 높게 나타났으며, 풍향은 북서풍이었음(그림 3)

표 2. 예당산단 관리사무소 벤젠 평균 농도

일 자	평균	9.28	9.29	9.30	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6
일평균 농도(㎍/m3)	0.50	1.56	0.65	0.75	1.43	0.19	0.32	0.15	0.85
시간 평균 최대농도(㎍/m3)	-	3.05	3.22	2.10	4.13	0.55	0.85	0.82	2.65
일 자		10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	-
일평균 농도(㎍/m3)		0.47	0.19	0.22	0.56	0.06	0.03	0.01	-
시간 평균 최대농도(㎍/m3)	-	5.19	0.50	0.55	6.75	0.19	0.25	0.05	-

그림 3. 예당산단 관리사무소 앞 벤젠 농도 추이

□ 지정악취물질

- 지정악취물질 22종은 배출허용기준보다 낮았음

- 지정악취물질 중 황화수소 > 메틸에틸케톤 > 프로피온산 > 톨루엔 순으로 검출되었음(붙임 1)

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 메탄올 > 포름알데히드, 부탄 > 1,1-다이클로로에탄, 메틸-t뷰틸에테르 순으로 검출되었음(붙임 2)

≪고정식 측정결과≫-몽곡1길 38-11

□ 기상 현황

표 3. 몽곡1길 38-11 기상 현황

측정 일시	10월 5일	10월 6일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 남남서 - 풍 속 : 1.2 m/s(최대 4.8) - 기 온 : 23.2 ℃ - 습 도 : 83.7 % 기 압 : 1016.4 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.8 m/s(최대 4.7) - 기 온 : 22.0 ℃ - 습 도 : 93.7 % 기 압 : 1016.9 hPa

□ 벤젠

- 측정기간(2일간) 중 일평균 농도는 0.19 ㎍/m3(0.13∼0.25 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음(표 4)

표 4. 몽곡1길 38-11 벤젠 평균 농도

	평균	10.5	10.6
일평균 농도(㎍/m3)	0.19	0.25	0.13
시간 평균 최대농도(㎍/m3)	-	0.43	0.27

□ 지정악취물질

- 지정악취물질 중 황화수소, 메틸에틸케톤, 프로피온알데하이드가 검출되었지만 농도가 낮은 수준임(붙임 3)

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 포름알데히드, 메틸-t뷰틸에테르, 1,1-다이클로로에탄 등이 검출되었지만 농도가 낮은 수준임(붙임 4)

≪고정식 측정결과≫-호음리 163-5

□ 기상 현황

표 5. 호음리 163-5 기상 현황

측정 일시	10월 13일	10월 14일
풍배도 및 내용	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.6 m/s(최대 3.9) - 기 온 : 20.1 ℃ - 습 도 : 82.3 % 기 압 : 1019.9 hPa	- 주풍향 : 북 - 풍 속 : 0.2 m/s(최대 1.1) - 기 온 : 13.7 ℃ - 습 도 : 99.0 % 기 압 : 1019.8 hPa

□ 벤젠

- 측정기간(2일간) 중 일평균 농도는 0.30 ㎍/m3(0.09∼0.51 ㎍/m3)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3) 보다 낮았음(표 6)

표 6. 호음리 163-5 벤젠 평균 농도

	평균	10.13	10.14
일평균 농도(㎍/m3)	0.30	0.51	0.09
시간 평균 최대농도(㎍/m3)	-	1.12	0.20

□ 지정악취물질

- 지정악취물질 중 메틸에틸케톤, 황화수소, 톨루엔 등이 검출되었지만 농도가 낮은 수준임(붙임 5)

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 메탄올, 포름알데히드, 클로로포름, 메틸렌클로라이드 등이 검출되었지만 농도가 낮은 수준임(붙임 6)

≪이동식 측정결과≫

□ 벤젠

- 사업장 주변 도로변에서의 이동측정(5회) 결과, 벤젠의 평균 농도는 0.25 ㎍/m3(0.04∼0.49 ㎍/m3)로 나타났음(표 7)

표 7. 측정 횟수별 벤젠 평균 농도

평균 농도(㎍/m3)	측정 횟수별 벤젠 농도
	1	2	3	4	5
0.25	0.07	0.49	0.44	0.23	0.04

□ 지정악취물질

- 뷰틸아세테이트, 메틸에틸케톤이 일부 지점에서 다른 지점 대비 높게 나타남(그림 4, 표 8)

□ 휘발성유기화합물(VOCs)

- 이소프로필알코올이 일부 지점에서 다른 지점 대비 높게 나타남(그림 4, 표 9)

그림 4. 이동측정경로 및 고농도 검출 지점

※ 검출 지점의 번호는 3월 조사 결과의 번호를 따름

표 8. 지정악취물질 농도(이동식 측정)

지 점	측정일시	물질명	농 도(ppm)	배출허용기준(ppm)*
①	9. 30.(목) 13시	메틸에틸케톤	0.273	35
	10. 1.(금) 13시	메틸에틸케톤	0.230	35
	10. 1.(금) 13시	뷰틸아세테이트	0.494	4
②	10. 5.(화) 14시	메틸에틸케톤	0.339	35

* 악취방지법 시행규칙 제8조에 따른 사업장 부지경계선에서의 배출허용기준

표 9. 휘발성유기화합물 농도(이동식 측정)

지 점	측정일시	물질명	농 도(ppm)	비고
①	10. 1.(금) 13시	이소프로필알코올	0.230	-

붙임 1	지정악취물질 평균 농도(예당산단 관리사무소)

구 분 (단위 : ppm)		배출허용기준	평균	9월 28일	9월 29일	9월 30일	10월 1일	10월 2일	10월 3일	10월 4일	10월 6일	10월 7일	10월 8일	10월 9일	10월 10일	10월 11일	10월 12일	10월 13일
		공업지역
1	프로피온산	0.07	0.003	0.001	0.002	0.007	0.002	0.000	0.000	0.001	0.009	0.002	0.008	0.002	0.000	0.006	0.000	0.000
2	메틸에틸케톤	35	0.010	0.002	0.008	0.030	0.006	0.001	0.000	0.002	0.025	0.006	0.030	0.008	0.001	0.028	0.001	0.001
3	아이소뷰틸알코올	4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
4	황화수소	0.06	0.013	0.004	0.004	0.011	0.005	0.006	0.013	0.006	0.011	0.004	0.010	0.026	0.009	0.012	0.011	0.068
5	암모니아	2	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.001	0.005	0.004	0.000	0.003	0.002	0.002	0.005	0.000	0.000	0.000
6	트라이메틸아민	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	다이메틸설파이드	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	메틸메르캅탄	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	자일렌	2	0.001	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	뷰틸아세테이트	4	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	뷰틸알데하이드	0.1	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	프로피온알데하이드	0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
13	톨루엔	30	0.002	0.001	0.001	0.007	0.002	0.001	0.003	0.001	0.006	0.002	0.005	0.003	0.001	0.003	0.000	0.000
14	메틸아이소뷰틸케톤	3	0.002	0.000	0.002	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.004	0.001	0.007	0.001	0.000	0.004	0.000	0.000
15	n-뷰틸산	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	스타이렌	0.8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	i-발레르알데하이드	0.006	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	n-발레르알데하이드	0.02
19	i-발레르산	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	n-발레르산	0.002
21	아세트알데하이드	0.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	다이메틸다이설파이드	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

붙임 2	휘발성유기화합물 평균 농도(예당산단 관리사무소)

구 분 (단위 : ppm)		평균	9월 28일	9월 29일	9월 30일	10월 1일	10월 2일	10월 3일	10월 4일	10월 6일	10월 7일	10월 8일	10월 9일	10월 10일	10월 11일	10월 12일	10월 13일
1	벤젠(㎍/m3)	0.50	1.56	0.65	0.75	1.43	0.19	0.32	0.15	0.85	0.47	0.19	0.22	0.56	0.06	0.03	0.01
2	트리클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	프로필렌옥사이드	0.002	0.001	0.001	0.006	0.003	0.001	0.002	0.000	0.003	0.004	0.003	0.003	0.000	0.001	0.000	0.001
4	아세틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	에틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	이소프로필알코올	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
8	메탄올	0.009	0.004	0.008	0.010	0.006	0.005	0.065	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.008	0.004	0.001	0.001
9	아세트산	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	사염화탄소	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	포름알데히드	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003
12	메틸-t뷰틸에테르	0.003	0.007	0.003	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
13	테트라클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	디메틸아민	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	프로필렌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	사이클로헥산	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	n-헥산	0.002	0.011	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	디에틸아민	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000
19	아크릴로니트릴	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	아크롤레인	0.000	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	1,3-부타디엔	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	부탄	0.004	0.007	0.002	0.011	0.006	0.001	0.002	0.001	0.009	0.003	0.006	0.004	0.000	0.003	0.000	0.000
23	비닐클로라이드	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26	2-부텐
27	클로로포름	0.002	0.003	0.001	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	0.003	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.006	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002
30	아세틸렌 디클로라이드	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31	에틸벤젠	0.001	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

붙임 3	지정악취물질 평균 농도(몽곡1길 38-11)

구 분 (단위 : ppm)		평균	10월 5일	10월 6일
1	프로피온산	0.000	0.000	0.001
2	메틸에틸케톤	0.001	0.001	0.002
3	아이소뷰틸알코올	0.000	0.000	0.000
4	황화수소	0.003	0.002	0.003
5	암모니아	0.000	0.000	0.001
6	트라이메틸아민	0.000	0.000	0.000
7	다이메틸설파이드	0.000	0.000	0.000
8	메틸메르캅탄	0.000	0.000	0.000
9	자일렌	0.000	0.000	0.000
10	뷰틸아세테이트	0.000	0.000	0.000
11	뷰틸알데하이드	0.000	0.000	0.000
12	프로피온알데하이드	0.001	0.001	0.001
13	톨루엔	0.000	0.000	0.000
14	메틸아이소뷰틸케톤	0.000	0.000	0.000
15	n-뷰틸산	0.000	0.000	0.000
16	스타이렌	0.000	0.000	0.000
17	i-발레르알데하이드	0.000	0.000	0.000
18	n-발레르알데하이드
19	i-발레르산	0.000	0.000	0.000
20	n-발레르산
21	아세트알데하이드	0.000	0.000	0.000
22	다이메틸다이설파이드	0.000	0.000	0.000

붙임 4	휘발성유기화합물 평균 농도(몽곡1길 38-11)

구 분 (단위 : ppm)		평균	10월 5일	10월 6일
1	벤젠(㎍/m3)	0.19	0.25	0.13
2	트리클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000
3	프로필렌옥사이드	0.001	0.000	0.001
4	아세틸렌	0.000	0.000	0.000
5	에틸렌	0.000	0.000	0.000
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.000	0.000	0.000
7	이소프로필알코올	0.000	0.000	0.000
8	메탄올	0.001	0.001	0.002
9	아세트산	0.000	0.001	0.000
10	사염화탄소	0.000	0.000	0.000
11	포름알데히드	0.004	0.004	0.004
12	메틸-t뷰틸에테르	0.003	0.003	0.003
13	테트라클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000
14	디메틸아민	0.000	0.000	0.000
15	프로필렌	0.000	0.000	0.000
16	사이클로헥산	0.000	0.000	0.000
17	n-헥산	0.001	0.001	0.000
18	디에틸아민	0.000	0.000	0.000
19	아크릴로니트릴	0.000	0.000	0.000
20	아크롤레인	0.000	0.001	0.000
21	1,3-부타디엔	0.000	0.000	0.000
22	부탄	0.001	0.001	0.001
23	비닐클로라이드	0.002	0.002	0.002
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	0.000	0.000	0.000
26	2-부텐
27	클로로포름	0.001	0.001	0.001
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	0.002	0.002	0.002
30	아세틸렌 디클로라이드	0.000	0.000	0.000
31	에틸벤젠	0.000	0.000	0.000

붙임 5	지정악취물질 평균 농도(호음리 163-5)

구 분 (단위 : ppm)		평균	10월 13일	10월 14일
1	프로피온산	0.001	0.001	0.000
2	메틸에틸케톤	0.004	0.007	0.001
3	아이소뷰틸알코올	0.000	0.000	0.000
4	황화수소	0.002	0.002	0.002
5	암모니아	0.000	0.000	0.000
6	트라이메틸아민	0.000	0.000	0.000
7	다이메틸설파이드	0.000	0.000	0.000
8	메틸메르캅탄	0.000	0.000	0.000
9	자일렌	0.000	0.000	0.000
10	뷰틸아세테이트	0.000	0.000	0.000
11	뷰틸알데하이드	0.000	0.000	0.000
12	프로피온알데하이드	0.000	0.001	0.000
13	톨루엔	0.001	0.002	0.001
14	메틸아이소뷰틸케톤	0.000	0.001	0.000
15	n-뷰틸산	0.000	0.000	0.000
16	스타이렌	0.000	0.000	0.000
17	i-발레르알데하이드	0.000	0.000	0.000
18	n-발레르알데하이드
19	i-발레르산	0.000	0.000	0.000
20	n-발레르산
21	아세트알데하이드	0.000	0.000	0.000
22	다이메틸다이설파이드	0.000	0.000	0.000

붙임 6	휘발성유기화합물 평균 농도(호음리 163-5)

구 분 (단위 : ppm)		평균	10월 13일	10월 14일
1	벤젠(㎍/m3)	0.30	0.51	0.09
2	트리클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000
3	프로필렌옥사이드	0.000	0.001	0.000
4	아세틸렌	0.000	0.000	0.000
5	에틸렌	0.000	0.000	0.000
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.000	0.000	0.000
7	이소프로필알코올	0.000	0.000	0.000
8	메탄올	0.005	0.010	0.000
9	아세트산	0.000	0.000	0.000
10	사염화탄소	0.000	0.000	0.000
11	포름알데히드	0.003	0.004	0.002
12	메틸-t뷰틸에테르	0.002	0.002	0.001
13	테트라클로로에틸렌	0.000	0.000	0.000
14	디메틸아민	0.000	0.000	0.000
15	프로필렌	0.000	0.000	0.000
16	사이클로헥산	0.000	0.000	0.000
17	n-헥산	0.000	0.001	0.000
18	디에틸아민	0.000	0.001	0.000
19	아크릴로니트릴	0.000	0.000	0.000
20	아크롤레인	0.000	0.001	0.000
21	1,3-부타디엔	0.000	0.000	0.000
22	부탄	0.001	0.002	0.000
23	비닐클로라이드	0.002	0.002	0.002
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	0.000	0.000	0.000
26	2-부텐
27	클로로포름	0.003	0.004	0.001
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	0.002	0.002	0.001
30	아세틸렌 디클로라이드	0.000	0.000	0.000
31	에틸벤젠	0.000	0.000	0.000