	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 263-389(오토밸리 어린이집)

□ 측정기간 : 2022. 4. 13. ∼ 4. 19(7일간)

□ 측정목적 : 무장산업단지(오토밸리) 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 9∼47 ㎍/㎥이며 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼31 ㎍/㎥이며 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 성연면 측정소(33) > 대산리 측정소(32) > 오토밸리(31) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 오토밸리(20) = 성연면 측정소(20) > 대산리 측정소(18)

□ 측정기간 동안 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기상태는 보통수준 이상으로 대체로 청정하였음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이지만 O3은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 1회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.4 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

측정지점 무장산업단지 (오토밸리)
1. 온 도 : 평균 11.4 ℃ 2. 습도 : 평균 72.7 % 3. 주풍향 : 서남서풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 3.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 9∼47 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼31 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.002∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.038 ppm이나, 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 1회 초과함(같은 기간 서산시 성연면 측정소 4회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
4.13		9	6	0.002	0.009	0.024	0.3
4.14		10	6	0.002	0.009	0.031	0.3
4.15		30	19	0.003	0.010	0.035	0.3
4.16		38	25	0.003	0.010	0.038	0.3
4.17		38	22	0.003	0.008	0.044	0.3
4.18		43	27	0.004	0.013	0.046	0.3
4.19		47	31	0.004	0.012	0.049	0.4	0.065
평균농도		31	20	0.003	0.010	0.038	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 1.4 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.3 ㎍/㎥, 자일렌 0.3 ㎍/㎥, 스티렌은 불검출로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene		Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
4.13		0.4		2.3	0.2	0.3	0.0
4.14		0.3		1.9	0.2	0.2	0.0
4.15		0.5		2.1	0.2	0.3	0.0
4.16		0.6		0.7	0.2	0.2	0.0
4.17		0.3		0.7	0.3	0.2	0.0
4.18		0.4		1.4	0.3	0.3	0.0
4.19		0.3		0.9	0.4	0.2	0.0
측정기간 평균		0.4		1.4	0.3	0.3	0.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S는 일평균농도는 0.000∼0.001 ppm, 측정기간 평균농도는 0.001 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 429∼439 ppm, 측정기간 평균농도는 433 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.050∼2.130 ppm, 측정기간 평균농도는 2.091 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S (ppm)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
4.13		0.001	429	2.050
4.14		0.000	429	2.068
4.15		0.000	439	2.084
4.16		0.000	436	2.084
4.17		0.001	433	2.114
4.18		0.001	439	2.130
4.19		0.001	430	2.108
측정기간 평균		0.001	433	2.091
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

□ 대산리 : 충청남도 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 31 ㎍/㎥으로 대산리(32 ㎍/㎥), 성연면(33 ㎍/㎥)보다 낮음

□ PM2.5는 20 ㎍/㎥으로 성연면(20 ㎍/㎥)과 같고 대산리(18 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 성연면 측정소(33) > 대산리 측정소(32) > 오토밸리(31) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 오토밸리(20) = 성연면 측정소(20) > 대산리 측정소(18)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2)

□ 측정기간 동안 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기상태가 보통수준 이상으로 대체로 청정하였음(그림 3)

□ SO2는 0.003 ppm으로 대산리(0.003 ppm), 성연면(0.003 ppm)과 같았음

□ NO2는 0.010 ppm으로 대산리(0.014 ppm), 성연면(0.012 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.038 ppm으로 대산리(0.046 ppm), 성연면(0.042 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 성연면(0.3 ppm)과 같고 대산리(0.4 ppm)보다 낮았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4.13	9	13	11	6	7	8
4.14	10	12	9	6	6	6
4.15	30	27	32	19	15	20
4.16	38	39	44	25	22	26
4.17	38	44	42	22	23	24
4.18	43	42	47	27	21	26
4.19	47	50	48	31	28	29
평균	31	32	33	20	18	20

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4.13	0.002	0.002	0.002	0.009	0.013	0.011
4.14	0.002	0.002	0.002	0.009	0.010	0.008
4.15	0.003	0.004	0.003	0.010	0.013	0.014
4.16	0.003	0.003	0.003	0.010	0.013	0.012
4.17	0.003	0.004	0.003	0.008	0.014	0.010
4.18	0.004	0.004	0.003	0.013	0.017	0.014
4.19	0.004	0.003	0.003	0.012	0.017	0.013
평균	0.003	0.003	0.003	0.010	0.014	0.012

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4.13	0.024	0.024	0.027	0.3	0.4	0.2
4.14	0.031	0.034	0.035	0.3	0.3	0.3
4.15	0.035	0.041	0.033	0.3	0.4	0.3
4.16	0.038	0.048	0.043	0.3	0.4	0.4
4.17	0.044	0.058	0.05	0.3	0.4	0.4
4.18	0.046	0.057	0.053	0.3	0.4	0.4
4.19	0.049	0.059	0.054	0.4	0.5	0.4
평균	0.038	0.046	0.042	0.3	0.4	0.3

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교