	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 인주면 현대로 1120번길 16(문방4리 마을회관)

□ 측정기간 : 2022. 10. 13. ∼ 10. 19.(7일간)

□ 측정목적 : 현대자동차 및 동화기업 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 27∼60 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 13∼41 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(46) > 문방4리(42) > 도고면 측정소(39) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(26) > 도고면 측정소(24) > 문방4리(23)

□ 원활한 대기확산으로 대기상태가 대체로 청정하였으나 15일~ 16일은 미세먼지의 축적과 국외미세먼지 유입으로 다소 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.5 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

동화기업 현대자동차 아산공장 측정지점
1. 온 도 : 평균 13.6 ℃ 2. 습도 : 평균 74.1 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.3 m/s, 시간최대 5.0 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 27∼60 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 13∼41 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.018 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.033 ppm, CO는 0.1 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.13		38	14	0.003	0.023	0.028	0.2
10.14		45	24	0.004	0.029	0.026	0.1
10.15		58	34	0.004	0.021	0.046	0.1
10.16		60	41	0.004	0.015	0.036	0.2
10.17		32	13	0.004	0.010	0.034	0.1
10.18		27	13	0.004	0.012	0.030	0.1
10.19		36	19	0.004	0.017	0.029	0.1
평균농도		42	23	0.004	0.018	0.033	0.1
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.5 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 9.2 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 1.4 ㎍/㎥, 자일렌 2.1 ㎍/㎥, 스티렌은 0.0 ㎍/㎥로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
10.13		0.4	11.0	1.2	2.0	0.0
10.14		0.6	21.3	2.4	3.8	0.1
10.15		0.6	14.7	2.9	3.5	0.1
10.16		0.8	3.1	1.1	1.0	0.0
10.17		0.4	0.9	0.2	0.4	0.0
10.18		0.4	3.4	0.5	0.9	0.0
10.19		0.5	10.0	1.4	3.0	0.0
측정기간 평균		0.5	9.2	1.4	2.1	0.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 측정기간 불검출되었음

□ CO2 일평균농도 범위는 431∼455 ppm, 측정기간 평균농도는 444 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도 범위는 2.103∼2.437 ppm, 측정기간 평균농도는 2.284 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
10.13		0.000	441	2.307
10.14		0.000	450	2.324
10.15		0.000	453	2.351
10.16		0.000	455	2.437
10.17		0.000	431	2.103
10.18		0.000	434	2.155
10.19		0.000	445	2.313
측정기간 평균		0.000	444	2.284
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기환경측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 인주면 : 아산시 인주면 인주산단로 23-28 (인주산단 관리사무소)

□ 도고면 : 아산시 도고면 기곡리 296-4 (기곡1리 마을회관)

2. 인접 대기환경측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 42 ㎍/㎥으로 인주면(46 ㎍/㎥)보다 낮고, 도고면(39 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 23 ㎍/㎥으로 인주면(26 ㎍/㎥), 도고면(24 ㎍/㎥)보다 낮음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(46) > 문방4리(42) > 도고면 측정소(39) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(26) > 도고면 측정소(24) > 문방4리(23)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2)

□ 그림 3과 같이 원활한 대기확산으로 대기상태가 대체로 청정하였으나 15일 ~ 16일은 미세먼지의 축적과 국외미세먼지 유입으로 다소 높았음

□ SO2는 0.004 ppm으로 인주면(0.003 ppm), 도고면(0.003 ppm)보다 높았음

□ NO2는 0.018 ppm으로 도고면(0.011 ppm), 인주면(0.017 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.033 ppm으로 인주면(0.028 ppm), 도고면(0.023 ppm)보다 높았음

□ CO는 0.1 ppm으로 인주면(0.4 ppm), 도고면(0.4 ppm)보다 낮았음

표 4. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
10.13	38	41	27	14	20	16
10.14	45	49	35	24	29	24
10.15	58	62	47	34	43	35
10.16	60	63	60	41	40	41
10.17	32	36	37	13	15	16
10.18	27	30	29	13	15	15
10.19	36	41	36	19	23	18
평균	42	46	39	23	26	24

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
10.13	0.003	0.003	0.003	0.023	0.023	0.011
10.14	0.004	0.003	0.003	0.029	0.025	0.015
10.15	0.004	0.003	0.003	0.021	0.018	0.012
10.16	0.004	0.003	0.003	0.015	0.012	0.011
10.17	0.004	0.003	0.003	0.010	0.007	0.006
10.18	0.004	0.003	0.003	0.012	0.013	0.010
10.19	0.004	0.003	0.004	0.017	0.020	0.012
평균	0.004	0.003	0.003	0.018	0.017	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
10.13	0.028	0.021	0.021	0.2	0.4	0.3
10.14	0.026	0.021	0.019	0.1	0.4	0.4
10.15	0.046	0.040	0.032	0.1	0.5	0.4
10.16	0.036	0.034	0.026	0.2	0.5	0.5
10.17	0.034	0.033	0.028	0.1	0.3	0.3
10.18	0.030	0.025	0.019	0.1	0.4	0.3
10.19	0.029	0.019	0.019	0.1	0.5	0.4
평균	0.033	0.028	0.023	0.1	0.4	0.4

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교