	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 금산군 추부면 서대산로 93(추부면사무소)

□ 측정기간 : 2023. 3. 10.～ 3. 16.(7일간)

□ 측정목적 : 플라스틱 재생업체 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 32∼89 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 8∼35 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 추부면사무소(57) > 금산군 측정소(55) > 대성동 측정소(50) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 금산군 측정소(24) > 추부면사무소(20) > 대성동 측정소(19)

□ 미세먼지 측정 초기(10일~11일) 대기정체로 전일 잔류 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 높았으나 이후 강수의 영향과 원활한 대기확산으로 대기상태가 보통수준이였음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이나 O3 은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.3 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

플라스틱 재생업체 측정지점
1. 온 도 : 평균 8.7 ℃ 2. 습도 : 평균 51.3 % 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 2.8 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 32∼89 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 8∼35 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.0044ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.0078∼0.0189ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.0417 ppm이나 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함(같은 기간 금산군 측정소 2회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 평균농도는 0.51 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
3.10		82	34	0.0045	0.0180	0.0339	0.58	0.0679
3.11		89	35	0.0048	0.0170	0.0411	0.59	0.0774
3.12		56	18	0.0045	0.0078	0.0414	0.50
3.13		33	-	0.0044	0.0118	0.0383	0.46
3.14		41	12	0.0045	0.0172	0.0342	0.47
3.15		32	8	0.0046	0.0122	0.0417	0.44
3.16		68	14	0.0050	0.0186	0.0323	0.52
평균농도		57	20	0.0046	0.0147	0.0376	0.51
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

※ - : 장비점검

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.3 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 2.0 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.9 ㎍/㎥, 자일렌   1.7 ㎍/㎥, 스티렌 3.5 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
3.10		0.5	3.7	2.4	4.4	2.8
3.11		0.6	2.4	1.5	2.5	9.7
3.12		0.4	1.3	0.5	0.9	5.8
3.13		0.2	0.5	0.2	0.4	2.8
3.14		0.2	1.5	0.7	1.4	2.0
3.15		0.1	2.0	0.6	0.9	1.3
3.16		0.3	2.8	0.6	1.4	0.4
측정기간 평균		0.3	2.0	0.9	1.7	3.5
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 7.493 ∼ 16.658 ppb, 측정기간 평균 12.429 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.10	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	평균
NH3 (ppb)	15.468	15.396	16.658	7.493	9.735	12.537	9.721	12.429
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Ca > Fe > Si > K 순으로   나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0007∼0.0081 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0040 ㎍/㎥로   충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
3.10	0.0066	0.4274	0.2123	0.1677	0.1398	0.0104	0.0004	0.0010	0.0217	0.1958	0.0008	0.0027	0.0238	0.0011	0.0008	0.0048	0.0052	0.0006	0.0000
3.11	0.0072	0.3897	0.2504	0.1736	0.2969	0.0108	0.0001	0.0007	0.0101	0.1894	0.0005	0.0023	0.0202	0.0008	0.0007	0.0018	0.0068	0.0004	0.0000
3.12	0.0028	0.4447	0.0945	0.1032	0.2329	0.0049	0.0002	0.0001	0.0024	0.0795	0.0003	0.0007	0.0083	0.0007	0.0005	0.0056	0.0054	0.0003	0.0000
3.13	0.0014	0.4141	0.0063	0.0431	0.0487	0.0022	0.0000	0.0028	0.0074	0.0756	0.0029	0.0010	0.0065	0.0004	0.0002	0.0030	0.0055	0.0007	0.0000
3.14	0.0015	0.4389	0.0188	0.0476	0.0754	0.0033	0.0000	0.0057	0.0090	0.1004	0.0064	0.0015	0.0082	0.0002	0.0001	0.0008	0.0070	0.0009	0.0000
3.15	0.0007	0.5307	0.0030	0.0306	0.0771	0.0018	0.0002	0.0000	0.0012	0.0387	0.0003	0.0004	0.0064	0.0002	0.0001	0.0036	0.0066	0.0007	0.0000
3.16	0.0081	0.3995	0.1716	0.1014	0.1938	0.0076	0.0001	0.0007	0.0036	0.1327	0.0004	0.0034	0.0231	0.0030	0.0003	0.0024	0.0066	0.0005	0.0000
평균	0.0040	0.4350	0.1081	0.0953	0.1521	0.0059	0.0002	0.0016	0.0079	0.1160	0.0017	0.0017	0.0138	0.0009	0.0004	0.0031	0.0062	0.0006	0.0000
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

※ - : 장비점검

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 금산군 : 금산군 금산읍 비호로 69 금산읍사무소

□ 대성동 : 대전광역시 동구 동구청로 36 남부여성가족원

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 57 ㎍/㎥으로 금산군(55 ㎍/㎥), 대성동(50 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 20 ㎍/㎥으로 금산군(24 ㎍/㎥)보다 낮고 대성동(19 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 추부면사무소(57) > 금산군 측정소(55) > 대성동 측정소(50) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 금산군 측정소(24) > 추부면사무소(20) > 대성동 측정소(19)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 미세먼지 측정 초기(10일~11일) 대기정체로 전일 잔류 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 높았으나 이후 강수의 영향과 원활한 대기확산으로 대기상태가 보통수준이였음(그림 4)

□ SO2는 0.0046 ppm으로 대성동(0.0031 ppm), 금산군(0.0043 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.0147 ppm으로 금산군(0.0117 ppm)보다 높고 대성동(0.0253 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.0376 ppm으로 대성동(0.0351 ppm)보다 높고 금산군(0.0406 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.51 ppm으로 대성동(0.21 ppm), 금산군(0.30 ppm)보다 높았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	추부면사무소 (이동차 측정)	대성동	금산군	추부면사무소 (이동차 측정)	대성동	금산군
3.10	82	73	85	34	35	44
3.11	89	75	86	35	35	44
3.12	56	49	51	18	20	23
3.13	33	31	37	-	10	10
3.14	41	33	39	12	11	16
3.15	32	22	29	8	10	13
3.16	68	64	58	14	15	16
평균	57	50	55	20	19	24

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	추부면사무소 (이동차 측정)	대성동	금산군	추부면사무소 (이동차 측정)	대성동	금산군
3.10	0.0045	0.0030	0.0047	0.0180	0.0400	0.0157
3.11	0.0048	0.0030	0.0049	0.0170	0.0360	0.0151
3.12	0.0045	0.0030	0.0043	0.0078	0.0130	0.0089
3.13	0.0044	0.0030	0.0043	0.0118	0.0160	0.0090
3.14	0.0045	0.0030	0.0040	0.0172	0.0310	0.0120
3.15	0.0046	0.0030	0.0039	0.0122	0.0200	0.0092
3.16	0.0050	0.0040	0.0042	0.0186	0.0210	0.0122
평균	0.0046	0.0031	0.0043	0.0147	0.0253	0.0117

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	추부면사무소 (이동차 측정)	대성동	금산군	추부면사무소 (이동차 측정)	대성동	금산군
3.10	0.0339	0.0300	0.0442	0.58	0.30	0.40
3.11	0.0411	0.0410	0.0504	0.59	0.30	0.41
3.12	0.0414	0.0450	0.0404	0.50	0.20	0.31
3.13	0.0383	0.0360	0.0393	0.46	0.20	0.23
3.14	0.0342	0.0230	0.0329	0.47	0.20	0.26
3.15	0.0417	0.0380	0.0416	0.44	0.10	0.24
3.16	0.0323	0.0330	0.0346	0.52	0.20	0.28
평균	0.0376	0.0351	0.0406	0.51	0.21	0.30

※ - : 장비점검

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교