	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 인주면 현대로 1120번길 16(문방4리 마을회관)

□ 측정기간 : 2023. 6. 3. ∼ 6. 11.(7일간)

□ 측정목적 : 현대자동차 및 동화기업 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 16종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 15∼34 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼27 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 도고면 측정소(37) > 인주면 측정소(35) > 문방4리(27) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 문방4리(18) > 인주면 측정소(17) > 도고면 측정소(15)

□ 측정기간 중 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 보통수준이였음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이지만 O3은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 6회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.30 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

동화기업 현대자동차 아산공장 측정지점
1. 온 도 : 평균 21.5 ℃ 2. 습도 : 평균 74 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 4.0 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 15∼34 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼27 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.0012∼0.0019 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.0092 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.0519 ppm이나 8시간 도 환경기준(0.06ppm) 6회 초과함(같은 기간 인주면 측정소 7회 초과)

□ CO : 측정기간 CO 평균농도는 0.33 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
6. 3.		32	17	0.0019	0.0092	0.0474	0.35	0.0650
6. 4.		34	22	0.0017	0.0093	0.0590	0.35	0.0649
6. 5.		23	15	0.0013	0.0092	0.0512	0.29
6. 6.		22	15	0.0018	0.0092	0.0477	0.29	0.0614
6. 7.		23	16	0.0012	0.0092	0.0502	0.30
6. 8.		15	10	0.0012	0.0092	0.0426	0.31
6. 9.		29	18	0.0014	0.0092	0.0564	0.32	0.0680
6. 10.		32	24	0.0012	0.0092	0.0611	0.35	0.0723
6. 11.		33	27	0.0018	0.0092	0.0514	0.40	0.0676
평균농도		27	18	0.0015	0.0092	0.0519	0.33
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.30 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 2.29 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.67 ㎍/㎥, 자일렌 0.98 ㎍/㎥,   스티렌은 0.80 ㎍/㎥로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
6. 3.		0.49	8.31	1.00	4.36	0.05
6. 4.		0.31	1.07	0.33	0.52	0.09
6. 5.		0.17	0.62	0.47	0.00	0.09
6. 6.		0.42	1.56	0.76	0.43	2.51
6. 7.		0.10	0.95	0.66	0.43	0.14
6. 8.		0.21	2.88	0.57	1.28	0.09
6. 9.		0.31	2.14	1.00	0.90	2.84
6. 10.		0.28	1.48	0.76	0.52	0.79
6. 11.		0.42	1.60	0.52	0.43	0.60
측정기간 평균		0.30	2.29	0.67	0.98	0.80
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도 0.001 ∼ 0.003 ppm, 측정기간 평균농도 0.002 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S)

일자 항목	6. 3.	6. 4.	6. 5.	6. 6.	6. 7.	6. 8.	6. 9.	6. 10.	6. 11.	평균
H2S (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기환경측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 인주면 : 아산시 인주면 인주산단로 23-28 (인주산단 관리사무소)

□ 도고면 : 아산시 도고면 기곡리 296-4 (기곡1리 마을회관)

2. 인접 대기환경측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 27 ㎍/㎥으로 인주면(35 ㎍/㎥), 도고면(37 ㎍/㎥)보다 낮음

□ PM2.5는 18 ㎍/㎥으로 인주면(17 ㎍/㎥), 도고면(15 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 도고면 측정소(37) > 인주면 측정소(35) > 문방4리(27) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 문방4리(18) > 인주면 측정소(17) > 도고면 측정소(15)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2)

□ 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 보통수준이였음(그림 3)

□ SO2는 0.0015 ppm으로 인주면(0.0031 ppm), 도고면(0.0033 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.0092 ppm으로 도고면(0.0066 ppm), 인주면(0.0082 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.0519 ppm으로 인주면(0.0588 ppm), 도고면(0.0591 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.33 ppm으로 도고면(0.32 ppm)보다 높고 인주면(0.35 ppm)보다  낮았음

표 4. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
6. 3.	32	38	41	17	16	15
6. 4.	34	44	43	22	21	17
6. 5.	23	33	37	15	16	14
6. 6.	22	28	32	15	14	12
6. 7.	23	31	32	16	15	12
6. 8.	15	23	24	10	10	8
6. 9.	29	36	37	18	19	16
6. 10.	32	41	43	24	22	20
6. 11.	33	45	41	27	25	19
평균	27	35	37	18	17	15

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
6. 3.	0.0019	0.0036	0.0036	0.0092	0.0093	0.0071
6. 4.	0.0017	0.0034	0.0035	0.0093	0.0065	0.0061
6. 5.	0.0013	0.0030	0.0031	0.0092	0.0072	0.0067
6. 6.	0.0018	0.0031	0.0035	0.0092	0.0077	0.0065
6. 7.	0.0012	0.0028	0.0030	0.0092	0.0077	0.0049
6. 8.	0.0012	0.0027	0.0031	0.0092	0.0086	0.0049
6. 9.	0.0014	0.0030	0.0031	0.0092	0.0099	0.0077
6. 10.	0.0012	0.0028	0.0033	0.0092	0.0085	0.0065
6. 11.	0.0018	0.0034	0.0038	0.0092	0.0086	0.0089
평균	0.0015	0.0031	0.0033	0.0092	0.0082	0.0066

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
6. 3.	0.0474	0.0524	0.0502	0.35	0.36	0.33
6. 4.	0.0590	0.0636	0.0681	0.35	0.36	0.33
6. 5.	0.0512	0.0548	0.0574	0.29	0.32	0.29
6. 6.	0.0477	0.0498	0.0558	0.29	0.31	0.29
6. 7.	0.0502	0.0514	0.0601	0.30	0.32	0.29
6. 8.	0.0426	0.0446	0.0507	0.31	0.33	0.30
6. 9.	0.0564	0.0594	0.0623	0.32	0.39	0.33
6. 10.	0.0611	0.0658	0.0734	0.35	0.39	0.38
6. 11.	0.0514	0.0597	0.0535	0.40	0.42	0.38
평균	0.0519	0.0558	0.0591	0.33	0.35	0.32

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교