	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 부여군 홍산면 비홍로 39-2(홍산산업단지 관리사무소)

□ 측정기간 : 2023. 5. 16.～ 5. 22.(7일간)

□ 측정목적 : 콘크리트제품제조업체 비산먼지 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 21∼124 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 부여읍 측정소(48) > 홍산산업단지(45) > 서천읍 측정소(44) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 부여읍 측정소(18) > 서천읍 측정소(16) > 홍산산업단지(13) ◎ 측정기간 중 동남부권역(부여, 공주 등) PM10 주의보 발령현황 - PM10 주의보 발령(5월 22일 16시(168)), 해제(5월 23일 2시(93))

□ 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기질이 대체로 보통 수준이였으나 21일 오후부터 황사의 영향으로 미세먼지가 높아져 PM10 주의보 1회 발령되었음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이나 O3 은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.37 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

콘크리트 제조품 제조 업체 측정지점
1. 온 도 : 평균 19.5 ℃ 2. 습도 : 평균 74.3 % 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 1.2 m/s, 시간최대 3.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 21∼124 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.0012~0.0023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm)  및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.0023∼0.0057ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.0444 ppm이나 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함(같은 기간 부여읍 측정소 3회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 평균농도는 0.33 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
5. 16.		45	18	0.0012	0.0057	0.0578	0.37	0.0782
5. 17.		38	14	0.0023	0.0045	0.0444	0.34	0.0631
5. 18.		25	12	0.0019	0.0050	0.0360	0.29
5. 19.		21	7	0.0016	0.0047	0.0468	0.31
5. 20.		23	9	0.0016	0.0040	0.0393	0.31
5. 21.		42	9	0.0015	0.0023	0.0463	0.29
5. 22.		124	24	0.0018	0.0052	0.0400	0.39
평균농도		45	13	0.0017	0.0045	0.0444	0.33
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.37 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 0.84 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.88 ㎍/㎥, 자일렌   1.14 ㎍/㎥, 스티렌 불검출로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
5. 16.		-	-	-	-	-
5. 17.		-	-	-	-	-
5. 18.		-	-	-	-	-
5. 19.		0.31	1.07	0.71	1.18	0.00
5. 20.		0.42	1.40	0.95	1.56	0.00
5. 21.		0.24	0.33	0.43	0.57	0.00
5. 22.		0.49	0.58	1.42	1.23	0.00
측정기간 평균		0.37	0.84	0.88	1.14	0.00
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

※ - : 장비점검

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 8.650 ∼ 11.928 ppb, 측정기간 평균 10.284 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	5. 16.	5. 17.	5. 18.	5. 19.	5. 20.	5. 21.	5. 22.	평균
NH3 (ppb)	10.909	11.341	11.928	9.477	10.046	9.638	8.650	10.284
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Si > Fe > K > Ca 순으로   나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0002∼0.0076 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0020 ㎍/㎥로   충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
5. 16.	0.0020	0.3331	0.0995	0.0763	0.0700	0.0056	0.0001	0.0004	0.0067	0.1196	0.0005	0.0008	0.0218	0.0006	0.0004	0.0044	0.0058	0.0008	0.0000
5. 17.	0.0012	0.3499	0.0803	0.0612	0.0770	0.0051	0.0003	0.0002	0.0057	0.0980	0.0004	0.0005	0.0175	0.0006	0.0003	0.0045	0.0047	0.0007	0.0000
5. 18.	0.0013	0.3687	0.0235	0.0492	0.0316	0.0032	0.0001	0.0001	0.0031	0.0548	0.0001	0.0005	0.0085	0.0005	0.0002	0.0033	0.0054	0.0013	0.0006
5. 19.	0.0003	0.5078	0.0098	0.0317	0.0173	0.0020	0.0000	0.0000	0.0002	0.0353	0.0001	0.0001	0.0033	0.0002	0.0000	0.0056	0.0057	0.0005	0.0000
5. 20.	0.0011	0.4737	0.0070	0.0276	0.0391	0.0019	0.0001	0.0002	0.0021	0.0468	0.0002	0.0003	0.0119	0.0004	0.0004	0.0032	0.0054	0.0009	0.0000
5. 21.	0.0002	0.4954	0.4218	0.0681	0.0643	0.0109	0.0003	0.0000	0.0020	0.1238	0.0003	0.0001	0.0027	0.0002	0.0001	0.0071	0.0040	0.0005	0.0001
5. 22.	0.0076	0.7393	1.9124	0.2469	0.1255	0.0464	0.0015	0.0002	0.0113	0.4673	0.0008	0.0004	0.0121	0.0038	0.0002	0.0042	0.0056	0.0008	0.0001
평균	0.0020	0.4668	0.3649	0.0802	0.0607	0.0107	0.0004	0.0002	0.0044	0.1351	0.0003	0.0004	0.0111	0.0009	0.0002	0.0046	0.0052	0.0008	0.0001
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 부여읍 : 부여군 부여읍 사비로 36, 부여읍행정복지센터 옥상

□ 서천읍 : 서천군 서천읍 서천로14번길 20, 서천읍 문예의전당

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 45 ㎍/㎥으로 서천읍(44 ㎍/㎥)보다 높고 부여읍(48 ㎍/㎥)보다 낮음

□ PM2.5는 13 ㎍/㎥으로 서천읍(16 ㎍/㎥), 부여읍(18 ㎍/㎥)보다 낮음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 부여읍 측정소(48) > 홍산산업단지(45) > 서천읍 측정소(44) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 부여읍 측정소(18) > 서천읍 측정소(16) > 홍산산업단지(13) ◎ 측정기간 중 동남부권역(부여, 공주 등) PM10 주의보 발령현황 - PM10 주의보 발령(5월 22일 16시(168)), 해제(5월 23일 2시(93))

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 원활한 대기확산과 강수의 영향 대기질이 대체로 보통 수준이였으나 21일 오후부터 고비 사막과 내몽골 고원 등에서 발원한 황사의 영향으로 PM10이 높았음(그림 4)

□ SO2는 0.0017 ppm으로 부여읍(0.0022 ppm), 서천읍(0.0024 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.0045 ppm으로 부여읍(0.0077 ppm), 서천읍(0.0070 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.0444 ppm으로 부여읍(0.0447 ppm)보다 낮고 서천읍(0.0298 ppm)보다 높았음

□ CO는 0.33 ppm으로 부여읍(0.42 ppm), 서천읍(0.39 ppm)보다 낮았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	홍산산업단지 (이동차 측정)	부여읍	서천읍	홍산산업단지 (이동차 측정)	부여읍	서천읍
5. 16.	45	46	50	18	28	24
5. 17.	38	40	32	14	19	16
5. 18.	25	27	24	12	16	15
5. 19.	21	18	15	7	11	9
5. 20.	23	22	20	9	15	12
5. 21.	42	49	34	9	13	11
5. 22.	124	132	131	24	27	27
평균	45	48	44	13	18	16

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	홍산산업단지 (이동차 측정)	부여읍	서천읍	홍산산업단지 (이동차 측정)	부여읍	서천읍
5. 16.	0.0012	0.0025	0.0027	0.0057	0.0104	0.0095
5. 17.	0.0023	0.0022	0.0024	0.0045	0.0083	0.0078
5. 18.	0.0019	0.0021	0.0024	0.0050	0.0080	0.0061
5. 19.	0.0016	0.0021	0.0023	0.0047	0.0078	0.0057
5. 20.	0.0016	0.0022	0.0026	0.0040	0.0072	0.0072
5. 21.	0.0015	0.0021	0.0022	0.0023	0.0051	0.0050
5. 22.	0.0018	0.0025	0.0024	0.0052	0.0076	0.0076
평균	0.0017	0.0022	0.0024	0.0045	0.0077	0.0070

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	홍산산업단지 (이동차 측정)	부여읍	서천읍	홍산산업단지 (이동차 측정)	부여읍	서천읍
5. 16.	0.0578	0.0516	0.0282	0.37	0.44	0.44
5. 17.	0.0444	0.0466	0.0318	0.34	0.40	0.41
5. 18.	0.0360	0.0396	0.0190	0.29	0.42	0.41
5. 19.	0.0468	0.0464	0.0313	0.31	0.39	0.33
5. 20.	0.0393	0.0422	0.0323	0.31	0.43	0.38
5. 21.	0.0463	0.0480	0.0354	0.29	0.40	0.36
5. 22.	0.0400	0.0391	0.0302	0.39	0.47	0.41
평균	0.0444	0.0447	0.0298	0.33	0.42	0.39

※ - : 장비점검

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교