방사선이 인체에 미치는 영향을 알아봅시다.

(자료출처 : 국가환경방사선 자동감시망)

1. 인체에 미치는 영향의 척도

방사선이 공기 및 인체등으로 들어오면 인체조직과의 상호 작용으로 신체에 미치는

영향의 정도를 나타내는 척도로 조사선량, 흡수선량, 등가선량, 유효선량 등이 있다.

조사 선량	조사선량(exposure)은 감마선이나 X선이 공기중에서 이동하면서 이들에 의하여 생성된 양이온 또는 전자에너지의 량이다. 공기의 단위 질량당 생성된 총 전하량을 Coulomb/kg 로 표기하며, 표준단위를 채택하기 이전에는 렌트겐(Roentgen, 1R=2.58x10-4C/kg) 단위를 사용하였다.
흡수 선량	흡수선량(absorbed dose)은 방사선이 매질에 흡수된 에너지의 량으로 단위는 그레이(Gray, Gy)를 사용하고, 매질 1kg에 1Joule이 흡수되면 1Gy가 된다. 구 단위로는 라드(Rad, 1Gy=100rad)를 사용하였다.
등가 선량	등가선량(dose equivalent)은 인체에 미치는 방사선영향을 나타내는 것으로 방사선의 종류와 에너지에 따라 인체에 미치는 방사선 영향이 각각 다르므로 흡수선량에 방사선가중치를 고려하게 된다. 등가선량의 표준단위는 시버트(Sievert, Sv)를 사용하며, 구 단위로는 렘(Rem, 1Sv = 100rem)단위를 사용하였다.
유효 선량	유효선량(effective dose)은 인체에 미치는 방사선영향을 나타내는 것으로 신체의 조직 및 장기에 따라 방사선 영향이 각각 다르므로 등가선량에 조직가중치를 고려하게 된다. 단위는 등가선량과 동일하다.

항목	단위명	기호	정 의	비 고
조사 선량	kg당 쿨롱	C/kg	공기 1kg중에 1쿨롱의 이온을 만드는 감마선 또는 X-선의 양	SI단위
	뢴트겐	R	공기 1kg중에 2.58×10-4 쿨롱의 이온을 만드는 감마선 또는 X-선의 양	1C/kg=3876R
흡수 선량	그레이	Gy	물질 1kg당 1주울의 에너지의 흡수가 있을 때의 선량	SI단위
	라드	rad	물질 1g당 100erg의 에너지의 흡수가 있을 때의 선량	1Gy=100rad
등가 선량	시버트	Sv	방사선 종류, 에너지에 따른 신체 영향을 고려한 선량 (흡수선량 × 방사선가중치)	SI단위
	렘	rem		1Sv=100rem
유효선량	시버트	Sv	신체 조직별 특성을 고려한 선량 (등가선량 × 조직가중치)	SI단위
	렘	rem		1Sv=100rem

2. 방사선이 인체에 미치는 영향

확률적 영향(지발성)	결정적 영향(급성)
저선량, 장기간 피폭	고선량(0.5 Sv이상), 단기간 일시피폭
발생확률∝선량	발단선량 존재
증상의 비특성	사고시 피폭, 방사선치료시 발생
암(악성종양), 백혈병, 수명단축, 겉늙음현상 (가령현상), 유전적 결함(돌연변이, 염색체 이상)	백내장, 불임, 홍반, 탈모, 혈액상 변화

피폭선량(mSv)	신 체 적 증 상
0 ~ 250	무증상
250 ~ 1,000	500 mSv : 백혈구감소
1,000 ~ 2,000	방사선숙취 : 1,500 mSv
4,000	반치사선량 (LD50(30)) : 전신조사시 30일 이내에 50%가 사망하는 선량 (조혈기 장해를 일으키는 선량)
7,000	전치사선량 (LD100) : 2~3주내 100%가 사망하는 선량
10,000 ~ 50,000	위장관사
100,000 정도	중추신경사
100,000 이상	조사중 또는 조사직후 사망 : 세포손상 세포나 조직구성 성분의 변성으로 인해 기본대사가 중지된다.