행복한 변화, 새로운 충남		2011. 7.

- 과거 미군 주둔지 등 군부대 주변지역 등에 대한 - 토양오염실태 조사결과 보고

	충 청 남 도 [수질관리과]

- 과거 미군 주둔지 등 군부대 주변지역 등에 대한 -

토양오염실태 조사결과 보고

◇ 지난달 경북 칠곡과 인천 부평 등의 미군기지 등에 유독성 폐기물이 매립됐다는 의혹이 언론보도 등 잇따라 제기됨에 따라

◇ 도내 과거 미군 주둔지 등 군부대 주변지역에 대한 우리 道 차원의 토양(지하수 포함)오염 실태를 조사하고 그 결과를 보고드립니다.

[추진근거 : 토양환경보전법 시행규칙 제3조(토양오염실태조사)]

□ 조사개요

❍ 기    간 : '11. 6. 17(금) ~ 6. 22(수)

❍ 조사대상 : 5개 시․군 19개지점(토양 9, 지하수 10)

과거 미군기지 등 군부대 주변지역

❍ 조사항목 : 토양(11개항목), 지하수(10개항목)

- 카드뮴,구리,수은,납, 트리클로로에틸렌,테트라클로로에틸렌,벤젠,톨루엔,

에틸벤젠,크실렌,석유계탄화수소

⇒ 토양(지하수) 오염 등에 대한 개연성 파악 후 탄력적으로 조정

❍ 조사자 현황

조사일	조사기관	조 사 반	지역	비 고
‘11.6.17	․보건환경연구원 ․충남발전연구원 ․신성대학 ․도 수질관리과	김광진,황은주(보건환경연구원), 장창석(충발연),조한성(신성대학), 공상현(도)	당진
‘11.6.20		백남출,윤선진(보건환경연구원),오혜정(충발연), 공상현(도)	천안, 아산	티브로드 중부방송 동행취재 (김현정 기자)
‘11.6.21		김흥락,홍길순(보건환경연구원),정지현(충발연),김은희(도)	태안
‘11.6.22		인치경,문서연(보건환경연구원), 이향원(도)	서천

❍ 조사방법

- 토양은 토양오염공정시험기준에 의거 채취지점 선정 후 중장비(포크레인 등) 등으로 1차 시추, 핸드오거를 이용 최종 시료 채취

- 지하수는 부대주변 농가 또는 마을에서 공동으로 음용 또는 생활용수로 이용중인 시료 채취

⇒ 채취한 시료는 道 보건환경연구원으로 이송 분석

□ 조사결과

❍ 토양 및 지하수 시료채취 지점 현황(위치도)

구분	과거부대명	토양 및 지하수 시료채취 현황			현재상태	비 고
		주소	GPS 좌표
천안	캠프하워드	성환읍 수향리 19-3	N 36°56′12.10″ E 127°9′20.27″	토 양①	탄약보급창	부대정문
		성환읍 수향리 19-3	N 36°56′7.22″ E 127°9′22.43″	토 양②		부대우측 하천
		성환읍 수향리 20-26	N 36°56′15.53″ E 127°9′20.48″	지하수①		지하80M 집수정
아산	평택 험프리기지	둔포면 둔포리 523	N 36°55′56.1″ E 127°02′19.79″	토 양①	기지 주변 3㎞ 이내 지역 (둔포)	평택경계 하천 (둔포천)
서천	미44포병여단 1대대 5포대	비인면 성내리 270-8	N 36˚08'14.1″ E 126˚36'25.9″	토 양①	공군8311부대	부대정문좌측
		서면 신합리 6-9, 6-12	N 36˚09'09.0″ E 126˚33'43.2″	토 양② 지하수①		인근농가
		서면 신합리 산21	N 36˚08'59.2″ E 126˚33'44.9″	토 양③ 지하수②		인근농가
태안	미44포병여단 2대대	태안 삭선 원이로 380-19(산 52-6)	N 36˚47'08.9″ E 126˚16'31.0″	토 양①	공군8423부대 지하수 4개지점 추가조사	부대정문 농가 밭
		태안읍 원북면 양산리 30-2	N 36˚47'12.6″ E 126˚16'18.4″	토 양②		부대창고옆
		태안읍 삭선리 257-65외 4개소	N 36˚47'00.8″ E 126˚16'25.8″	지하수① ②③④⑤		지하수 집수정 등
당진	미44포병여단 1대대 2포대	고대면 장항리 산138-2	N 35°35′44″ E 126°34′20″	토 양①	공군8921부대	부대정문좌측
		고대면 장항리 2리 935	N 36°56′47.95″ E 126°34′28.85″	지하수①		부대하단농가
		고대면 장항리 2리 913	N 36°56′55.97″ E 126°34′36.28″	지하수②		부대하단농가

❍ 토양 - 채취 분석한 시료 모두 우려기준 이내로 적합

지하수추가채취지점

구 분	우려기준 (1지역)	당진①	천안①	천안②	아산①	태안①	태안①	서천①	서천②	서천③
카드뮴	4	0.233	불검출	불검출	불검출	불검출	0.100	0.500	불검출	0.267
구리	150	28.433	13.867	10.300	20.733	28.233	9.667	53.267	24.900	34.867
수은	4	0.0423	0.4410	0.0920	0.2037	0.1177	0.2377	0.0823	0.0327	0.0743
납	200	39.00	26.33	17.33	18.67	34.33	53.00	29.33	19.67	39.67
벤젠(B)	1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
톨루엔(T)	20	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠(E)	50	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
크실렌(X)	15	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
TCE	8	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
PCE	4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
TPH	500	18.90	10.57	불검출	불검출	16.73	12.86	불검출	30.81	11.11
Ⅰ지역 적용		기준이내	기준이내	기준이내	기준이내	기준이내	기준이내	기준이내	기준이내	기준이내

❍ 토 양 - 분석결과 모두 우려기준 이내로 비교적 양호

구 분	우려기준 (mg/kg) (1지역)	당진①	천안①	천안②	아산①	태안①	태안②	서천①	서천②	서천③
카드뮴	4	0.233	불검출	불검출	불검출	불검출	0.100	0.500	불검출	0.267
구리	150	28.433	13.867	10.300	20.733	28.233	9.667	53.267	24.900	34.867
수은	4	0.0423	0.4410	0.0920	0.2037	0.1177	0.2377	0.0823	0.0327	0.0743
납	200	39.00	26.33	17.33	18.67	34.33	53.00	29.33	19.67	39.67
벤젠(B)	1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
톨루엔(T)	20	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠(E)	50	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
크실렌(X)	15	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
TCE	8	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
PCE	4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
TPH	500	18.90	10.57	불검출	불검출	16.73	12.86	불검출	30.81	11.11

❍ 지하수 - 분석결과 모두 먹는 물 수질기준 이내로 적합

조사항목	기준(㎎/ℓ) (먹는물)	당진①	당진②	천안①	태안①	태안 ②	태안 ③	태안 ④	태안 ⑤	서천①	서천②
수은(Hg)	0.001	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
납(Pb)	0.01	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
카드뮴(Cd)	0.005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
구리(Cu)	1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
B(벤젠)	0.01	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
T(톨루엔)	0.7	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
E(에틸벤젠)	0.3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
X(크실렌)	0.5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
PCE	0.01	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
TCE	0.03	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
*먹는물(음용수)로서		적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합

□ 보고자 의견

❍ 과거 미군 주둔지 등 군부대 주변지역에 대한 토양오염 실태조사결과 토양․지하수 모두 우려기준 이내 및 적합한 것으로 나타났음

⇒ 따라서 과거 미군 주둔지 및 군부대 주변지역에서의 석유류 불법 처리로 인한 오염은 없는 것으로 판단됨

□ 앞으로

❍ 도내 주둔하고 있는 군부대 토양오염관리 실태파악을 위해 토양오염유발시설 관리체계를 구축하고

❍ 군부대 토양오염에 대하여 지속적인 관심을 갖고 대처에 나감으로서 도민에게 신뢰받는 환경행정구현

□ 관련사진

[토양시료 채취관련]

토양오염실태 조사 대상지역	중장비(포크레인 등) 이용 1차시추, 핸드오거 채취 시료혼합