□ 건설기계 정기검사안내

○ 정기검사 대상 건설기계와 검사유효기간

기 종	구 분	검사유효기간
굴삭기	타이어식	1년
로우더	타이어식	2년
지게차	1톤이상	2년
덤프트럭	-	1년
기중기	타이어식,트럭적재식	1년
모우터그레이더	-	2년
콘크리트믹서트럭	-	1년
콘크리트펌프	트럭적재식	1년
아스팔트살포기	-	1년
천공기	트럭적재식	1년

※신규등록후의 최초 유효기간의 산정은 등록일로부터 기산한다

○ 정기검사신청기간 : 검사유효기간만료일 전후 각각 15일

○ 제출서류 : 건설기계검사소 또는 출장검사소

- 정기검사신청서(검사소 비치)

- 건설기계검사증 사본

- 보험가입증명서류(덤프트럭, 타이어식기중기, 콘크리트믹서        트럭, 트럭적재식 콘크리트펌프, 트럭적재식 아스팔트살포        기, 타이어식 굴삭기 등 6종)

○ 건설기계검사소 현황

검 사 소 명	시설업체명	소 재 지	전화번호
충남건설기계검사소	(주)대흥	천안 두정 488	041)552-8143
공주출장검사소(목)	대양건기(주)	공주 장기 동현 462	041)856-5700
보령출장검사소(화,금)	중앙중기공업사	보령 명천 488	041)932-3735
서산출장검사소(화,목)	(주)영창공업사	서산 예천 488	041)665-0197
부여출장검사소(수)	금성공업사	부여 규암 반산 100-4	041)835-2810