	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 조사지점 : 1. 대산매립장(서산시 대산읍 대죽리 서산매립장부지내)

2. 대죽리마을회관(서산시 대산읍 대죽1리 마을회관)

3. 독곶사거리(서산시 대산읍 독곳리 112)

□ 조사구분 : 현대제철주변 모니터링

□ 조사항목 : PM-10, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 조사방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 조사기간 : 2017. 02. 28. ~ 3. 06, 3. 13 ~ 03. 28.(24일간)

조사지점	예비측정	정상측정	비 고
대산매립장	02. 27	02. 28 ~ 03. 06
대죽리마을회관	03. 13	03. 14 ~ 03. 20
독곶사거리	03. 20	03. 21 ~ 03. 28

□ 조사지점

<대기오염이동측정차량 조사지점>   <주변 대기오염 측정소 위치>

□ 풍배도

1. 온도 : 평균 4.3℃ 2. 주풍향 : 북서풍 3. 풍속 : 평균 3.1m/s, 시간최대 6.4m/s	1. 온도 : 평균 4.7℃ 2. 주풍향 : 북서풍 3. 풍속 : 평균 2.1m/s, 시간최대 8.2m/s	1. 온도 : 평균 6.0℃ 2. 주풍향 : 남서풍 3. 풍속 : 평균 1.6m/s, 시간최대 4.0m/s

2		조사 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값은 34∼91㎍/㎥로 24시간 환경기준(100㎍/㎥)을 만족함

□ PM-2.5 : 일평균측정값이 17∼69㎍/㎥로 대부분 24시간 환경기준(50㎍/㎥)을 만족함. 다만, 3월 19일(58)과 20일(69), 3월 27일(56) 3일 간은 24시간 환경기준을 초과함

□ NO₂: 일평균측정값이 0.010～0.031ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm) 및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□   CO  : 일평균측정값은 0.3~1.0ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간환경기준(25ppm)을 모두 만족함

□   O3   : 일평균 측정값이 0.022~0.043으로 환경기준을 모두 만족함.

장 소	날짜	PM10 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	CO (ppm)	O3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)
매립장	2.28	42	0.005	0.022	0.6	0.029	28
	3.01	44	0.007	0.012	0.7	0.042	31
	3.02	34	0.004	0.017	0.7	0.027	17
	3.03	41	0.004	0.011	0.7	0.034	18
	3.04	38	0.014	0.020	0.8	0.029	24
	3.05	55	0.015	0.022	0.8	0.027	37
	3.06	48	0.005	0.012	0.8	0.027	30
	평균	43	0.008	0.016	0.7	0.031	27
대죽리	3.14	59	0.004	0.018	0.5	0.037	27
	3.15	41	0.008	0.018	0.5	0.031	25
	3.16	52	0.004	0.014	0.6	0.035	38
	3.17	62	0.006	0.017	0.6	0.035	49
	3.18	55	0.005	0.012	0.6	0.041	40
	3.19	79	0.007	0.023	0.7	0.030	58
	3.20	91	0.003	0.017	0.8	0.022	69
	평균	63	0.005	0.017	0.6	0.033	44
독곶리	3.21	69	0.004	0.028	0.4	0.032	37
	3.22	54	0.003	0.019	0.4	0.036	28
	3.23	57	0.006	0.028	0.5	0.034	33
	3.24	64	0.007	0.031	0.5	0.028	39
	3.25	49	0.003	0.014	0.3	0.039	31
	3.26	52	0.003	0.010	0.4	0.043	37
	3.27	81	0.004	0.019	1.0	0.042	56
	3.28	66	0.004	0.015	0.7	0.027	38
	평균	62	0.004	0.020	0.5	0.035	37
평균		56	0.006	0.018	0.6	0.033	36
환경기준		100/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	9/8시간 25/시간	0.06/8시간 0.1/시간	50/일

<기타항목>

□ 벤젠 평균농도는 매립장 1.19ppb, 대죽리마을회관 1.98ppb, 독곶사거리 1.73ppb가 검출되었고, 측정기간 동안 3지점의 평균농도는  1.59ppb로 환경기준 1.44ppb를 상회하였음

□ 3지점의 평균농도는 톨루엔 1.53, 에틸벤젠 0.72, m,p-자일렌, 1.37ppb 검출

□ 이산화탄소는 433ppm, 메탄은 2.46ppm 검출

항목 장 소	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethyl -benzene (ppb)	m,p-Xylene (ppb)	조사기간
매립장	430	2.69	1.19	1.66	0.97	1.97	2.28~3.06
대죽리 마을회관	419	2.34	1.98	1.26	0.68	1.10	3.14~3.20
독 곶 사거리	451	2.34	1.73	1.70	0.60	1.18	3.21~3.28
평 균	433	2.46	1.59	1.53	0.72	1.37	-

3		인접 측정소와 비교

<입자상물질>

□ PM-10 : 측정기간 중 대기오염 이동 측정차량에서 평균농도는 56㎍/㎥로 독곶리 52, 난지도리 59, 동문동 58㎍/㎥와 비슷하였음

□ PM-2.5 : 측정기간 중 이동차량에서의 평균농도는 36㎍/㎥로 독곶리 36, 난지도리 45와 비슷하거나 다소 낮았으나, 동문동 24 보다는 다소 높았음

□ PM-2.5에서 24시간 환경기준을 초과했던 3월 19일, 20일, 27일의 주변 대기오염 측정소의 측정 농도는

- 독곶리 측정소에서 각각 57, 80, 55로 이동차량과 유사하였으며

- 북동쪽으로 7km 떨어진 난지도리 측정소 또한 각각 66, 90, 65로 높았음

- 반면 남쪽으로 25km 떨어진 동문동 측정소는 각각 29, 43, 35로 낮게 검출

⇨ 지역적인 오염원에 의한 영향 보다는 북서쪽에서 유입되는 외부 오    염원의 유입에 의한 것으로 사료됨

		PM10 (㎍/㎥)				PM2.5 (㎍/㎥)
		이동차	독곶리	동문동	난지도리	이동차	독곶리	동문동	난지도리
매립장	2.28	42	-	47	38	28	-	17	27
	3.01	44	-	49	51	31	-	18	42
	3.02	34	25	31	33	17	6	11	21
	3.03	41	36	44	43	18	14	12	21
	3.04	38	35	47	48	24	21	16	34
	3.05	55	49	55	61	37	34	22	51
	3.06	48	42	38	51	30	37	25	42
	평균	43	37	44	46	27	22	17	34
대죽리	3.14	59	51	50	46	27	23	16	27
	3.15	41	50	42	41	25	22	15	58
	3.16	52	53	57	58	38	36	22	44
	3.17	62	63	61	70	49	45	25	56
	3.18	55	49	67	66	40	39	23	47
	3.19	79	70	81	81	58	57	29	66
	3.20	91	93	98	102	69	80	43	90
	평균	63	61	65	66	44	43	25	55
독곶리	3.21	69	71	61	71	37	36	22	43
	3.22	54	45	62	50	28	25	23	30
	3.23	57	56	70	53	33	30	25	35
	3.24	64	62	76	68	39	40	32	48
	3.25	49	39	55	49	31	29	29	36
	3.26	52	44	62	57	37	37	29	43
	3.27	81	60	65	79	56	55	35	65
	3.28	66	40	62	76	38	31	34	60
	평균	62	52	64	63	37	35	29	45
평균		56	52	58	59	36	35	24	45

* 2월 28일과 3월 1일은 독곶리 측정소 이전으로 자료 미 생성

<가스상물질>

□ 이동측정차량에서 NO2 농도는 평균 0.018ppm으로 독곶리 0.022, 동문동 0.036보다 낮음.

□ SO2는 이동측정차량에서 0.006ppm으로 독곶리 0.012보다는 낮으나, 동문동 0.005와는 비슷하였음.

□ CO는 이동측정차량 0.6ppm, 독곶리 0.6, 동문동 0.8로 비슷한 것으로 조사됨

□  O3은 이동측정차량 0.033ppm, 독곶리 0.038, 동문동 0.027로 비슷하였음.

구 분		SO2			NO2			CO			O3
		이동차	독곶리	동문동	이동차	독곶리	동문동	이동차	독곶리	동문동	이동차	독곶리	동문동
매립장	2.28	0.005	-	0.004	0.022	-	0.046	0.6	-	0.9	0.029	-	0.022
	3.01	0.007	-	0.005	0.012	-	0.040	0.7	-	0.8	0.042	-	0.033
	3.02	0.004	0.005	0.005	0.017	0.016	0.016	0.7	0.9	0.6	0.027	0.032	0.032
	3.03	0.004	0.005	0.004	0.011	0.009	0.035	0.7	0.7	0.7	0.034	0.042	0.025
	3.04	0.014	0.018	0.006	0.020	0.022	0.048	0.8	0.6	1.0	0.029	0.038	0.022
	3.05	0.015	0.019	0.005	0.022	0.022	0.033	0.8	0.6	0.8	0.027	0.037	0.029
	3.06	0.005	0.010	0.005	0.012	0.014	0.012	0.8	0.6	0.6	0.027	0.034	0.035
	평균	0.008	0.011	0.005	0.016	0.017	0.033	0.7	0.7	0.8	0.031	0.037	0.028
대죽리	3.14	0.004	0.010	0.004	0.018	0.020	0.017	0.5	0.4	0.6	0.037	0.037	0.033
	3.15	0.008	0.013	0.005	0.018	0.022	0.035	0.5	0.4	0.7	0.031	0.034	0.024
	3.16	0.004	0.013	0.004	0.014	0.019	0.044	0.6	0.4	0.8	0.035	0.043	0.021
	3.17	0.006	0.020	0.006	0.017	0.026	0.049	0.6	0.5	0.8	0.035	0.043	0.026
	3.18	0.005	0.018	0.006	0.012	0.018	0.051	0.6	0.5	0.9	0.041	0.053	0.027
	3.19	0.007	0.029	0.008	0.023	0.041	0.052	0.7	0.6	1.0	0.030	0.036	0.028
	3.20	0.003	0.018	0.005	0.017	0.035	0.064	0.8	0.8	1.3	0.022	0.031	0.015
	평균	0.005	0.017	0.006	0.017	0.026	0.044	0.6	0.5	0.9	0.033	0.040	0.025
독곶리	3.21	0.004	0.012	0.006	0.028	0.027	0.019	0.4	0.4	0.6	0.032	0.035	0.035
	3.22	0.003	0.011	0.006	0.019	0.017	0.033	0.4	0.4	0.7	0.036	0.039	0.027
	3.23	0.006	0.014	0.007	0.028	0.032	0.040	0.5	0.5	0.8	0.034	0.033	0.028
	3.24	0.007	0.009	0.007	0.031	0.038	0.048	0.5	0.4	0.7	0.028	0.027	0.021
	3.25	0.003	0.002	0.004	0.014	0.013	0.029	0.3	0.3	0.5	0.039	0.043	0.029
	3.26	0.003	0.002	0.004	0.010	0.011	0.033	0.4	0.4	0.6	0.043	0.048	0.028
	3.27	0.004	0.004	0.005	0.019	0.017	0.024	1.0	1.0	0.9	0.042	0.044	0.033
	3.28	0.004	0.004	0.005	0.015	0.015	0.024	0.7	0.7	0.8	0.027	0.032	0.024
	평균	0.004	0.007	0.006	0.020	0.021	0.031	0.5	0.5	0.7	0.035	0.038	0.028
평 균		0.006	0.012	0.005	0.018	0.022	0.036	0.6	0.6	0.8	0.033	0.038	0.027

* 2월 28일과 3월 1일은 독곶리 측정소 이전으로 자료 미 생성