내포신도시 건축물 경관심의 결과서

(C4-5-3, 판매,업무,의료,근생)

【 건축계획: “원안 의결”】

❍ 권장사항

- 루프부분 케노피 기둥 위치는 후퇴하여 계획

- 저층부 석재 명도는 저명도로 하고 상층부 석재 명도는 중명도 이상으로 계획

【 지구단위계획 검토의견 】

❍ 쓰레기자동집하시설 투입구는 가로에서 보이지 않도록 계획하시기 바랍니다.