	2021. 6. 30.

	- 유해대기측정소, 대기오염측정소 및 중금속측정망 운영 -
석유화학단지 주변 실시간 대기질 조사결과 (2분기)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소, 대기오염측정소 및 중금속측정망 운영 -

석유화학단지 주변 실시간 대기질 조사결과 (2분기)

Ⅰ		개 요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기오염물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2021. 4. 1. ~ 6. 20
□ 지 점 : 5지점(유해대기측정소 2, 대기오염측정소 2, 중금속측정망 1)
□ 방법/항목

- 유해대기측정소의 VOCs 자동연속측정법을 이용한 측정·분석(16항목)

- 대기오염측정소의 PM10 등 365일 실시간 연속 측정(6항목)

- 중금속측정망 활용한 매월 둘째주 5일간 측정·분석(12항목)

Ⅱ		조사결과 요약

1. 벤젠

□ 대죽리 유해대기측정소의 평균 농도는 각각 4월 9.09 ㎍/m3, 5월   5.24 ㎍/m3, 6월 2.52 ㎍/m3로 점차 낮은 농도를 나타냄.

□ 기은리 유해대기측정소의 평균 농도는 각각 4월 1.60 ㎍/m3, 5월

1.78 ㎍/m3, 6월 2.30 ㎍/m3로 점차 높은 농도를 나타냄.

그림. 1. 대죽리, 기은리 측정소의 월평균 벤젠농도 (4월, 5월, 6월)

2. 기타 휘발성유기화합물 (15항목)

□ 대죽리 측정소의 4월 평균 농도는 비닐클로라이드 > 톨루엔 >

스타이렌 순이며 5월 6월은 비닐클로라이드 > 1,3-부타디엔 >

스타이렌 순으로 나타남

□ 기은리 측정소의 4월 평균 농도는 비닐클로라이드 > 톨루엔 > 에틸벤젠,

5월은 비닐클로라이드 > m,p-자일렌> 톨루엔, 6월은 m,p-자일렌 >

비닐클로라이드 > 다이클로로메탄 순으로 나타남

3. 일반항목 (미세먼지 등 6항목)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 경우, 서산지역 조사지점이 충남 전체 평균보다 낮은 농도를 보임. 오존(O3)과 이산화질소(NO2)의 경우, 충남 전체 평균보다 높음. 이 외 다른 항목은 충남 평균과 큰 차이를 보이지 않음.

□ 4월과 5월 서산지역 내 오존(O3) 농도는 독곶리, 대산리 순으로 나타남.

□ 이산화질소(NO2)의 경우, 4월이 5월에 비해 높은 농도를 보임. 미세먼지(PM10)의 경우, 5월 미세먼지 경보 기준(300㎍/㎥)을 넘는 황사로 인해 4월보다 높은 농도를 보임. 이 외 다른 항목은 월별 큰 차이를 보이지 않음.

4. 중금속류 (12항목)

□ 서산지역 2분기(4~6월) 납(Pb) 평균 농도는 0.0139 ㎍/m3로 환경기준(연간평균 0.5 ㎍/m3) 이내로 나타났고, 대부분 항목에서 충남 평균보다

낮은 농도를 보임.

□ 니켈(Ni) 0.0033 ㎍/m3, 비소(As) 0.0055 ㎍/m3 항목에서 충남 평균보다

높은 수치를 나타냄.

□ 구리(Cu)는 6월에, 베릴륨(Be)을 제외한 이 외의 항목은 4월에 높은 수치를 보였음.

□ 구리(Cu), 니켈(Ni)은 1분기(1~3월) 평균보다 높은 수치를 나타냄.

Ⅲ		세부 조사결과

□ 유해대기측정소 운영결과

가. 기 간 : 2021. 4. 1. ~ 6. 20
나. 지 점 : 2지점(서산시 대산읍 대죽리 및 기은리 측정소)
다. 항 목 : 16항목(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 등 유해화학물질)

라. 방 법 : VOCs 자동연속측정법을 이용한 측정·분석

마. 조사지점 및 기상현황

기 온 : 17.5 ℃ 3. 주 풍 : 동남동풍	2. 습 도 : 80.05 % 4. 풍 속 : 2.05 m/s, 시간최대 8.2 m/s

바. 조사결과

1) 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 4월 평균 농도는 9.09 ㎍/m3(최대 34.81㎍/m3), 5월 평균 농도는 5.24 ㎍/m3

(최대 23.10 ㎍/m3), 6월 평균 농도는 2.52 ㎍/m3(최대 5.26 ㎍/m3)로 4월과

5월은 충남 대기환경기준 연간평균치(3 ㎍/m3 이하)보다 높게 나타남(그림 2)

그림. 2. 벤젠의 일 평균농도(4월, 5월, 6월)

- 시간대별 농도는 4월 17시에 14.10 ㎍/m3, 5월 14시에 8.04 ㎍/m3, 6월

18시에 4.06 ㎍/m3 으로 주로 오후에 높은 농도를 보였음(그림 3)

그림. 3. 벤젠의 시간대별 평균농도(4월, 5월, 6월)

□ 기타 VOCs(휘발성유기화합물) 15항목

- 4월 평균 농도는 비닐클로라이드(15.51 ppb) > 톨루엔(1.64 ppb) >

스타이렌(1.25 ppb) 순으로 나타남(그림 4)

- 5월 평균 농도는 비닐클로라이드(6.24 ppb) > 1,3-부타디엔(3.18 ppb) >

스타이렌(1.68 ppb) 순으로 나타남(그림 4)

- 6월 평균 농도는 비닐클로라이드(4.20 ppb) > 1,3-부타디엔(2.21 ppb) >

스타이렌(1.03 ppb) 순으로 나타남(그림 4)

- 4월, 5월 시간대별 누적 농도는 낮 시간대에 높았으며 주로 비닐클로라이드가 누적 농도에서 차지하는 비중이 높게 나타났음(그림 5)

- 6월 시간대별 누적 농도는 낮 시간대에서 낮게 나타났으며 비닐클로라이드가 누적 농도에서 차지하는 비중이 높게 나타났음(그림 5)

그림. 4. 휘발성유기화합물 15종 일평균 농도(4월, 5월, 6월)

그림. 5. 휘발성유기화합물 15종 시간평균 누적농도(4월, 5월, 6월)

2) 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 4월 평균 농도는 1.60 ㎍/m3(최대 6.41㎍/m3), 5월 평균 농도는      1.78 ㎍/m3(최대 6.64 ㎍/m3), 6월 평균 농도는 2.30 ㎍/m3(최대 7.99 ㎍/m3)로

충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/m3 이하)보다 낮게 나타남(그림 6)

그림. 6. 벤젠의 일평균농도(4월, 5월, 6월)

- 시간대별 농도는 4월은 오전에 높았으며 5월 6월은 모든 시간 때

에서 변동사항이 없었음(그림 7)

그림. 7. 벤젠의 시간대별 평균농도(4월, 5월, 6월)

□ 기타 VOCs(휘발성유기화합물) 15항목

- 4월 평균 농도는 비닐클로라이드(3.81 ppb) > 톨루엔(1.64 ppb) >

에틸벤젠(1.11 ppb) 순으로 나타남(그림 8)

- 5월 평균 농도는 비닐클로라이드(3.52 ppb) > m,p-자일렌(1.63 ppb) >

톨루엔(1.26 ppb) 순으로 나타남(그림 8)

- 6월 평균 농도는 m,p-자일렌(2.77 ppb) > 비닐클로라이드(2.38 ppb) >

다이클로로메탄(1.84 ppb) 순으로 나타남(그림 8)

- 4월∼6월 모든 시간대에서 누적농도는 8ppb∼14ppb로 나타났음(그림 9)

- 4월 5월은 주로 비닐클로라이드, 6월은 m,p-자일렌이 높게 나타남(그림 9)

그림. 8. 휘발성유기화합물 15종 일평균 농도(4월, 5월, 6월)

그림. 9. 휘발성유기화합물 15종 시간평균 누적농도(4월, 5월, 6월)

3) 유해대기측정소별 대기질 조사결과 비교

□ 벤젠

- 벤젠의 평균 농도는 대죽리 측정소의 경우 4월 9.09 ㎍/m3, 5월

5.24 ㎍/m3, 6월 2.52 ㎍/m3이고, 기은리 측정소는 4월 1.60 ㎍/m3,

5월 1.78 ㎍/m3, 6월 2.30 ㎍/m3로 대죽리 측정소가 기은리에 비해

높게 나타남(그림 10)

- 대죽리 측정소는 공단밀집지역에 위치(배출원에 인접)하고 있어

기은리 측정소에 비해 높게 나타남

그림. 10. 대죽리, 기은리측정소 벤젠 월평균 농도(4월, 5월, 6월)

□ 벤젠 외 VOCs(휘발성유기화합물)

- 4월∼6월 VOCs의 평균 농도는 비닐클로라이드가 두 측정소     에서 가장 높았으며, 기은리 측정소에서 6월에 m,p-자일렌 농도가

높게 나타남(그림 11)

- 기은리 측정소의 경우 도로 주변에 있어 대죽리 측정소에 비해

자동차의 배출가스에 영향을 많이 받아 m,p-자일렌, 톨루엔의

농도가 높게 나타난 것으로 사료됨.

그림. 11. 대죽리, 기은리 휘발성유기화합물 월평균 농도(4월, 5월, 6월)

□ 대기오염측정소 운영결과

❍ 조사지점 : 2지점

- 독곶리(대산읍 평신1로 386), 대산리(대산읍 충의로 1942)

❍ 조사항목 : 6항목(PM10, PM2.5, SO2, O3, NO2, CO)

❍ 조사방법 : 365일 실시간 연속측정

❍ 조사결과

- 미세먼지(PM10, PM2.5)의 경우, 서산지역 조사지점이 충남 전체 평균보다 낮은 농도를 보임. 오존(O3)과 이산화질소(NO2)의 경우, 충남 전체 평균보다 높음. 이 외 다른 항목은 충남 평균과 큰 차이를 보이지 않음.

- 4월과 5월 서산지역 내 오존(O3) 농도는 독곶리, 대산리 순으로 나타남.

- 이산화질소(NO2)의 경우, 4월이 5월에 비해 높은 농도를 보임. 미세먼지(PM10)의 경우, 5월 미세먼지 경보 기준(300㎍/㎥)을 넘는 황사로 인해 4월보다 높은 농도를 보임. 이 외 다른 항목은 월별 큰 차이를 보이지 않음.

〈 서산 도시대기측정망 월평균 농도 〉

월	항목 지점	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	NO2 (ppm)	CO (ppm)
4월	독곶리	45	19	0.005	0.050	0.016	0.4
	대산리	42	17	0.004	0.049	0.016	0.4
	충남평균	46	20	0.004	0.048	0.012	0.4
5월	독곶리	59	20	0.004	0.051	0.011	0.4
	대산리	59	18	0.004	0.050	0.012	0.4
	충남평균	63	22	0.004	0.046	0.010	0.4

※ 6월 조사결과는 6월30일 24:00까지 측정하여 7월 중 결과제공

□ 대기 중금속측정망 운영결과

❍ 조사지점 : 충청남도 서산시 대산읍 평신1로 386 대산산업용수센터

❍ 조사항목 : 12항목(Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Be, Al, Ca, Mg)

❍ 조사회수 : 매월 둘째 주 5일간 5회(24시간/회)

※ 황사발생시 추가 시료채취

❍ 조사결과

- 서산지역 2분기(4~6월) 납(Pb) 평균 농도는 0.0139 ㎍/m3로 환경기준(연간평균 0.5 ㎍/m3) 이내로 나타났고, 대부분 항목에서 충남 평균보다 낮은 농도를 보임.

- 니켈(Ni) 0.0033 ㎍/m3, 비소(As) 0.0055 ㎍/m3 항목에서 충남 평균보다 높은 수치를 나타냄.

- 구리(Cu)는 6월에, 베릴륨(Be)을 제외한 이 외의 항목은 4월에 높은 수치를 보였음.

- 구리(Cu), 니켈(Ni)은 1분기(1~3월) 평균보다 높은 수치를 나타냄.

〈 서산 대기중금속측정망 월평균 농도〉

(단위 : ㎍/㎥)

월	측정지점	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be	Al	Ca	Mg
4월	서산	0.0150	0.0001	0.0021	0.0083	0.0248	0.7954	0.0039	0.0062	0.0000	0.8484	0.8140	0.3501
	충남	0.0195	0.0005	0.0036	0.0193	0.0484	1.8485	0.0032	0.0059	0.0000	0.9756	1.1931	0.3837
5월	서산	0.0195	0.0003	0.0029	0.0139	0.0245	0.6674	0.0031	0.0101	0.0000	0.6805	0.4716	0.2211
	충남	0.0204	0.0004	0.0032	0.0137	0.0293	1.0442	0.0024	0.0068	0.0000	0.7113	0.5728	0.2445
6월	서산	0.0073	0.0001	0.0020	0.0143	0.0174	0.3834	0.0030	0.0001	0.0000	0.4056	0.4401	0.1753
	충남	0.0106	0.0002	0.0031	0.0151	0.0269	0.9324	0.0027	0.0006	0.0000	0.5338	0.6312	0.2138
평균	서산	0.0139	0.0002	0.0023	0.0122	0.0223	0.6154	0.0033	0.0055	0.0000	0.6448	0.5752	0.2488
	충남	0.0168	0.0003	0.0033	0.0160	0.0348	1.2750	0.0027	0.0044	0.0000	0.7402	0.7990	0.2807

붙임 1-1. 대죽리 유해대기측정소 4월평균 농도 현황 1부.

1-2. 대죽리 유해대기측정소 5월평균 농도 현황 1부.

1-3. 대죽리 유해대기측정소 6월평균 농도 현황 1부.

2-1. 기은리 유해대기측정소 4월평균 농도 현황 1부.

2-2. 기은리 유해대기측정소 5월평균 농도 현황 1부.

2-3. 기은리 유해대기측정소 6월평균 농도 현황 1부.
3-1. 대죽리 유해대기측정소 4월 시간평균 농도 현황 1부.

3-2. 대죽리 유해대기측정소 5월 시간평균 농도 현황 1부.
3-3. 대죽리 유해대기측정소 6월 시간평균 농도 현황 1부.

4-1. 기은리 유해대기측정소 4월 시간평균 농도 현황 1부.
4-2. 기은리 유해대기측정소 5월 시간평균 농도 현황 1부.

4-3. 기은리 유해대기측정소 6월 시간평균 농도 현황 1부.  끝.

[붙임 1-1] 대죽리 유해대기측정소 4월 평균 농도 현황

항목 일	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	9.09	2.61	1.64	0.54	0.41	1.25	0.12	0.09	0.01	0.00	0.21	0.06	1.00	0.08	15.51	0.91	0.00
최대	34.81	10.00	5.05	2.47	2.05	9.21	0.35	0.32	0.05	0.01	0.58	0.07	8.72	0.84	62.47	3.86	0.00
1	23.03	6.62	1.52	0.00	0.24	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.38	0.06	1.82	0.84	26.12	0.27	0.00
2	11.92	3.43	2.27	0.25	0.30	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.23	0.06	1.58	0.70	21.88	0.26	0.00
3	6.49	1.86	3.21	0.62	0.64	0.00	0.28	0.07	0.05	0.01	0.25	0.06	0.37	0.00	15.33	0.54	0.00
4	0.87	0.25	0.39	0.43	2.05	0.00	0.32	0.03	0.01	0.00	0.11	0.06	0.00	0.00	4.87	0.47	0.00
5	2.21	0.64	1.32	0.37	0.30	0.29	0.19	0.08	0.01	0.00	0.18	0.06	0.65	0.00	6.71	0.55	0.00
6	34.81	10.00	2.50	1.40	0.50	1.94	0.25	0.12	0.01	0.00	0.19	0.06	0.75	0.00	18.88	1.19	0.00
7	14.40	4.14	1.49	0.65	0.20	1.28	0.00	0.12	0.01	0.01	0.10	0.07	0.38	0.00	13.32	1.16	0.00
8	31.82	9.14	2.24	1.13	0.47	2.44	0.23	0.04	0.01	0.00	0.13	0.06	0.13	0.00	62.47	0.69	0.00
9	1.90	0.55	1.67	0.56	0.95	0.00	0.29	0.07	0.05	0.00	0.16	0.06	0.00	0.00	3.61	0.36	0.00
10	11.12	3.19	0.89	0.25	0.18	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.19	0.06	0.00	0.00	8.41	0.41	0.00
11	2.88	0.83	1.51	0.58	0.61	1.24	0.22	0.20	0.02	0.00	0.15	0.06	0.00	0.00	7.00	0.60	0.00
12	7.77	2.23	1.76	0.00	0.19	1.37	0.00	0.06	0.01	0.00	0.12	0.06	0.20	0.00	10.10	0.62	0.00
13	13.26	3.81	1.07	0.97	0.27	1.00	0.17	0.04	0.00	0.00	0.11	0.06	1.94	0.00	19.57	0.85	0.00
14	1.33	0.38	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.13	0.06	0.00	0.00	5.26	0.75	0.00
15	1.85	0.53	1.90	0.37	0.19	1.51	0.00	0.13	0.01	0.00	0.15	0.06	0.00	0.00	4.41	0.88	0.00
16	1.60	0.46	1.21	0.33	0.23	5.57	0.00	0.15	0.01	0.00	0.16	0.06	0.00	0.00	8.00	1.45	0.00
17	15.04	4.32	1.93	2.47	0.71	1.70	0.33	0.13	0.01	0.00	0.27	0.06	0.00	0.00	26.48	3.86	0.00
18	3.27	0.94	0.32	0.00	0.07	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.20	0.06	1.14	0.00	12.36	0.94	0.00
19	0.00	0.00	0.82	0.00	0.16	9.21	0.00	0.32	0.01	0.00	0.23	0.06	0.00	0.00	5.30	2.71	0.00
20	16.72	4.81	1.67	1.15	0.36	1.57	0.15	0.15	0.00	0.00	0.16	0.06	8.72	0.00	14.96	0.88	0.00
21	3.95	1.13	5.05	1.01	0.51	0.68	0.35	0.20	0.03	0.01	0.58	0.06	0.73	0.29	14.13	0.76	0.00
22	5.20	1.49	2.44	0.37	0.35	0.61	0.17	0.08	0.01	0.00	0.22	0.05	1.53	0.00	11.45	0.75	0.00
23	4.93	1.42	2.22	0.33	0.30	0.00	0.17	0.03	0.01	0.00	0.36	0.05	1.63	0.00	43.40	0.65	0.00
24	3.98	1.14	1.08	0.00	0.16	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.26	0.05	1.21	0.00	22.17	0.47	0.00
30	6.84	1.96	0.62	0.33	0.21	0.85	0.00	0.09	0.01	0.00	0.21	0.06	2.26	0.10	1.58	0.76	0.00

[붙임 1-2] 대죽리 유해대기측정소 5월 평균 농도 현황

(단위: ppb)

항목 일	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	5.24	1.51	0.95	0.51	0.66	1.68	0.09	0.06	0.02	0.00	0.26	0.05	3.18	0.21	6.24	0.76	0.00
최대	23.10	6.64	2.51	1.93	5.41	17.63	0.43	0.11	0.08	0.00	1.62	0.06	15.80	1.37	36.26	2.14	0.00
1	18.27	5.25	1.41	1.19	0.19	0.91	0.13	0.05	0.00	0.00	0.15	0.06	15.80	0.04	14.66	0.70	0.00
2	0.87	0.25	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.14	0.05	0.26	0.06	0.68	0.56	0.00
3	0.99	0.28	0.70	0.31	0.07	2.43	0.00	0.10	0.08	0.00	0.57	0.05	0.61	0.10	2.76	0.43	0.00
4	2.08	0.60	0.26	1.20	0.61	10.25	0.16	0.08	0.02	0.00	0.11	0.06	3.68	0.10	2.50	1.03	0.00
5	10.34	2.97	1.05	1.68	0.42	1.23	0.00	0.07	0.01	0.00	0.25	0.06	4.38	0.11	36.26	1.70	0.00
6	1.82	0.52	0.36	1.93	0.69	17.63	0.19	0.11	0.02	0.00	0.24	0.06	8.74	0.09	3.52	1.42	0.00
7	2.82	0.81	0.28	0.26	0.29	1.16	0.00	0.07	0.02	0.00	0.24	0.05	6.65	0.06	7.50	1.54	0.00
8	1.71	0.49	0.26	0.24	0.32	2.23	0.00	0.07	0.01	0.00	0.19	0.05	7.15	0.05	3.16	1.65	0.00
9	12.25	3.52	1.68	0.47	0.38	1.13	0.13	0.04	0.01	0.00	0.47	0.05	1.96	0.05	15.06	0.89	0.00
10	3.41	0.98	2.11	0.00	0.85	1.05	0.00	0.06	0.01	0.00	0.16	0.05	0.51	0.41	2.27	0.30	0.00
11	23.10	6.64	1.99	0.23	0.65	0.00	0.18	0.03	0.01	0.00	0.29	0.06	0.77	1.37	8.97	0.68	0.00
12	15.70	4.51	2.36	0.34	0.79	0.00	0.20	0.04	0.01	0.00	0.36	0.06	1.18	0.71	10.57	0.59	0.00
13	5.64	1.62	1.97	1.03	1.19	0.63	0.19	0.10	0.04	0.00	0.16	0.05	1.30	0.35	2.31	0.58	0.00
14	3.02	0.87	2.51	0.87	1.09	0.43	0.21	0.10	0.02	0.00	0.19	0.04	1.11	0.44	4.16	0.57	0.00
15	3.06	0.88	1.66	0.52	0.61	1.31	0.17	0.07	0.02	0.00	0.22	0.04	0.68	0.16	4.49	0.59	0.00
16	1.65	0.47	0.32	0.48	0.14	0.68	0.00	0.04	0.02	0.00	0.34	0.04	1.14	0.05	4.41	0.77	0.00
17	0.00	0.00	0.25	0.83	5.41	0.00	0.43	0.02	0.00	0.00	0.10	0.04	0.00	0.12	0.69	0.41	0.00
18	2.01	0.58	1.37	0.00	0.15	0.11	0.00	0.10	0.02	0.00	0.13	0.04	0.79	0.09	3.16	0.66	0.00
19	1.56	0.45	0.84	0.33	0.36	0.48	0.00	0.09	0.01	0.00	0.20	0.04	2.71	0.33	1.60	0.45	0.00
20	2.20	0.63	1.34	0.61	3.04	0.00	0.43	0.05	0.02	0.00	0.15	0.04	0.33	0.24	5.37	0.47	0.00
21	6.60	1.90	0.53	0.40	0.22	0.33	0.00	0.02	0.01	0.00	0.14	0.04	3.56	0.09	5.78	0.48	0.00
22	1.57	0.45	0.29	0.00	0.09	0.26	0.00	0.06	0.03	0.00	1.62	0.04	4.06	0.05	10.11	0.57	0.00
23	1.21	0.35	0.59	0.00	0.21	0.74	0.00	0.07	0.01	0.00	0.18	0.04	0.44	0.20	1.98	0.52	0.00
24	12.45	3.58	1.11	0.72	0.36	0.78	0.09	0.06	0.01	0.00	0.26	0.04	6.47	0.12	10.47	0.68	0.00
25	5.78	1.66	0.51	1.11	0.50	0.50	0.13	0.04	0.05	0.00	0.22	0.04	6.05	0.09	0.74	2.14	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	2.11	0.00	0.04	0.02	0.00	0.13	0.04	8.35	0.09	3.43	0.47	0.00
27	0.88	0.25	0.00	0.00	0.11	1.04	0.00	0.04	0.03	0.00	0.21	0.04	5.67	0.07	6.11	0.65	0.00
28	8.31	2.39	1.31	0.33	0.51	0.88	0.17	0.04	0.01	0.00	0.16	0.04	0.92	0.33	8.65	0.55	0.00
29	3.51	1.01	0.97	0.40	0.50	0.36	0.00	0.03	0.01	0.00	0.14	0.04	1.60	0.13	2.84	0.45	0.00
30	9.76	2.80	1.26	0.26	0.33	0.37	0.00	0.05	0.02	0.00	0.27	0.04	0.84	0.31	6.05	0.44	0.00
31	0.00	0.00	0.11	0.00	0.19	3.14	0.00	0.03	0.02	0.00	0.20	0.04	0.76	0.09	3.17	0.57	0.00

(단위: ppb)

[붙임 1-3] 대죽리 유해대기측정소 6월 평균 농도 현황

항목 일	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	2.52	0.73	0.68	0.43	0.42	1.15	0.33	0.04	0.02	0.01	0.55	0.03	2.21	0.30	4.20	0.46	0.00
최대	5.26	1.51	1.50	0.88	2.05	4.02	0.70	0.10	0.05	0.02	6.11	0.05	27.37	1.74	8.79	0.83	0.00
1	3.79	1.09	0.34	0.31	0.43	0.38	0.00	0.09	0.01	0.00	0.24	0.04	0.85	0.17	3.15	0.83	0.00
2	1.67	0.48	1.38	0.45	0.41	0.14	0.18	0.07	0.05	0.00	0.28	0.04	0.75	0.35	3.85	0.49	0.00
3	4.92	1.41	0.75	0.25	0.66	0.00	0.20	0.03	0.01	0.00	0.22	0.04	0.51	0.23	5.82	0.44	0.00
4	1.79	0.51	0.34	0.54	0.08	1.20	0.18	0.04	0.04	0.00	0.35	0.04	4.37	0.08	5.42	0.66	0.00
5	1.22	0.35	0.59	0.36	0.12	2.35	0.00	0.07	0.02	0.01	0.30	0.04	27.37	0.21	4.97	0.81	0.00
6	1.23	0.35	0.34	0.32	0.12	2.76	0.00	0.05	0.03	0.02	0.41	0.04	2.89	0.14	4.20	0.72	0.00
7	1.38	0.40	0.45	0.79	0.43	4.02	0.70	0.03	0.03	0.00	0.26	0.03	0.67	0.12	2.41	0.42	0.00
8	1.28	0.37	1.01	0.88	2.05	0.25	0.67	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	0.30	1.74	1.95	0.07	0.00
9	1.91	0.55	1.50	0.42	0.46	1.15	0.37	0.07	0.05	0.01	0.14	0.03	0.45	0.55	2.81	0.36	0.00
10	3.57	1.03	1.30	0.34	0.38	1.43	0.16	0.07	0.02	0.01	0.20	0.03	0.69	0.50	6.39	0.37	0.00
11	4.77	1.37	0.54	0.50	0.28	0.55	0.56	0.02	0.03	0.00	0.32	0.03	1.32	0.09	4.56	0.43	0.00
12	1.34	0.39	0.71	0.41	1.46	0.79	0.27	0.02	0.01	0.00	0.12	0.02	0.47	0.14	1.12	0.25	0.00
13	5.26	1.51	0.79	0.39	0.24	0.52	0.31	0.10	0.03	0.00	6.11	0.03	1.07	0.05	8.79	0.55	0.00
14	1.36	0.39	0.38	0.64	0.48	0.77	0.21	0.03	0.04	0.00	1.40	0.03	0.72	0.10	6.91	0.39	0.00
15	2.96	0.85	0.72	0.33	0.17	0.72	0.20	0.02	0.01	0.00	0.13	0.02	0.17	0.87	8.39	0.29	0.00
16	1.89	0.54	0.67	0.35	0.48	0.00	0.21	0.01	0.01	0.00	0.12	0.02	0.21	0.28	8.36	0.16	0.00
17	5.15	1.48	0.46	0.28	0.12	1.61	0.00	0.01	0.01	0.00	0.12	0.02	0.32	0.26	2.92	0.61	0.00
18	1.40	0.40	0.42	0.23	0.03	0.71	0.00	0.02	0.03	0.01	0.12	0.02	0.42	0.03	0.89	0.53	0.00
19	1.17	0.34	0.26	0.34	0.06	0.61	0.43	0.02	0.02	0.00	0.07	0.01	0.22	0.05	0.69	0.39	0.00
20	-	-	-	-	0.02	0.67	-	0.01	0.00	-	0.10	0.00	0.41	0.03	0.49	-	0.00

(단위: ppb)

[붙임 2-1] 기은리 유해대기측정소 4월 평균 농도 현황

항목 일	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	1.60	0.46	1.64	1.11	1.00	0.17	0.55	0.05	0.02	0.01	0.05	0.05	0.70	0.15	3.81	0.20	0.00
최대	6.41	1.84	4.56	1.82	2.50	0.53	1.06	0.11	0.10	0.02	0.13	0.09	4.44	1.81	9.02	0.65	0.00
1	1.21	0.35	1.37	0.81	0.65	0.00	0.41	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	0.25	0.00	3.60	0.13	0.00
2	1.25	0.36	1.42	0.67	0.47	0.00	0.30	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	0.25	0.00	3.10	0.08	0.00
3	1.90	0.55	4.56	1.32	0.92	0.00	0.56	0.10	0.10	0.02	0.04	0.05	0.29	0.00	3.68	0.17	0.00
4	2.84	0.82	1.21	0.80	0.50	0.00	0.31	0.05	0.02	0.01	0.05	0.05	0.36	0.00	4.79	0.15	0.00
5	2.38	0.68	1.85	1.14	0.67	0.23	0.46	0.10	0.02	0.01	0.05	0.05	0.74	0.00	3.08	0.18	0.00
6	4.79	1.38	2.06	1.50	0.89	0.30	0.59	0.07	0.02	0.01	0.07	0.05	0.64	0.00	3.21	0.27	0.00
7	1.88	0.54	1.42	1.11	0.92	0.00	0.56	0.06	0.01	0.01	0.03	0.05	0.38	0.00	3.77	0.15	0.00
8	4.05	1.16	1.46	1.04	0.94	0.22	0.49	0.02	0.00	0.01	0.06	0.04	0.60	0.00	4.23	0.14	0.00
9	6.41	1.84	2.13	1.28	0.67	0.40	0.42	0.08	0.04	0.01	0.05	0.04	2.82	0.00	5.92	0.65	0.00
10	1.58	0.45	1.51	1.06	0.74	0.00	0.48	0.05	0.02	0.01	0.05	0.04	0.41	0.00	3.42	0.14	0.00
11	3.59	1.03	1.85	1.39	0.96	0.35	0.71	0.11	0.04	0.01	0.05	0.04	0.64	0.00	5.27	0.28	0.00
12	0.00	0.00	1.25	0.61	0.53	0.00	0.30	0.04	0.01	0.01	0.03	0.04	0.31	0.00	3.34	0.10	0.00
13	0.00	0.00	0.80	0.61	0.70	0.00	0.29	0.02	0.00	0.01	0.03	0.03	0.61	0.00	3.43	0.10	0.00
14	3.93	1.13	0.76	0.53	0.28	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.09	0.03	1.93	0.00	1.94	0.45	0.00
15	0.00	0.00	1.57	1.09	0.99	0.21	0.54	0.04	0.00	0.01	0.04	0.05	0.23	0.00	2.64	0.14	0.00
16	0.00	0.00	1.32	0.89	0.76	0.00	0.40	0.03	0.00	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	2.49	0.10	0.00
17	0.00	0.00	1.54	1.05	0.94	0.25	0.43	0.03	0.01	0.02	0.03	0.05	0.00	0.00	2.91	0.11	0.00
18	0.00	0.00	1.03	0.76	0.62	0.20	0.30	0.03	0.00	0.01	0.03	0.05	0.62	0.00	3.36	0.14	0.00
19	0.00	0.00	1.29	1.02	1.09	0.00	0.57	0.06	0.01	0.01	0.03	0.05	0.22	0.00	2.78	0.19	0.00
20	0.00	0.00	2.13	1.67	1.62	0.35	0.89	0.04	0.01	0.02	0.05	0.05	0.26	0.00	2.89	0.16	0.00
21	0.00	0.00	2.38	1.82	1.48	0.36	0.93	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.68	0.00	5.14	0.16	0.00
22	0.00	0.00	2.33	1.53	1.65	0.40	0.92	0.06	0.03	0.02	0.05	0.05	0.87	0.00	5.63	0.22	0.00
23	0.00	0.00	1.78	1.03	1.09	0.00	0.68	0.02	0.02	0.01	0.04	0.05	0.00	0.00	2.67	0.09	0.00
24	0.00	0.00	1.31	0.73	0.79	0.00	0.43	0.02	0.01	0.01	0.04	0.05	0.00	0.00	2.32	0.09	0.00
25	2.14	0.62	1.67	1.53	1.17	0.35	0.88	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	0.56	0.00	3.00	0.16	0.00
26	1.71	0.49	1.34	1.35	1.02	0.25	0.76	0.04	0.00	0.01	0.06	0.05	0.64	0.00	3.30	0.27	0.00
27	0.00	0.00	2.09	1.60	1.21	0.30	1.06	0.03	0.00	0.02	0.07	0.05	0.46	1.12	2.96	0.15	0.00
28	2.51	0.72	1.16	1.05	0.87	0.10	0.69	0.09	0.01	0.02	0.05	0.05	0.43	0.00	3.04	0.23	0.00
29	2.61	0.75	1.42	1.18	2.50	0.25	0.72	0.09	0.02	0.02	0.07	0.07	1.48	1.81	7.39	0.39	0.00
30	3.18	0.91	1.25	1.09	2.50	0.53	0.49	0.06	0.02	0.02	0.13	0.09	4.44	1.71	9.02	0.38	0.00

(단위: ppb)

[붙임 2-2] 기은리 유해대기측정소 5월 평균 농도 현황

항목 일	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	1.78	0.51	1.26	0.88	1.63	0.25	0.49	0.03	0.01	0.03	0.07	0.05	0.57	1.13	3.52	0.12	0.00
최대	6.64	1.91	1.89	1.47	2.78	0.39	0.90	0.15	0.11	0.06	0.23	0.05	1.46	2.60	7.82	0.44	0.00
1	2.18	0.63	1.03	0.84	1.41	0.25	0.39	0.02	0.01	0.02	0.10	0.05	0.86	0.00	7.82	0.12	0.00
2	4.96	1.42	1.09	1.11	1.01	0.39	0.32	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	1.17	0.00	3.82	0.44	0.00
3	0.66	0.19	1.32	1.08	1.81	0.25	0.56	0.02	0.01	0.02	0.08	0.05	0.54	1.26	4.08	0.09	0.00
4	0.45	0.13	1.10	0.80	1.23	0.18	0.39	0.02	0.01	0.02	0.09	0.05	0.36	1.05	4.16	0.09	0.00
5	0.75	0.22	1.27	0.98	1.87	0.29	0.56	0.02	0.01	0.03	0.06	0.05	0.55	1.14	3.82	0.10	0.00
6	0.51	0.15	0.91	0.66	1.38	0.15	0.44	0.04	0.01	0.02	0.08	0.05	0.44	0.84	3.65	0.10	0.00
7	0.39	0.11	1.00	0.78	1.35	0.18	0.41	0.02	0.01	0.02	0.05	0.05	0.31	0.00	3.12	0.08	0.00
8	0.31	0.09	0.87	0.74	1.54	0.16	0.49	0.03	0.01	0.02	0.07	0.05	0.38	0.00	3.22	0.10	0.00
9	1.28	0.37	1.73	1.47	2.78	0.31	0.83	0.02	0.01	0.03	0.07	0.05	0.46	1.67	3.63	0.09	0.00
10	1.22	0.35	1.27	0.79	1.33	0.22	0.39	0.02	0.01	0.02	0.05	0.05	0.46	1.27	4.17	0.08	0.00
11	1.24	0.36	1.31	0.77	1.50	0.17	0.41	0.02	0.02	0.04	0.03	0.05	0.37	1.36	3.34	0.06	0.00
12	0.15	0.04	1.21	0.64	1.11	0.16	0.32	0.01	0.01	0.05	0.06	0.05	0.28	0.00	2.90	0.05	0.00
13	3.58	1.03	1.47	1.08	2.67	0.23	0.90	0.03	0.04	0.02	0.05	0.05	0.95	2.60	6.19	0.15	0.00
14	3.06	0.88	1.39	0.99	2.08	0.23	0.61	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	1.17	1.96	4.89	0.17	0.00
15	1.69	0.49	1.05	0.63	0.89	0.12	0.28	0.02	0.01	0.02	0.09	0.05	0.48	1.28	4.37	0.09	0.00
16	1.03	0.30	0.72	0.55	0.90	0.14	0.28	0.01	0.00	0.03	0.06	0.05	0.36	0.00	3.34	0.07	0.00
17	2.03	0.58	1.07	0.77	1.37	0.35	0.44	0.04	0.01	0.06	0.08	0.05	0.56	1.03	3.03	0.13	0.00
18	1.33	0.38	0.92	0.70	1.21	0.24	0.41	0.02	0.01	0.06	0.05	0.05	0.34	1.36	2.79	0.07	0.00
19	2.37	0.68	1.28	0.86	1.64	0.32	0.43	0.08	0.01	0.05	0.08	0.05	0.57	2.09	4.16	0.16	0.00
20	2.38	0.68	1.81	1.16	1.81	0.25	0.53	0.15	0.11	0.04	0.23	0.05	1.46	2.45	1.28	0.22	0.00
21	6.64	1.91	1.00	0.60	1.05	0.28	0.27	0.02	0.01	0.04	0.06	0.05	0.68	0.00	2.65	0.11	0.00
22	2.07	0.60	1.41	0.92	1.67	0.35	0.50	0.02	0.01	0.06	0.04	0.05	0.44	1.68	2.45	0.08	0.00
23	1.77	0.51	1.58	1.06	2.00	0.31	0.53	0.05	0.01	0.04	0.05	0.05	0.58	1.74	3.08	0.15	0.00
24	1.82	0.52	1.74	1.21	2.49	0.32	0.75	0.07	0.01	0.04	0.05	0.05	0.63	1.82	3.17	0.13	0.00
25	1.31	0.38	1.41	1.05	2.25	0.30	0.70	0.04	0.01	0.03	0.06	0.05	0.48	1.22	3.22	0.11	0.00
26	1.34	0.39	1.06	0.66	1.29	0.18	0.39	0.06	0.01	0.02	0.05	0.05	0.47	0.96	2.96	0.11	0.00
27	1.91	0.55	1.09	0.77	1.52	0.22	0.46	0.03	0.01	0.02	0.04	0.05	0.49	1.35	3.12	0.14	0.00
28	1.98	0.57	1.50	0.92	1.72	0.32	0.50	0.05	0.02	0.03	0.05	0.05	0.49	1.53	2.76	0.14	0.00
29	2.02	0.58	1.89	1.12	2.11	0.34	0.62	0.02	0.01	0.04	0.04	0.05	0.55	1.72	2.73	0.10	0.00
30	1.69	0.49	1.84	1.09	2.20	0.24	0.64	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.55	1.53	2.92	0.07	0.00
31	1.16	0.33	0.77	0.58	1.26	0.16	0.38	0.02	0.00	0.01	0.04	0.05	0.29	0.00	2.42	0.05	0.00

(단위: ppb)

[붙임 2-3] 기은리 유해대기측정소 6월 평균 농도 현황

항목 일	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	2.30	0.66	1.77	1.11	2.77	0.29	0.82	0.05	0.04	0.02	0.05	0.05	1.07	1.84	2.38	0.17	0.00
최대	7.99	2.30	5.71	1.80	4.65	0.43	1.40	0.13	0.22	0.03	0.09	0.05	3.13	3.24	4.53	0.42	0.00
1	2.41	0.69	1.88	0.92	1.82	0.26	0.55	0.03	0.01	0.02	0.05	0.05	0.77	1.53	2.24	0.10	0.00
2	2.66	0.76	5.71	1.80	3.16	0.36	0.93	0.13	0.22	0.02	0.05	0.05	1.37	3.04	0.94	0.10	0.00
3	7.99	2.30	1.99	0.83	1.68	0.40	0.50	0.04	0.02	0.02	0.09	0.05	2.36	1.69	4.53	0.24	0.00
4	2.18	0.63	1.21	1.00	2.64	0.26	0.80	0.04	0.01	0.02	0.04	0.05	0.55	1.47	2.70	0.12	0.00
5	2.05	0.59	1.10	0.87	2.17	0.21	0.71	0.12	0.02	0.03	0.06	0.05	0.46	1.86	2.66	0.27	0.00
6	1.47	0.42	1.02	0.84	2.02	0.19	0.64	0.04	0.01	0.02	0.05	0.05	0.36	1.71	2.04	0.14	0.00
7	1.28	0.37	1.01	0.88	2.05	0.25	0.67	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	0.30	1.74	1.95	0.07	0.00
8	1.57	0.45	1.44	0.91	2.12	0.27	0.65	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05	0.72	1.49	2.25	0.07	0.00
9	2.57	0.74	1.97	1.09	2.20	0.36	0.64	0.05	0.12	0.01	0.06	0.05	3.13	3.24	1.28	0.10	0.00
10	0.74	0.21	1.13	1.11	3.01	0.20	0.90	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05	0.88	1.18	2.74	0.42	0.00
11	1.35	0.39	1.00	0.98	2.76	0.23	0.82	0.02	0.01	0.01	0.03	0.05	0.38	1.58	2.13	0.08	0.00
12	2.53	0.73	1.65	1.24	3.09	0.30	0.61	0.08	0.02	0.01	0.05	0.05	2.75	2.41	0.96	0.19	0.00
13	1.87	0.54	1.78	1.50	4.65	0.43	1.40	0.03	0.01	0.02	0.05	0.05	0.78	1.67	2.20	0.14	0.00
14	3.33	0.96	1.33	1.28	3.73	0.40	1.15	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	0.87	1.76	4.28	0.41	0.00
15	1.50	0.43	1.92	1.22	3.38	0.27	1.04	0.06	0.04	0.01	0.05	0.05	0.84	1.67	2.69	0.19	0.00
16	1.36	0.39	2.12	1.32	3.85	0.28	1.14	0.04	0.05	0.01	0.03	0.05	0.64	1.41	2.47	0.06	0.00

(단위: ppb)

[붙임 3-1] 대죽리 유해대기측정소 4월 시간평균 농도 현황

항목 시간	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	6.19	1.75	1.66	0.50	0.28	1.28	0.07	0.10	0.01	0.00	0.19	0.06	0.69	0.00	11.61	0.82	0.00
최대	14.10	3.74	3.76	1.37	0.46	4.24	0.22	0.22	0.02	0.00	0.37	0.06	2.00	0.00	19.68	1.19	0.00
01	5.70	1.77	3.09	0.28	0.27	2.58	0.00	0.22	0.01	0.00	0.25	0.06	0.67	0.00	8.84	0.92	0.00
02	3.96	1.18	1.58	0.28	0.23	2.14	0.00	0.17	0.01	0.00	0.22	0.06	0.38	0.00	8.21	0.84	0.00
03	3.69	1.13	2.24	0.00	0.20	2.52	0.00	0.17	0.01	0.00	0.22	0.06	0.00	0.00	8.26	0.94	0.00
04	3.73	1.11	2.41	0.00	0.19	2.63	0.00	0.10	0.01	0.00	0.16	0.06	0.00	0.00	10.81	0.69	0.00
05	4.94	1.47	1.47	0.33	0.30	2.39	0.16	0.08	0.01	0.00	0.12	0.06	0.63	0.00	10.06	0.83	0.00
06	4.90	1.49	1.80	0.32	0.23	4.24	0.00	0.16	0.01	0.00	0.21	0.06	0.00	0.00	9.94	0.71	0.00
07	4.43	1.42	1.61	0.29	0.23	2.13	0.00	0.14	0.01	0.00	0.14	0.06	0.00	0.00	6.72	0.68	0.00
08	4.36	1.27	1.15	0.00	0.16	1.08	0.00	0.10	0.01	0.00	0.17	0.06	0.14	0.00	10.43	0.61	0.00
09	3.60	1.14	0.99	0.30	0.19	0.32	0.00	0.08	0.01	0.00	0.30	0.06	0.00	0.00	8.29	0.70	0.00
10	2.95	0.74	1.30	0.45	0.27	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.23	0.06	0.73	0.00	13.03	0.64	0.00
11	6.70	1.93	1.06	0.45	0.32	0.30	0.18	0.05	0.01	0.00	0.25	0.06	0.87	0.00	9.61	0.43	0.00
12	3.84	1.10	1.23	0.54	0.26	0.00	0.15	0.08	0.01	0.00	0.15	0.06	0.61	0.00	13.72	0.67	0.00
13	10.92	2.91	1.41	1.25	0.40	0.50	0.22	0.09	0.01	0.00	0.10	0.06	0.61	0.00	12.33	0.87	0.00
14	11.76	3.15	1.46	0.95	0.26	0.63	0.00	0.08	0.01	0.00	0.20	0.06	1.56	0.00	11.11	0.72	0.00
15	11.92	2.79	1.50	1.05	0.33	0.79	0.20	0.09	0.01	0.00	0.19	0.06	1.66	0.00	19.68	1.03	0.00
16	13.01	3.74	1.59	0.92	0.33	0.67	0.18	0.09	0.01	0.00	0.07	0.06	1.57	0.00	17.17	1.02	0.00
17	14.10	3.54	1.83	1.37	0.37	0.86	0.19	0.07	0.01	0.00	0.08	0.06	2.00	0.00	11.55	1.19	0.00
18	8.49	2.44	1.67	0.96	0.46	0.68	0.18	0.08	0.01	0.00	0.16	0.06	1.17	0.00	17.80	1.12	0.00
19	3.68	1.35	1.15	0.64	0.27	0.85	0.12	0.07	0.01	0.00	0.13	0.06	0.39	0.00	14.23	0.86	0.00
20	2.52	0.82	0.94	0.56	0.36	0.32	0.20	0.07	0.01	0.00	0.18	0.06	0.14	0.00	10.11	0.66	0.00
21	4.38	1.32	1.46	0.30	0.38	1.42	0.00	0.12	0.02	0.00	0.29	0.06	0.72	0.00	9.08	1.02	0.00
22	4.98	1.36	0.82	0.22	0.19	0.42	0.00	0.12	0.02	0.00	0.37	0.06	0.57	0.00	8.49	0.76	0.00
23	3.93	1.13	2.22	0.30	0.23	1.40	0.00	0.08	0.01	0.00	0.20	0.06	1.35	0.00	14.54	0.98	0.00
24	6.09	1.75	3.76	0.33	0.24	1.80	0.00	0.12	0.01	0.00	0.18	0.06	0.78	0.00	14.54	0.80	0.00

(단위: ppb)

[붙임 3-2] 대죽리 유해대기측정소 5월 시간평균 농도 현황

항목 시간	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	3.12	0.93	0.88	0.36	0.41	0.83	0.03	0.06	0.02	0.00	0.20	0.04	1.69	0.15	4.70	0.60	0.00
최대	8.04	2.51	1.88	0.81	0.58	3.51	0.16	0.11	0.03	0.00	0.33	0.04	3.40	0.36	10.30	0.87	0.00
01	0.78	0.27	0.95	0.00	0.41	0.55	0.00	0.06	0.02	0.00	0.18	0.04	0.67	0.13	1.75	0.45	0.00
02	3.29	0.70	0.76	0.22	0.47	0.86	0.00	0.06	0.02	0.00	0.26	0.04	1.55	0.21	3.14	0.47	0.00
03	2.90	0.81	0.95	0.36	0.35	1.03	0.00	0.07	0.02	0.00	0.18	0.04	1.48	0.11	3.58	0.59	0.00
04	2.66	0.73	1.88	0.26	0.40	3.51	0.00	0.09	0.02	0.00	0.20	0.04	1.14	0.36	2.54	0.54	0.00
05	1.71	0.47	1.04	0.22	0.47	1.70	0.00	0.07	0.01	0.00	0.18	0.04	1.37	0.20	4.68	0.49	0.00
06	1.50	0.35	0.77	0.23	0.44	0.43	0.16	0.06	0.02	0.00	0.17	0.04	0.76	0.09	4.92	0.41	0.00
07	2.13	0.45	0.75	0.23	0.39	0.45	0.00	0.06	0.02	0.00	0.21	0.04	0.65	0.14	2.18	0.50	0.00
08	2.88	0.79	1.27	0.27	0.39	1.46	0.13	0.07	0.01	0.00	0.19	0.04	0.82	0.15	3.05	0.56	0.00
09	4.22	1.11	0.80	0.28	0.36	0.29	0.00	0.05	0.01	0.00	0.25	0.04	1.03	0.19	3.67	0.60	0.00
10	4.24	1.19	1.13	0.33	0.36	0.34	0.00	0.07	0.02	0.00	0.19	0.04	1.01	0.22	3.97	0.65	0.00
11	2.05	0.66	0.29	0.40	0.28	1.08	0.00	0.06	0.01	0.00	0.17	0.04	2.09	0.13	3.48	0.64	0.00
12	2.82	0.76	0.65	0.28	0.29	0.26	0.00	0.04	0.01	0.00	0.16	0.04	1.95	0.15	5.35	0.70	0.00
13	6.68	1.96	0.76	0.36	0.32	0.69	0.00	0.04	0.01	0.00	0.13	0.04	1.57	0.09	5.78	0.58	0.00
14	8.04	2.51	1.02	0.81	0.51	0.55	0.07	0.04	0.01	0.00	0.20	0.04	3.21	0.19	6.32	0.72	0.00
15	6.87	2.14	1.21	0.70	0.49	0.43	0.08	0.04	0.01	0.00	0.20	0.04	2.86	0.17	5.56	0.56	0.00
16	6.82	2.28	0.93	0.57	0.54	0.54	0.15	0.06	0.01	0.00	0.23	0.04	3.03	0.12	5.83	0.67	0.00
17	3.30	0.95	0.59	0.42	0.48	0.58	0.00	0.06	0.02	0.00	0.22	0.04	3.40	0.11	6.21	0.74	0.00
18	2.72	1.51	1.16	0.56	0.53	0.77	0.07	0.05	0.01	0.00	0.21	0.04	1.29	0.08	8.44	0.82	0.00
19	2.03	0.55	0.34	0.22	0.30	0.24	0.00	0.07	0.02	0.00	0.33	0.04	3.28	0.06	10.30	0.87	0.00
20	2.22	0.57	0.59	0.58	0.58	0.34	0.16	0.06	0.03	0.00	0.29	0.04	1.41	0.05	5.22	0.57	0.00
21	1.50	0.43	0.48	0.51	0.31	0.47	0.00	0.04	0.03	0.00	0.24	0.04	2.21	0.10	6.01	0.57	0.00
22	1.12	0.37	1.15	0.40	0.37	0.76	0.00	0.05	0.03	0.00	0.24	0.04	1.81	0.10	5.65	0.58	0.00
23	0.86	0.25	0.59	0.24	0.35	1.38	0.00	0.06	0.03	0.00	0.13	0.04	1.00	0.13	2.81	0.66	0.00
24	1.60	0.45	1.11	0.10	0.39	1.10	0.00	0.11	0.02	0.00	0.13	0.04	0.92	0.24	2.28	0.45	0.00

(단위: ppb)

[붙임 3-3] 대죽리 유해대기측정소 6월 시간평균 농도 현황

항목 시간	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	2.13	0.61	0.71	0.44	0.18	1.01	0.40	0.03	0.02	0.01	0.19	0.03	0.61	0.13	3.92	0.47	0.00
최대	4.06	1.17	1.35	0.79	0.44	3.14	0.88	0.05	0.04	0.02	0.32	0.03	1.96	0.45	7.18	0.63	0.00
01	1.10	0.32	0.88	0.54	0.30	0.89	0.44	0.03	0.02	0.02	0.22	0.03	0.46	0.45	4.92	0.56	0.00
02	3.01	0.86	0.86	0.51	0.18	1.49	0.25	0.03	0.02	0.02	0.20	0.03	0.60	0.26	2.73	0.39	0.00
03	3.39	0.97	0.89	0.30	0.14	1.20	0.27	0.04	0.02	0.01	0.24	0.03	1.49	0.11	5.53	0.55	0.00
04	3.20	0.92	1.34	0.41	0.22	1.16	0.47	0.03	0.03	0.02	0.29	0.03	0.63	0.13	5.19	0.39	0.00
05	3.57	1.03	0.98	0.36	0.41	1.46	0.24	0.03	0.02	0.01	0.18	0.03	0.63	0.13	4.64	0.52	0.00
06	2.18	0.63	1.04	0.37	0.44	2.11	0.24	0.04	0.03	0.02	0.16	0.03	0.87	0.15	4.15	0.60	0.00
07	2.07	0.60	0.89	0.48	0.44	1.52	0.22	0.03	0.04	0.01	0.09	0.03	1.12	0.09	4.60	0.55	0.00
08	2.18	0.63	0.74	0.62	0.14	0.39	0.34	0.03	0.04	0.01	0.32	0.03	0.33	0.18	4.42	0.36	0.00
09	2.76	0.79	0.58	0.31	0.16	0.65	0.32	0.05	0.02	0.00	0.22	0.03	0.49	0.11	4.84	0.42	0.00
10	1.82	0.52	0.66	0.31	0.28	1.00	0.40	0.03	0.02	0.02	0.21	0.03	0.49	0.12	2.02	0.43	0.00
11	1.86	0.53	0.67	0.37	0.15	0.95	0.36	0.03	0.02	0.01	0.30	0.03	0.68	0.12	3.69	0.50	0.00
12	1.20	0.35	0.50	0.32	0.17	0.83	0.50	0.03	0.02	0.01	0.12	0.03	0.67	0.09	2.24	0.45	0.00
13	1.39	0.40	0.67	0.40	0.18	3.14	0.48	0.03	0.03	0.01	0.20	0.03	0.48	0.15	2.79	0.63	0.00
14	1.43	0.41	0.68	0.54	0.12	0.51	0.48	0.04	0.02	0.01	0.26	0.03	0.40	0.12	4.20	0.37	0.00
15	1.41	0.41	0.71	0.36	0.17	0.42	0.56	0.03	0.01	0.01	0.08	0.03	0.51	0.12	1.95	0.44	0.00
16	1.66	0.48	0.56	0.67	0.14	0.58	0.88	0.02	0.01	0.01	0.16	0.03	0.51	0.14	2.37	0.44	0.00
17	1.91	0.55	0.55	0.38	0.19	0.49	0.60	0.03	0.01	0.01	0.14	0.03	0.82	0.18	3.11	0.44	0.00
18	4.06	1.17	0.68	0.00	0.18	0.73	0.51	0.02	0.02	0.01	0.17	0.03	0.53	0.16	1.86	0.49	0.00
19	2.03	0.58	0.53	0.00	0.14	0.59	0.20	0.03	0.01	0.02	0.18	0.03	0.33	0.12	1.75	0.43	0.00
20	2.50	0.72	0.59	0.54	0.22	1.02	0.49	0.03	0.01	0.02	0.16	0.03	1.43	0.12	1.96	0.51	0.00
21	4.02	1.15	0.00	0.54	0.16	1.43	0.41	0.04	0.02	0.02	0.21	0.03	0.84	0.13	6.47	0.38	0.00
22	3.24	0.93	1.29	0.78	0.22	1.74	0.41	0.05	0.02	0.02	0.11	0.03	1.96	0.08	7.18	0.63	0.00
23	2.05	0.59	1.14	0.65	0.11	1.43	0.24	0.02	0.02	0.01	0.13	0.03	0.45	0.20	4.64	0.51	0.00
24	2.20	0.63	1.35	0.79	0.19	2.74	0.28	0.04	0.03	0.02	0.20	0.03	0.94	0.26	2.59	0.53	0.00

(단위: ppb)

[붙임 4-1] 기은리 유해대기측정소 4월 시간평균 농도 현황

항목 시간	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	1.13	0.39	1.52	1.10	0.96	0.14	0.58	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.46	0.00	3.27	0.15	0.00
최대	2.38	0.63	1.86	1.47	1.54	0.30	0.98	0.05	0.01	0.02	0.07	0.05	0.63	0.00	3.60	0.21	0.00
01	2.12	0.59	1.86	1.15	0.90	0.25	0.59	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05	0.62	0.00	3.34	0.18	0.00
02	1.96	0.55	1.77	1.23	0.91	0.26	0.58	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.54	0.00	3.54	0.16	0.00
03	1.91	0.56	1.66	1.47	1.00	0.29	0.60	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.63	0.00	3.42	0.21	0.00
04	1.72	0.49	1.84	1.44	1.06	0.30	0.58	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.46	0.00	3.55	0.15	0.00
05	1.61	0.47	1.72	1.29	0.98	0.29	0.61	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.56	0.00	3.11	0.16	0.00
06	1.67	0.48	1.53	1.12	0.79	0.25	0.49	0.05	0.01	0.01	0.07	0.05	0.45	0.00	3.10	0.16	0.00
07	2.38	0.63	1.42	0.97	0.74	0.20	0.43	0.04	0.01	0.01	0.06	0.05	0.52	0.00	3.27	0.18	0.00
08	1.75	0.50	1.14	0.81	0.58	0.00	0.42	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05	0.49	0.00	2.90	0.15	0.00
09	1.87	0.53	1.40	0.77	0.65	0.00	0.39	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.51	0.00	3.19	0.16	0.00
10	1.15	0.36	1.48	1.01	0.85	0.00	0.53	0.05	0.01	0.01	0.03	0.05	0.37	0.00	3.20	0.13	0.00
11	0.00	0.33	1.63	1.19	0.99	0.00	0.74	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.33	0.00	3.01	0.12	0.00
12	0.00	0.00	1.51	1.06	0.93	0.00	0.70	0.04	0.01	0.01	0.02	0.05	0.31	0.00	3.21	0.09	0.00
13	0.00	0.00	1.46	1.38	1.54	0.10	0.98	0.03	0.01	0.01	0.02	0.05	0.30	0.00	3.47	0.14	0.00
14	0.00	0.00	1.78	1.23	1.33	0.21	0.61	0.04	0.01	0.01	0.03	0.05	0.62	0.00	3.43	0.13	0.00
15	2.25	0.42	1.64	1.17	1.13	0.28	0.66	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.56	0.00	3.60	0.18	0.00
16	1.78	0.45	1.53	1.01	1.13	0.10	0.68	0.04	0.01	0.01	0.03	0.05	0.25	0.00	3.21	0.18	0.00
17	0.00	0.00	1.33	0.96	1.00	0.00	0.58	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.32	0.00	3.31	0.15	0.00
18	1.29	0.52	1.17	0.80	0.82	0.00	0.47	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.44	0.00	3.35	0.13	0.00
19	0.00	0.42	1.03	0.86	0.83	0.00	0.44	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.38	0.00	3.16	0.11	0.00
20	0.00	0.41	1.34	0.91	0.85	0.00	0.47	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.34	0.00	3.00	0.15	0.00
21	1.88	0.54	1.52	1.04	0.99	0.22	0.59	0.05	0.01	0.01	0.07	0.05	0.51	0.00	3.38	0.15	0.00
22	1.32	0.38	1.60	1.21	1.12	0.25	0.59	0.04	0.01	0.02	0.07	0.05	0.54	0.00	3.32	0.19	0.00
23	0.00	0.18	1.45	1.15	1.00	0.23	0.61	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.43	0.00	3.28	0.17	0.00
24	0.49	0.54	1.60	1.13	0.94	0.22	0.58	0.05	0.01	0.01	0.06	0.05	0.44	0.00	3.13	0.18	0.00

[붙임 4-2] 기은리 유해대기측정소 5월 시간평균 농도 현황

항목 시간	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	1.48	0.42	1.27	0.88	1.74	0.25	0.53	0.03	0.01	0.03	0.06	0.05	0.47	1.39	3.13	0.10	0.00
최대	1.75	0.49	1.85	1.35	3.07	0.40	0.95	0.04	0.01	0.04	0.09	0.05	0.56	1.85	3.39	0.11	0.00
01	1.51	0.43	1.25	0.87	1.47	0.24	0.47	0.03	0.01	0.03	0.05	0.05	0.45	1.48	3.19	0.10	0.00
02	1.56	0.44	1.17	0.84	1.44	0.27	0.43	0.04	0.01	0.03	0.05	0.05	0.48	1.51	3.12	0.09	0.00
03	1.43	0.41	1.17	0.78	1.46	0.23	0.40	0.03	0.01	0.03	0.06	0.05	0.42	1.43	2.99	0.11	0.00
04	1.66	0.47	1.16	0.84	1.55	0.24	0.45	0.03	0.01	0.03	0.09	0.05	0.46	1.54	3.08	0.11	0.00
05	1.43	0.40	1.25	0.80	1.50	0.25	0.42	0.04	0.01	0.03	0.06	0.05	0.46	1.54	2.91	0.11	0.00
06	1.57	0.45	1.21	0.83	1.56	0.28	0.45	0.03	0.01	0.03	0.08	0.05	0.47	1.56	3.10	0.09	0.00
07	1.46	0.44	1.32	0.93	1.58	0.25	0.45	0.03	0.01	0.04	0.06	0.05	0.46	1.48	3.13	0.09	0.00
08	1.43	0.38	1.24	0.80	1.38	0.25	0.40	0.03	0.01	0.04	0.06	0.05	0.51	1.36	3.28	0.09	0.00
09	1.65	0.47	1.29	0.83	1.60	0.23	0.47	0.03	0.01	0.03	0.03	0.05	0.56	1.25	3.05	0.10	0.00
10	1.66	0.48	1.61	1.12	1.88	0.24	0.58	0.03	0.01	0.04	0.06	0.05	0.45	1.24	3.30	0.09	0.00
11	1.39	0.39	1.23	0.82	1.60	0.22	0.50	0.03	0.01	0.03	0.07	0.05	0.53	1.17	3.15	0.10	0.00
12	1.58	0.45	1.50	0.96	2.21	0.27	0.71	0.04	0.01	0.03	0.06	0.05	0.48	1.24	3.22	0.11	0.00
13	1.63	0.47	1.54	1.06	2.34	0.29	0.72	0.03	0.01	0.03	0.04	0.05	0.44	1.21	3.39	0.11	0.00
14	1.22	0.40	1.31	1.05	2.49	0.29	0.79	0.03	0.01	0.03	0.04	0.05	0.51	1.40	3.03	0.09	0.00
15	1.48	0.39	1.85	1.35	3.07	0.34	0.95	0.03	0.01	0.03	0.06	0.05	0.46	1.44	3.17	0.08	0.00
16	1.75	0.49	1.79	1.07	2.34	0.32	0.72	0.03	0.01	0.03	0.06	0.05	0.54	1.85	3.30	0.10	0.00
17	1.53	0.43	1.61	1.20	2.61	0.40	0.85	0.03	0.01	0.03	0.06	0.05	0.51	1.84	3.12	0.10	0.00
18	1.27	0.37	1.28	0.77	1.64	0.23	0.54	0.02	0.01	0.03	0.04	0.05	0.44	1.30	3.21	0.10	0.00
19	1.38	0.39	0.85	0.64	1.35	0.18	0.39	0.03	0.01	0.02	0.05	0.05	0.38	1.17	3.08	0.08	0.00
20	1.39	0.40	0.83	0.66	1.36	0.17	0.42	0.02	0.01	0.02	0.05	0.05	0.44	0.99	3.10	0.08	0.00
21	1.39	0.38	1.00	0.69	1.29	0.18	0.43	0.02	0.01	0.02	0.07	0.05	0.44	1.28	3.04	0.09	0.00
22	1.35	0.39	1.02	0.71	1.45	0.26	0.39	0.02	0.01	0.03	0.05	0.05	0.43	1.24	2.96	0.09	0.00
23	1.50	0.43	0.95	0.67	1.22	0.21	0.34	0.02	0.01	0.03	0.05	0.05	0.46	1.33	3.09	0.09	0.00
24	1.41	0.39	1.10	0.74	1.43	0.23	0.43	0.04	0.01	0.02	0.05	0.05	0.46	1.40	3.02	0.10	0.00

[붙임 4-3] 기은리 유해대기측정소 6월 시간평균 농도 현황

항목 시간	벤 젠 μg/m3	벤 젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o- 자 일 렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이 드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
평균	1.95	0.56	1.48	0.97	2.46	0.26	0.78	0.04	0.01	0.02	0.05	0.05	0.69	1.65	2.27	0.12	0.00
최대	2.39	0.69	2.62	1.71	5.38	0.45	1.66	0.06	0.03	0.02	0.10	0.05	1.13	2.07	2.90	0.26	0.02
01	1.68	0.48	1.03	0.83	1.97	0.21	0.58	0.03	0.01	0.01	0.04	0.05	0.65	1.45	2.28	0.10	0.00
02	2.18	0.63	1.21	0.85	2.00	0.23	0.61	0.04	0.01	0.01	0.10	0.05	0.70	1.63	2.48	0.09	0.00
03	1.98	0.57	1.00	0.78	2.05	0.22	0.62	0.03	0.02	0.01	0.07	0.05	0.71	1.42	2.15	0.10	0.02
04	1.82	0.52	1.06	0.79	1.91	0.23	0.61	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	0.69	1.58	2.20	0.08	0.00
05	1.74	0.50	0.99	0.74	1.85	0.21	0.59	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.75	1.42	2.32	0.09	0.00
06	1.88	0.54	1.12	0.89	2.20	0.27	0.68	0.03	0.01	0.01	0.07	0.05	0.64	1.54	2.44	0.11	0.00
07	1.75	0.50	1.25	0.89	1.99	0.26	0.58	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.61	1.71	2.24	0.13	0.00
08	1.88	0.54	1.11	0.84	1.92	0.23	0.57	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05	0.48	1.75	2.37	0.11	0.00
09	2.26	0.65	1.67	1.00	2.00	0.26	0.61	0.04	0.02	0.02	0.05	0.05	1.13	1.68	1.92	0.12	0.00
10	2.08	0.60	1.72	1.13	2.85	0.34	0.85	0.05	0.01	0.02	0.05	0.05	0.65	1.63	2.30	0.13	0.00
11	2.15	0.62	2.09	1.19	2.86	0.31	0.91	0.06	0.02	0.02	0.04	0.05	0.70	1.79	2.45	0.11	0.00
12	1.94	0.56	1.38	0.90	2.34	0.27	0.77	0.05	0.03	0.02	0.05	0.05	0.55	2.07	2.26	0.11	0.00
13	1.97	0.57	1.51	1.26	3.00	0.24	0.91	0.06	0.02	0.02	0.03	0.05	0.68	1.92	2.27	0.14	0.00
14	1.92	0.55	1.46	1.55	4.35	0.26	1.40	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05	0.57	1.97	2.90	0.12	0.00
15	1.60	0.46	2.39	1.35	4.21	0.27	1.37	0.03	0.02	0.02	0.06	0.05	0.67	1.76	2.52	0.14	0.00
16	1.76	0.51	2.62	1.50	4.01	0.45	1.27	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05	0.83	1.95	2.84	0.26	0.00
17	1.64	0.47	2.34	1.71	5.38	0.35	1.66	0.04	0.01	0.02	0.05	0.05	0.90	1.67	2.23	0.15	0.00
18	2.30	0.66	1.88	1.44	3.96	0.32	1.28	0.04	0.01	0.02	0.05	0.05	0.87	2.06	2.09	0.14	0.00
19	1.96	0.56	1.94	1.52	4.37	0.32	1.31	0.03	0.01	0.02	0.09	0.05	0.63	1.80	1.95	0.12	0.00
20	2.06	0.59	1.49	1.31	3.75	0.29	1.19	0.03	0.01	0.02	0.03	0.05	0.72	1.48	2.51	0.15	0.00
21	2.29	0.66	1.61	1.01	2.59	0.29	0.82	0.06	0.02	0.01	0.06	0.05	0.65	1.54	2.45	0.14	0.00
22	2.29	0.66	1.84	0.92	2.48	0.29	0.80	0.05	0.01	0.01	0.10	0.05	0.72	1.54	2.04	0.15	0.00
23	1.84	0.53	1.12	0.95	2.44	0.20	0.75	0.04	0.01	0.01	0.06	0.05	0.84	1.36	2.22	0.13	0.00
24	2.39	0.69	1.05	0.77	2.13	0.20	0.65	0.04	0.01	0.01	0.03	0.05	0.79	1.48	2.01	0.12	0.00