□ 정수장 현황

(2019.12.31.기준)

시 군	정수장명	준공 년도	위 치	시설용량 (㎥/일)	연간 총생산량 (㎥)	정수 형식	급수 인구 (명)	수원종류
계	11개			116,100	20,760,620		263,016
천안시 (2)	용곡	1977	천안시 동남구 용곡동 산11-1	25,000	2,908,701	급속	70,325	곡교천 복류수 풍천천 복류수
	병천	1984	천안시 수신면 장산리 산78-1	5,000	86,882	완속	7,926	병천천 복류수
공주시 (2)	옥룡	1961	공주시 옥룡동 22-18번지	28,000	5,658,826	급속 + 활성탄 (입상)	37,896	대청댐 원수
	유구	1984	공주시 유구읍 수촌자개미길 105-51	2,500	921,595	완속	13,653	유구천복류수
보령시 (2)	창동	1992	보령시 남포면 창동리 산2-46	13,000	3,359,676	급속	72,372	개화천 표류수
	성주	1995	보령시 성주면 성주리 산39-2	900	321,340	급속	1,597	성주천 복류수
아산시 (1)	용화	1947	아산시 용화동 산6-1	11,500	173,039	표준 급속		온양천 대청댐 정수와 혼합
당진시 (1)	합덕	1976	당진시 합덕읍 운산리 741-8	2,400	1,075,521	막여과	12,654	지하수
청양군 (1)	정산	1997	청양군 정산면 역촌리 369-2	1,800	539,812	급속	3,160	지하수
예산군 (2)	예산	1961	예산군 예산읍 주교리 420-2	23,000	5,205,700	급속 + 활성탄 (분말)	34,095	무한천 복류수
	덕산	2000	예산군 덕산면 옥계리 149-22	3,000	509,528	급속	9,338	옥계저수지 호소수

ㅇ 아산시 용화정수장 (운휴) 사유 : 취수시설 운휴에 따른 시설 가동중단

- 하천수(7) : 69,400㎥/일, 243,726명            - 지하수(2) : 4,200㎥/일, 15,253명

- 호소수(1) : 3,000㎥/일, 8,798명                - 대청댐(1) : 28,000㎥/일, 34,486명