월간 보고서 (2022. 8월)

충남 해역 방사능 감시 측정 결과

측정 현황

충남도 - 한국원자력연구원 협업

❍ 기    간 : 2022년 8월(8. 1. ~ 8. 31.)

❍ 장    소 : 충남도 전 해역(표층 해수)

❍ 측정주기 : 충남해양호(어업지도선) 운항 중 분단위 실시간 모니터링

❍ 정밀분석 : 이상 감지 시 시료채취·원인분석 및 원자력안전위원회 통보

측정 결과

이상 없음 / 안전

구 분	최 소 (μSv/h)	최 대 (μSv/h)	평 균 (μSv/h)	인공핵종
2022년 8월	0.004	0.007	0.005	불검출

- 2022년 8월 해양환경 방사선량률 변동추이 -

※ 측정장비는 3인치 NaI 섬광형 검출기로 경향 확인 목적으로 활용

※ 환경방사선량률은 지역과 자연현상에 따라 평상시 대략 0.05~0.3μSv/h(공기) 범위로 변동

※ 해상의 경우 지각방사선의 영향을 덜 받기 때문에 환경방사선량률이 낮아질 수 있음

참 고		해양 방사능 측정 결과 일별 리포트(2022. 8. 4.)

측 정 명	충남해양호(어업지도선)
측정일시	2022. 8. 4.(목)
측정정보	항 목		측정값(μSv/h)
	최대 선량률		0.0045
	최소 선량률		0.0045
측정결과	평균선량률 (μSv/h)	0.0045	인공핵종	불검출
측정해역
최종판단	이상 없음 / 안전