	2022. 12.

	24시간 상시측정 시스템을 활용한
석유화학단지 대기질 조사 결과보고서 [2022년]

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

24시간 상시측정 시스템을 활용한 -

석유화학단지 대기질 조사 결과보고서(2022년)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 20.
□ 지 점 : 대죽리, 기은리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 :  벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

대죽리 풍배도	기은리 풍배도	화곡리 풍배도
1. 기 온: 14.7 ℃ 2. 습 도: 73.6 % 3. 주 풍: 북풍·남서풍 4. 풍 속: 2.5 m/s	1. 기 온: 13.9 ℃ 2. 습 도: 77.2 % 3. 주 풍: 북서풍·남동풍 4. 풍 속: 1.0 m/s	1. 기 온: 15.5 ℃ 2. 습 도: 82.6. % 3. 주 풍: 남풍 4. 풍 속: 1.9 m/s

□ 조사 지점 및 기상현황

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 지점별 평균농도는 대죽리 5.19 ㎍/㎥, 기은리 2.20 ㎍/㎥, 화곡리 1.75 ㎍/㎥로 나타남.(그림1)

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 > 1,3-부타디엔 > 다이클로로메탄 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드> 1,3-부타디엔 > 톨루엔 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 톨루엔 > 비닐클로라이드 > m,p-자일렌 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

※참고사항 : 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 연평균농도는 5.19 ㎍/㎥로 충남대기환경기준 연간평균치(3㎍/㎥이하)

보다 높은 농도를 보임.(그림 1)

- 월별최고농도는 7월에 8.35 ㎍/㎥였고 일별최고농도는 7월28일에

30.87 ㎍/㎥이었음.(그림 3)

그림. 3. 벤젠의 월별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 비닐클로라이드(5.98 ppb),

1-3 부타디엔(4.93 ppb), 다이클로로메탄(2.59 ppb)순으로 나타남.(그림 4)

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 연평균농도는 2.20 ㎍/㎥로 충남대기환경기준 연간평균치(3㎍/㎥이하)

보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

- 월별최고농도는 10월에 3.49 ㎍/㎥였고 일별최고농도는 10월15일에

26.07 ㎍/㎥이었음.(그림 5)

그림. 5. 벤젠의 월별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 비닐클로라이드(1.69 ppb), 1,3-부

타디엔(1.48 ppb) , 톨루엔(0.69 ppb)순으로 나타남.(그림 6)

그림. 6. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 연평균농도는 1.75 ㎍/㎥로 충남대기환경기준 연간평균치(3㎍/㎥이하)

보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

- 월별 최고농도는 7월에 2.73 ㎍/㎥이였고 일별 최고농도는 4월30일에

9.88 ㎍/㎥이었음.(그림 7)

그림. 7. VOCs 월별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 톨루엔(2.39 ppb), 비닐클로        라이드(1.00 ppb)순으로 나타남.(그림 8)

그림. 8. VOCs 15종 평균농도

붙임 1. 대죽리 유해대기측정소 연평균 농도 현황 1부.
2. 기은리 유해대기측정소 연평균 농도 현황 1부.

3. 화곡리 유해대기측정소 연평균 농도 현황 1부.  끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 연평균 농도 현황

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
일별최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
일별최대	30.87	8.87	16.53	5.65	38.85	19.31	2.52	0.36	0.23	0.03	12.35	0.31	154.95	92.93	39.42	3.83	0.01
월별최소	2.66	0.77	0.45	0.28	0.51	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.05	1.30	0.00	2.17	0.00	0.00
월별최대	8.35	2.40	3.38	1.13	3.55	1.77	0.49	0.11	0.03	0.00	1.06	0.11	15.25	13.56	13.30	1.05	0.00
연평균	5.19	1.49	1.47	0.67	1.36	0.51	0.21	0.07	0.01	0.00	0.38	0.06	4.93	2.59	5.98	0.49	0.00
1월	2.66	0.77	0.83	0.28	0.72	0.60	0.06	0.06	0.02	0.00	0.07	0.05	1.50	0.27	2.17	0.11	0.00
2월	2.72	0.78	0.54	0.55	0.72	1.00	0.06	0.05	0.01	0.00	0.09	0.05	1.30	0.04	2.69	0.54	0.00
3월	3.28	0.94	0.45	0.44	0.51	0.76	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.05	2.09	0.00	3.45	0.40	0.00
4월	6.04	1.74	1.04	0.54	0.58	0.32	0.04	0.07	0.01	0.00	0.04	0.05	1.89	0.36	4.91	0.85	0.00
5월	5.03	1.45	0.65	1.13	1.95	1.77	0.08	0.08	0.01	0.00	0.05	0.05	9.31	0.09	7.52	0.94	0.00
6월	4.13	1.19	0.99	0.42	1.16	0.15	0.15	0.07	0.01	0.00	0.10	0.05	1.84	1.17	5.18	0.19	0.00
7월	8.35	2.40	1.12	0.64	0.64	0.38	0.14	0.07	0.01	0.00	0.96	0.06	2.30	1.52	4.95	0.63	0.00
8월	7.06	2.03	2.98	0.85	0.99	0.39	0.36	0.07	0.01	0.00	1.06	0.06	9.95	13.56	13.30	1.05	0.00
9월	5.17	1.49	1.12	0.40	3.55	0.02	0.41	0.05	0.01	0.00	0.05	0.06	15.25	1.30	6.59	0.00	0.00
10월	5.33	1.53	2.14	0.86	2.48	0.13	0.45	0.11	0.03	0.00	0.39	0.11	3.02	3.05	6.92	0.15	0.00
11월	6.19	1.78	3.38	0.84	2.35	0.04	0.49	0.07	0.03	0.00	0.67	0.05	9.35	4.55	8.48	0.37	0.00
12월	5.03	1.45	2.14	0.77	1.39	0.11	0.37	0.04	0.01	0.00	0.76	0.05	3.43	3.31	3.87	0.15	0.00

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 연평균 농도 현황

(단위: ppb)

(단위: ppb)

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
일별최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
일별최대	26.07	7.49	9.30	3.14	8.17	3.03	2.81	0.57	0.26	0.04	1.19	0.12	9.41	4.59	11.25	10.80	0.02
월별최소	0.93	0.27	0.10	0.03	0.05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.31	0.00	0.68	0.13	0.00
월별최대	3.49	1.00	1.89	1.45	3.71	1.52	1.37	0.10	0.04	0.01	0.12	0.05	2.73	0.75	3.39	2.10	0.01
연평균	2.20	0.63	0.69	0.26	0.49	0.19	0.15	0.05	0.02	0.01	0.04	0.04	1.48	0.21	1.69	0.57	0.00
1월	3.03	0.87	0.70	0.14	0.09	0.12	0.02	0.05	0.02	0.00	0.01	0.03	2.73	0.10	1.85	0.65	0.00
2월	3.05	0.88	0.38	0.10	0.11	0.11	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	2.31	0.00	1.68	0.41	0.00
3월	2.06	0.59	0.47	0.07	0.14	0.04	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03	1.17	0.07	1.49	0.25	0.00
4월	1.48	0.42	0.29	0.05	0.07	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.05	0.04	0.64	0.05	0.87	0.15	0.00
5월	1.21	0.35	0.10	0.03	0.05	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.03	0.05	0.59	0.03	0.68	0.26	0.00
6월	0.93	0.27	0.41	0.04	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.31	0.00	0.77	0.31	0.00
7월	1.73	0.50	0.38	0.19	0.30	0.09	0.02	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	1.83	0.00	1.43	2.10	0.01
8월	2.01	0.58	1.89	1.45	3.71	1.52	1.37	0.04	0.02	0.01	0.12	0.05	1.06	0.75	3.39	0.93	0.00
9월	2.03	0.58	0.61	0.14	0.13	0.01	0.01	0.06	0.03	0.01	0.04	0.04	1.18	0.34	2.21	1.28	0.00
10월	3.49	1.00	0.95	0.31	0.13	0.03	0.03	0.10	0.03	0.01	0.05	0.05	2.30	0.49	2.31	0.90	0.00
11월	2.41	0.69	1.35	0.20	0.27	0.01	0.06	0.06	0.04	0.01	0.09	0.04	1.95	0.47	1.59	0.23	0.00
12월	2.86	0.82	0.50	0.07	0.42	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.04	0.04	2.05	0.00	2.23	0.13	0.00

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 연평균 농도 현황

(단위: ppb)

(단위: ppb)

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
일별최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
일별최대	9.88	2.84	14.34	3.41	4.81	2.85	1.59	0.30	0.25	0.04	2.10	0.19	10.09	5.80	31.68	1.82	0.01
월별최소	0.90	0.26	0.68	0.08	0.21	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00
월별최대	2.73	0.78	4.47	1.42	2.44	0.60	0.79	0.07	0.04	0.01	0.48	0.08	1.43	0.70	9.21	0.23	0.00
연평균	1.75	0.50	2.39	0.49	0.84	0.15	0.24	0.04	0.02	0.01	0.09	0.06	0.51	0.27	1.00	0.11	0.00
1월	2.47	0.71	3.39	0.17	0.45	0.19	0.00	0.04	0.00	0.01	0.09	0.07	1.43	0.18	9.21	0.06	0.00
2월	1.99	0.57	1.91	0.15	0.29	0.09	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07	0.07	1.31	0.00	4.62	0.06	0.00
3월	1.80	0.52	1.60	0.24	0.39	0.04	0.07	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.59	0.42	0.00	0.14	0.00
4월	2.11	0.61	1.13	0.15	0.32	0.00	0.03	0.04	0.03	0.01	0.04	0.05	0.38	0.05	0.00	0.16	0.00
5월	1.24	0.36	0.68	0.08	0.21	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.37	0.00	0.15	0.07	0.00
6월	0.90	0.26	2.26	0.35	0.66	0.03	0.20	0.04	0.02	0.01	0.01	0.06	0.17	0.70	0.00	0.05	0.00
7월	2.73	0.78	3.64	0.79	1.55	0.19	0.50	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.63	0.37	0.00	0.14	0.00
8월	1.17	0.34	3.06	1.07	2.00	0.38	0.68	0.03	0.01	0.01	0.48	0.05	0.24	0.47	0.00	0.08	0.00
9월	1.79	0.52	4.47	1.42	2.44	0.60	0.79	0.07	0.03	0.01	0.10	0.06	0.09	0.13	0.00	0.23	0.00
10월	2.04	0.59	3.47	0.79	0.97	0.28	0.38	0.07	0.04	0.01	0.01	0.08	0.03	0.69	0.00	0.12	0.00
11월	1.93	0.55	2.61	0.36	0.56	0.00	0.14	0.05	0.02	0.01	0.00	0.05	0.45	0.10	0.00	0.12	0.00
12월	1.46	0.42	1.57	0.28	0.36	0.00	0.06	0.03	0.02	0.00	0.00	0.04	0.91	0.00	0.00	0.05	0.00