월간 보고서(2023.4월분)

충남 해역 방사능 감시 측정 결과

측정 현황

충남도 - 한국원자력연구원 협업

❍ 기    간 : 2023년 4월

(충남해양호 정기점검에 따른 측정기간: 4/18-4/30)

❍ 장    소 : 충남도 전 해역(표층 해수)

❍ 측정주기 : 충남해양호(어업지도선) 운항 중 분단위 실시간 모니터링

측정 결과

이상 없음 / 안전

구 분	최 소 (μSv/h)	최 대 (μSv/h)	평 균 (μSv/h)	인공핵종
2023년 4월	0.004	0.013	0.007	불검출

2023년 4월 해양 환경방사선량률 변동추이

※ 측정장비는 3인치 NaI 섬광형 검출기로 경향 확인 목적으로 활용

※ 환경방사선량률은 지역과 자연현상에 따라 평상시 대략 0.05 ~ 0.3μSv/h(공기) 범위로 변동

※ 해상의 경우 지각방사선의 영향을 덜 받기 때문에 환경방사선량률이 낮아질 수 있음

충남 해역 방사능 감시 월간 보고서

예 시		해양 방사능 측정 결과 리포트 (2023. 4. 25.)

측 정 명	충남해양호(어업지도선)
측정일시	2023. 4. 25.(화)
측정정보	항 목		측정값(μSv/h)
	최대 선량률		0.0078
	최소 선량률		0.0048
측정결과	평균선량률 (μSv/h)	0.0057	인공핵종	불검출
측정지점
최종판단	이상 없음 / 안전