	2024. 2.

- 유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 24시간 대기질 조사 결과 [1월]

	보건환경연구원
	(유해대기감시팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 24시간 대기질 조사 결과 [1월]

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2024. 1. 1. ~ 1. 31.
□ 지 점 : 대죽리, 기은리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs 자동연속측정방법
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해대기물질 16종

□ 조사 지점 및 기상현황

대죽리 풍배도	기은리 풍배도	화곡리 풍배도
1. 기 온: 2.3 ℃ 2. 습 도: 69.8 % 3. 주 풍: 북서풍 4. 풍 속: 2.8 m/s	1. 기 온: 1.1 ℃ 2. 습 도: 72.3 % 3. 주 풍: 북서풍 4. 풍 속: 1.1 m/s	1. 기 온: 0.7 ℃ 2. 습 도: 76.6 % 3. 주 풍: 남풍 4. 풍 속: 2.0 m/s

□ 측정 결과 요지

□ 벤젠

- 지점별 평균농도는 대죽리 3.06 ㎍/㎥, 기은리 2.23 ㎍/㎥, 화곡리 1.56 ㎍/㎥으로 나타남. [그림 1]

그림 1. 측정소별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)은 다이클로로메탄 > 1,3-부타디엔 > 톨루엔 순으로 농도를 나타냄. [그림 2]

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)은 1,3-부타디엔 > 톨루엔 > 다이클로로메탄 순으로 농도를 나타냄. [그림 2]

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)은 톨루엔 > 다이클로로메탄 > m,p-자일렌 순으로 농도를 나타냄. [그림 2]

그림 2. 측정소별 VOCs 농도

	※ 참고사항
- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/㎥ 이하로 규정하고 있으며, 본 결과는 시간 평균치로서 벤젠의 오염수준 참고를 위해 도 환경기준(연간 평균치 3 ㎍/㎥ 이하)과 비교하였음

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 3.06 ㎍/㎥(1.10 ~ 7.36 ㎍/㎥)로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임. [그림 1]

- 전년동월평균(4.86 ㎍/㎥) 및 전월평균(4.93 ㎍/㎥)보다 낮은 농도를 보임.

- 일자별 평균농도는 전반적으로 높은 농도 분포를 보였으며 1월 19일에 7.36 ㎍/㎥으로 가장 높은 농도를 나타냄. [그림 3]

그림 3. 벤젠의 일자별 평균농도(대죽리)

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 다이클로로메탄(1.98 ppb), 1,3-부타디엔(1.75 ppb), 톨루엔(1.52 ppb) 순으로 나타남. [그림 4]

그림 4. VOCs 15종 평균농도(대죽리)

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 2.23 ㎍/㎥ (0.78 ~ 4.93 ㎍/㎥)로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임. [그림 1]

- 전년동월평균(2.20 ㎍/㎥) 및 전월평균(1.48 ㎍/㎥)보다 높은 농도를 보임.

- 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며, 1월 31일에 4.93 ㎍/㎥으로 가장 높은 농도를 보임. [그림 5]

그림 5. 벤젠의 일자별 평균농도(기은리)

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 1,3-부타디엔(2.25 ppb), 톨루엔(0.95 ppb), 다이클로로메탄(0.40 ppb) 순으로 나타남. [그림 6]

그림 6. VOCs 15종 평균농도(기은리)

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 1.56 ㎍/㎥ (0.62 ~ 2.76 ㎍/㎥)로 충남 대기환경기준 연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임. [그림 1]

- 전년동월평균(2.52 ㎍/㎥)보다 낮고, 전월평균(0.83 ㎍/㎥)보다 높은 농도를 보임.

- 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며, 1월  27일에 2.76 ㎍/㎥으로 가장 높은 농도를 나타냄. [그림 7]

그림 7. 벤젠의 일자별 평균농도(화곡리)

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 톨루엔(0.95 ppb), 다이클로로메탄(0.39 ppb), m,p-자일렌(0.35 ppb) 순으로 나타남. [그림 8]

그림 8. VOCs 15종 평균농도(화곡리)

붙임 1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 1부.
2. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 1부.

3. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 1부.  끝.

붙임 1		대죽리 유해대기측정소 월평균 농도

(단위 : ppb)

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m,p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로폼	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1,3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	1.10	0.34	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	7.36	2.27	8.02	0.94	2.30	0.00	0.58	0.40	0.34	0.02	0.00	0.06	5.55	6.44	0.00	1.50	0.00
금월평균	3.06	0.94	1.52	0.17	0.74	0.00	0.09	0.07	0.04	0.00	0.00	0.05	1.75	1.98	0.00	0.22	0.00
전월평균	4.93	1.52	1.24	0.23	1.30	0.09	0.21	0.12	0.05	0.01	0.17	0.09	3.53	2.82	0.00	0.35	0.00
전년 동월평균	4.86	1.50	2.98	0.50	0.38	0.27	0.25	0.05	0.01	0.00	0.82	0.05	5.76	3.99	6.92	0.14	0.00
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.82	0.56	0.87	0.30	0.84	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	3.25	3.10	0.00	0.32	0.00
5	6.49	2.00	1.37	0.34	0.79	0.00	0.24	0.11	0.01	0.01	0.00	0.06	5.55	6.44	0.00	0.79	0.00
6	2.01	0.62	0.72	0.00	0.60	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	1.84	3.94	0.00	0.00	0.00
7	1.82	0.56	0.53	0.00	0.37	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	1.45	2.74	0.00	0.00	0.00
8	2.50	0.77	0.75	0.00	0.69	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.05	0.87	2.33	0.00	0.00	0.00
9	1.10	0.34	0.70	0.00	0.45	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	3.18	1.51	0.00	1.50	0.00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2.72	0.84	1.57	0.36	0.69	0.00	0.00	0.12	0.02	0.01	0.00	0.05	4.60	1.58	0.00	1.40	0.00
12	2.53	0.78	0.54	0.00	0.37	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01	0.00	0.05	1.40	1.90	0.00	0.22	0.00
13	1.69	0.52	0.34	0.00	0.69	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1.82	0.56	0.86	0.00	0.38	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	1.35	1.46	0.00	0.00	0.00
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	5.74	1.77	8.02	0.94	2.30	0.00	0.58	0.27	0.19	0.01	0.00	0.05	0.95	5.90	0.00	0.27	0.00
18	1.72	0.53	1.44	0.32	1.22	0.00	0.34	0.04	0.04	0.00	0.00	0.05	0.80	1.23	0.00	0.00	0.00
19	7.36	2.27	2.67	0.28	0.73	0.00	0.00	0.05	0.02	0.02	0.00	0.05	1.21	2.95	0.00	0.00	0.00
20	7.27	2.24	1.81	0.00	0.59	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.05	1.05	2.48	0.00	0.00	0.00
21	3.15	0.97	0.63	0.00	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	1.20	0.98	0.00	0.00	0.00
22	3.47	1.07	0.43	0.00	0.21	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2.66	0.82	0.33	0.00	0.13	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2.66	0.82	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.98	0.61	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1.91	0.59	0.35	0.00	0.18	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1.62	0.50	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30	3.41	1.05	4.93	0.61	1.75	0.00	0.50	0.26	0.15	0.01	0.00	0.05	0.65	4.09	0.00	0.29	0.00
31	2.89	0.89	6.19	0.80	1.66	0.00	0.51	0.40	0.34	0.01	0.00	0.05	1.17	2.98	0.00	0.21	0.00

(단위: ppb)

붙임 2		기은리 유해대기측정소 월평균 농도

(단위 : ppb)

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m,p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로폼	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1,3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.78	0.24	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	4.93	1.52	5.48	0.67	1.20	0.15	0.38	0.29	0.26	0.01	0.00	0.05	10.63	3.20	0.00	0.34	0.00
금월평균	2.23	0.69	0.95	0.14	0.15	0.01	0.04	0.05	0.03	0.00	0.00	0.04	2.25	0.40	0.00	0.03	0.00
전월평균	1.48	0.46	0.71	0.12	0.19	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00	0.71	0.03	1.81	0.71	0.00	0.00	0.00
전년 동월평균	2.20	0.68	1.12	0.12	0.20	0.01	0.06	0.05	0.02	0.01	0.10	0.03	2.16	0.11	1.96	0.18	0.00
1	1.95	0.60	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.23	1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.82	0.56	0.26	0.17	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.40	0.74	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.00	0.05	0.82	1.04	0.00	0.34	0.00
6	2.30	0.71	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.21	0.99	0.33	0.20	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1.82	0.56	0.32	0.17	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.86	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	0.70	0.00	0.15	0.00	0.00	0.05	0.02	0.01	0.00	0.04	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
12	-	-	0.50	0.19	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.00	0.05	4.43	0.00	0.00	0.31	0.00
13	-	-	0.27	0.19	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
14	-	-	0.38	0.14	0.14	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
15	-	-	0.19	0.26	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.88	0.58	5.48	0.63	1.20	0.14	0.38	0.16	0.12	0.01	0.00	0.04	1.61	3.20	0.00	0.00	0.00
18	2.60	0.80	1.92	0.50	0.47	0.00	0.13	0.06	0.11	0.01	0.00	0.04	1.82	1.14	0.00	0.00	0.00
19	1.17	0.36	1.49	0.15	0.28	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.04	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.78	0.24	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1.36	0.42	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1.95	0.60	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2.55	0.79	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2.85	0.88	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	3.24	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.04	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1.65	0.51	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2.30	0.71	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30	1.91	0.59	4.32	0.46	0.76	0.00	0.27	0.11	0.11	0.01	0.00	0.04	1.40	2.30	0.00	0.00	0.00
31	4.93	1.52	4.53	0.67	0.79	0.15	0.26	0.29	0.26	0.01	0.00	0.04	2.24	2.60	0.00	0.00	0.00

붙임 3		화곡리 유해대기측정소 월평균 농도

(단위: ppb)

(단위 : ppb)

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m,p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로폼	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1,3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.62	0.19	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	2.76	0.85	6.27	1.07	1.60	0.15	0.49	0.20	0.21	0.01	0.02	0.05	1.10	4.09	0.00	0.36	0.00
금월평균	1.56	0.48	0.95	0.29	0.35	0.01	0.07	0.05	0.01	0.00	0.00	0.04	0.05	0.39	0.00	0.03	0.00
전월평균	0.83	0.26	1.17	0.26	0.30	0.04	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00	0.04	0.37	0.14	0.00	0.03	0.00
전년 동월평균	2.52	0.78	1.24	0.18	0.44	0.00	0.05	0.03	0.01	0.00	0.02	0.16	1.69	0.04	0.00	0.01	0.00
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.49	0.46	0.47	0.25	0.34	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.56	0.79	0.63	0.23	0.35	0.00	0.11	0.09	0.02	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
6	1.23	0.38	0.43	0.24	0.32	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1.20	0.37	0.26	0.11	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
8	1.43	0.44	0.43	0.14	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1.10	0.34	0.97	0.32	0.62	0.00	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1.98	0.61	1.76	0.45	0.48	0.00	0.13	0.07	0.02	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2.27	0.70	0.76	0.47	0.50	0.00	0.16	0.07	0.01	0.01	0.00	0.05	0.00	1.08	0.00	0.13	0.00
13	1.23	0.38	0.88	0.41	0.39	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1.98	0.61	0.93	0.31	0.46	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.75	0.23	0.39	0.24	0.27	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	1.01	0.31	2.01	0.29	0.39	0.00	0.00	0.09	0.04	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1.95	0.60	6.27	1.07	1.60	0.15	0.49	0.20	0.21	0.01	0.00	0.04	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0.62	0.19	0.64	0.20	0.27	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.81	0.25	0.39	0.14	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1.65	0.51	0.38	0.12	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1.07	0.33	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.91	0.28	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.66	0.82	1.13	0.41	0.66	0.00	0.15	0.04	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2.76	0.85	0.66	0.32	0.37	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1.23	0.38	0.31	0.15	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1.65	0.51	0.55	0.24	0.31	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2.24	0.69	1.26	0.62	0.75	0.00	0.19	0.04	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위: ppb)