환경 등록업체 지도․점검표

<작성 예시> 파랑색과 빨간색 예시는 삭제 후 제출

1. 업소현황 --------- 등록 업종별로 각각 작성합니다.

업 소 명	(등록일 : 2013. 1. 1.)
법인등록번호	개인			법인
등록업종	환경전문공사업, 측정대행업, 관리대행기관, 환경컨설팅 (등록분야 : 수질, 대기 등)				대표자
영업소 소재지 (영업소 면적)	(우편번호) “도로명 주소로 기재” (면적 : ㎡)				전화번호
					FAX
실험실 소재지 (실험실 면적)	“대행계약일 경우 대행자 명“ 기재 (면적 : ㎡)
공사 수주실적, 측정대행 건수 (‘12.1.1~’12.12.31)	∘대기 : 건, 백만원, 소음진동, 실내공기질 등 ∘수질 : 건, 백만원 “업종 분야별로 작성”
연 락 처	대표자(H.P)			담당자(H.P)

2. 분야별 기술인력 현황     (칸이 적을 경우 ”별지“ 작성)

업 종	구분	성 명	주민등록번호	자격증종류 (등록번호)	교 육 이수기간 (이수과정)
대 기	필수인력	홍길동	660000-1000000	대기환경기사 (대체기술사) (12345678Y)	2012.5.1. ~2012.5.3. ( )
			-
	선택인력		-
			-
수 질	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-
소음․진동	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-

업 종	구분	성 명	주민등록번호	자격증종류 (등록번호)	교 육 수료일
악 취	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-
유독물	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-
실내공기질	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-
환경컨설팅	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-

3. 시설 및 장비 현황

❍ “별지 작성”

❍

❍

4. 특이사항(점검자 의견)

❍

❍

❍

5. 붙임 내역

1.

2.

3.

4.

위와 같이 조사하였음을 확인하였습니다.

2013.        .           .

❍ 업체명 :

❍ 점검자   직위 :

❍ 성  명 :               (서명) 주민등록번호(      -      )

❍ 확인자   직위 :

❍ 성  명 :               (서명) 주민등록번호(      -      )

※ 점검자는 등록업체 실무자가 작성하고, 확인자는 업체대표가 확인 후 서명

충청남도지사 귀하

□ 점검표 작성요령

① 등록업종 : 등록업종 기재(대기, 수질, 소음진동 등)

② 업 소 명 : 등록업체 및 대표자 기재

③ 영업소재지 : 등록된 소재지 및 연락처 표기

④ 실험실 소재지 : 수질방지시설업의 경우 작성, 측정대행일 경우 대행

업체명 기재(예. 측정대행 oo환경(주))

⑤ 공사수주실적 : 등록분야별 공사수주실적 건수 및 금액 작성 하되

공사수주계약 및 증명할 수 있는 사본 첨부(관리대행은 분야별 대행 관리실적)

⑥ 기 타 : 대표자 및 담당자 핸드폰 기재

⑦ ~ ⑨ 기술인력 : 분야별 등록된 기술인력 기재하고 근무를 확인할 수

있는 국민연금 가입증명서 등을 별도 첨부

⑩ 시설 및 장비 현황 : 측정대행일 경우 ④번 항목과 동일하게 작성하고

시설장비 보유시 수질 방지시설업 실험기기 구비요건에 맞게 기재

(측정대행업은 측정 항목별 기기 및 장비 보유현황 제출) - “예시”참조

⑪ 특이사항 : 점검자 의견 등 작성

⑫ 붙임 내역 : 아래사항 별도 첨부

1. 분야별(전문공사업, 측정대행업, 관리대행업, 환경컨설팅)등록증 사본 ---- 앞, 뒷

2. 기술인력 현황 --- 자격증 사본

3. 국민연금가입증명서 --- 기술인력 개인별

4. 기술인력 임금지급내역서 ---- 2013. 1월 ~ 현재까지

5. 사무실 임대차계약서 사본

6. 측정대행계약서 사본(수질의 경우)

7. 공사수주실적(계약서 사본 등) --- 2012년 수주실적

8. 관리대행은 관리업소 현황 및 대행실적 --- 2012년 관리대행실적

실험기기(수질분야) 시설 및 장비보유 현황

환경전문공사업, 측정대행업, 관리대행업   <예 시>

<실험기기> ------- 공정시험방법 환경부 고시 참조

측정항목	시험방법	실험기기명	규 격	수 량
1. pH	가.전극법	⑴ pH메타 ⑵ pH표준액(pH4, pH7)	환경오염공정 시험법 참조	1개이상 각 1통이상
2. BOD	가.적정법	⑴ BOD 부란기 ⑵ BOD 병	"	1개이상 30개이상
3. COD	가.적정법	⑴환류냉각장치(환저플라스크 300-500㎖ 포함)	"	4세트이상
4. SS	가.여지법	⑴ 유리섬유여지(GF/C) ⑵ 진공펌프(1개이상) ⑶여과기	"	100매이상
5. 유분 (노말핵산추출물질)	가.액액추출법	⑴ 분액깔때기(1,000㎖ 또는 500㎖) ⑵ 분액깔때기스텐드(1,000㎖ 또는 500㎖)	"	10개이상 1개이상
6. 특정수질 유해물질			"
가.시안	가.흡광광도법 (피리딘피라졸론법)	⑴ 시안증류장치(750㎖ 증류플라스크) ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	"	1세트이상 1개이상
	나.이온전극법	⑴ 시안증류장치 1조이상 ⑵ 시안전극	"	1세트이상 1개이상
나.동,카드뮴,수은, 납,6가크롬,니켈	가.원자흡광광도법	⑴ 원자흡광광도계 ⑵ 각각의 중공음극램프(Cu, Cd,Hg,Pb,Cr+6,Ni)	"	1대이상 각 1개이상
	나.흡광광도법	⑴ 광전광도계 또는 광전분광 광도계	"	1개이상
	다.유도결합플라즈마 발광광도법(납,니켈 해당)	⑴ 유도결합 플라즈마 발광광도 분석장치	"	1개이상

※ 실험기기 구비요건은 측정대행업등록업무처리지침에 준하여 적용(따라서 동 지침변경시는 그 변경된 내용 적용)

<초자기구>

초 자 기 구 류	최소수량	규 격	비 고
시 약 병 메스실린더 뷰 렛 메스플라스크 메 스 피 펫 홀 피 펫 비 이 커 삼각플라스크 킬달플라스크 깔 대 기

<시약류> : 붙임