□ 주요사업내용

□ 농    로 : 농기계 진출입과 농산물 운반을 원할 할수 있도록 농로

개설및 주요간선을 확·포장 합니다.

□ 관계용수 : 기존시설인 저수지, 양수장 등 지표수를 최대한 이용하되

지표수 개발이 어려운 지역은 암반관정을 개발하여

밭용수를 편리하게 사용할 수 있도록 개별농가의 밭에

까지 급수 관로를 매설하고 수도계량기 및 수도꼭지 시설을

설치합니다.

□ 배수로설치 : 밭의 침수피해 방지와 작물재배에 불필요한 물을 빠른

시간내에 배제하기 위하여 배수로를 설치합니다.

□ 밭정리 : 경사가 완만하고 토심이 깊은 밭은 농업인이 원할경우

밭정리를 하여 기계화 영농이 가능하도록 정비합니다.

□ 시설물 유지관리 및 사업지구 선정

□ 밭기반정비 사업은 수혜주민이 원하는 공종을 선택 시행하며

사업준공후 유지관리는 주민자체적으로 유지관리계를 구성하여

시설물을 효율적으로 관리하고 전기료등 유지관리비는 시설물을

이용하시는 주민이 공동으로 부담하셔야 합니다.

□ 사업시행 절차는 사업예정지가 있으면 해당 시·군 건설(건설도시)과

농지계(기반조성계)에 연락주시면 현지조사등 행정처리를 추진

하겠습니다.

※ 밭기반정비사업 추진으로 주민의 편리함은 물론 소득에 크게 도움이

되시길 기원합니다.