	2011. 6.

주요 통계 자료

	수질관리과

目    次

1. 수질환경 현황

2. 충남명수 지정현황

3. 수질오염총량관리

4. 주요지점 수질현황

5. 가축분뇨 배출시설 등 현황

6. 상수도시설 현황

7. 산업(농공)단지 폐수종말처리시설 현황

8. 수질 기초시설 현황

9. 수질원격감시시설(TMS) 설치 현황

기본통계

1. 수질분야

지 표 명	지 표	시도 순위	기준 시점	비 고
상수도누수율	15.9%	11	’09. 12.	전국평균 12.2%
상수도보급률	80.2%	16	’09. 12.	전국평균 94.8%
하수도보급률	63.5%	16	’09. 12.	전국평균 89.4%
상수도 유수율	75.1%	11	’09. 12.	전국평균 81.7%
상수도관총연장	8,715㎞	10	’09. 12.	전국 149,633㎞
하수관거 시설연장	5,663㎞	15	’09. 12.	전국평균 107,842㎞
하수처리량	496,126톤	12	’09. 12.	전국처리 18,468,000톤

1. 수질환경 현황

□ 하천현황

ㅇ 국가하천 : 9개소 266㎞          ㅇ 지방하천 : 536개소 2,788㎞

ㅇ 소하천 : 2,377개소 3,384㎞

□ 하천 ․ 호소 수질현황(2009. 12月 현재)

(단위 : 개/%)

구 분		개소수	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	등급외	비고
하천수 (BOD기준)	2005	55	2 3.6	21 38.2	25 45.5	2 3.6	1 1.8	4 7.3
	2006	53	2 3.8	11 20.8	30 56.6	8 12.9	1 1.6	4 6.5
	2007	62	11 17.7	17 27.4	21 33.9	5 9.4	1 1.9	4 7.5
	2008	67	29 43	10 15	14 21	11 16	1 2	2 3
	2009	66	16 24.2	11 16.7	28 42.4	4 6.1	3 4.5	4 6.1
저수지 및 호소수 (COD기준)	2005	57			24 42.1	12 21.1	10 17.5	11 19.3
	2006	107		1 1.0	53 49.5	24 22.4	14 13.1	15 14.0
	2007	183	7 3.8	18 9.8	38 20.8	74 40.4	21 11.5	25 13.7
	2008	168	5 3.0	10 6.0	20 11.9	21 12.5	63 37.5	49 29.1
	2009	240	18 7.5	25 10.4	28 11.7	106 44.1	28 11.7	35 14.6

□ 주요수질지표

구 분	단위	계 획 지 표
		2006	2007	2008	2009	2010	2014
ㅇ상수도보급율	%	67.7	74.5	77.7	80.2	82.5	92
ㅇ하수도보급율	%	56.7	59	61.8	63.5	67	76
- 하수처리장	개소	29	33	37	41	44	56
- 처리구역內인구	천명	1,135	1,190	1,269	1,318	1,534	1,992
ㅇ하수관거보급율	%	52	58	62.1	64.5	69	86
- 계획하수도연장	㎞	7,677	7,677	8,166	8,775	8,775	8,775
- 시설하수도연장	㎞	4,000	4,453	5,072	5,662	6,262	7,546
ㅇ분뇨처리장	개소	18	18	18	18	18	18
ㅇ가축분뇨공공처리장	개소	6	6	6	6	7	9

2. 충남명수 지정현황

선정지역	소 재 지	선 정 사 유
광덕계곡	천안시 광덕면	ㅇ 자연경관 수려하며 수량, 수질양호. 광덕사 위치
상원골계곡	공주시 사곡면	ㅇ 자연경관 수려하며 언제나 맑은물이 있고 마곡사위치
화장골계곡	보령시 성주면	ㅇ 우거진 숲과 맑은물이 조화를 이루고 사적 제307호인 성주사지 위치
용현계곡	서산시 운산면	ㅇ 자연경관이 수려하며 자연생태계가 보전된 곳 ㅇ 국보 제361호인 보원사지 위치
수락계곡	논산시 벌곡면	ㅇ 숲과 폭포가 어우러져 빼어난 경관을 이루며, 문화재 제276호인 마애불과 석천암이 있음
12 폭 포	금산군 남이면	ㅇ 봉황천 발원지, 숲과 폭포가 어우러져 절경을 이루고 물이 맑으며 보석사 위치
복 덕 천	부여군 외산면	ㅇ 숲이 우거지고 맑은 물이 항시 흘러 경관이 뛰어나며 무량사지 위치
장곡사99계곡	청양군 대치면	ㅇ 원형대로 보전된 원시림과 99계곡이 어우러져 빼어난 경관을 이루고 장곡사 위치
용 수 천	공주시 반포면	ㅇ 자연경관 수려, 맑은 물이 흐르고 인근에 도예촌 및 충남유형문화재 제94호인 당간지주 위치
건 천 천	금산군 남이면	ㅇ 자연경관 수려, 오염원 없고 맑은물이 항시 흐르는 곳
오서산계곡	홍성군 장곡면	ㅇ 잘 보존된 숲과 자연경관 우수

3. 수질오염 총량관리

그동안 추진현황

① 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2005. 4. 1

- 시․군별 2010년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

- 총량관리단위유역별 2010년 목표연도의 할당 및 삭감부하량 제시

② 제2단계 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2009. 12. 11

- 시․군별 2015년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

③ 제1단계 1차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2006. 8. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군 5개 시․군

④ 제1단계 2차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2008. 8. 31

- 연기군, 부여군, 청양군 3개 시․군

※ 서천군 목표수질 이내지역으로 수질개선사업계획 승인(금강유역환경청장)

우리도 관련 목표수질

광역시․도 경계지점(환경부장관)

2004. 4. 3-환경부고시

우리도 관할지점(충청남도지사)

2005. 4. 20-충청남도 공고

4. 주요지점 수질현황

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	하천․호소명	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	‘10
하천 (BOD)	금강(제원)	1.4	1.2	0.9	0.7	0.9	1.6	0.7	0.8	1.0
	금강(남면)	4.0	2.5	3.6	3.3	2.9	2.3	2.7	3.8	3.0
	금강(금성동)	3.1	2.1	3.0	2.8	3.1	2.6	2.9	3.6	2.8
	금강(규암)	3.3	2.1	3.2	2.9	3.4	2.9	3.1	3.7	2.9
	금강(황산교)	4.5	3.3	3.5	3.7	4.2	3.6	3.3	3.7	3.2
	삽교천(삽교)	4.9	3.5	3.4	2.7	4.6	4.0	5.3	3.9	3.2
	무한천(청소)	4.8	4.5	3.9	4.0	5.3	3.0	4.0	3.4	4.0
	곡교천(염치)	7.3	5.8	6.6	5.7	6.1	6.3	10.2	8.9	8.4
	유구천(우성)	1.3	1.3	1.9	1.9	2.1	1.5	1.5	1.9	1.8
	미호천(남면)						4.3	5.5	5.0	4.8
호소 (COD)	탑정지(논산)	5.5	4.6	4.3	3.6	4.2	4.7	4.7	4.5	4.5
	예당지(예산)	6.6	6.3	5.3	5.3	6.2	6.4	6.6	6.5	7.2
	간월호(서산)	10.1	17.1	9.3	9.1	9.9	10.2	16.8	13.5	11.7
	부남호(서산)	12.5	10.8	11.1	10.4	10.7	13.0	16.3	13.8	15.5
	삽교호(당진)	8.6	8.5	8.3	9.2	10.1	10.4	9.9	10.3	11.2
	보령댐(보령)	1.9	1.9	2.0	2.2	1.7	1.9	2.2	2.3	2.8
	금강호(서천)	8.0	6.8	7.5	7.7	7.4	8.6	7.1	9.1	7.5

5. 가축분뇨 배출시설 등 현황

(2011. 06. 30)

구 분	가축분뇨배출시설		가축분뇨관련영업			처리시설 설계시공업	재활용 신 고
	허가대상	신고대상	수집운반	처리업	관리업
계	1,970	6,437	41	0	33	47	201
천안시	181	552	7		4	20	11
공주시	207	435	2				3
보령시	137	434	3		1	1	21
아산시	81	728	5		6	4	25
서산시	63	561	3		3	4	4
논산시	154	123	7		7	1	13
계룡시	2	3
금산군	29	227	3		3		1
연기군	152	290					6
부여군	62	484			2	6	4
서천군	37	49				1	2
청양군	86	385	3			1	13
홍성군	274	894	4		4	4	93
예산군	241	609	4		3	3	1
태안군	36	68
당진군	228	595				2	4

6. 상수도시설 현황

가. 상수도 보급률

(2009. 12. 31)

총 인 구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (％)	시설용량 (톤/일)	급 수 량 (톤/일)	1일 1인당 급수량(ℓ)	급수도시 (개소)
2,075,249	1,663,668	80.2	635,881	527,728	355	179

※보급율 2009년 80.5%⇒ 2010년 85% ⇒ 2014년 92%

나. 시군별 보급율

(단위 : ％)

시군	충남	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	금산	연기	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	당진
보급률	80.2	90.7	72.8	86.5	88.8	81.8	71.8	95.9	78.5	75.4	63.5	62.5	62.4	73.5	71.7	65.2	66.3

다. 전국 상수도 보급율

(단위: ％)

구분	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
일반	94.8	99.2	88.9	80.2	95.7	89.5	88.8	90.6	80.4	86.2	89.2	100
지방	93.5	99.1	85.7	71.4	95.3	86.1	85.1	89.5	73.5	83.5	87.2	100

※ 서울100, 부산99.9, 대구99.8, 인천97.9, 광주98.5, 대전99.5, 울산98.7

라. 상수도 공급내역

(단위 : 톤/일)

계	광 역 상 수 도			지방상수도
	소 계	대청댐	보령댐
527,728 (100%)	436,146 (82.6%)	300,623 (56.9%)	135,523 (25.7%)	91,582 (17.4%)

마. 마을상수도 및 소규모급수시설 현황

계		마을상수도		소규모시설		전용상수도		기타 (우물,샘)
시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구
2,428	592,705	1,185	199,975	1,086	88,538	157	49,094	255,098

바. 취‧정수장 및 배수지 현황

(단위 : 개소)

취 수 장			정 수 장			배수지	비 고
계	지자체	광 역	계	지자체	광 역
23	21	2	24	20	4	117

사. 상수원 보호구역 지정현황

보 호 구 역 지정수(개소)	지정면적(㎢)				거주현황		비 고
	계	국유지	공유지	사유지	가구수	인구수(인)
15	17,304	6.991	0.214	10.099	645	1,921

아. 지하수 현황 : 254,249개소

○ 생활용 143,882, 공업용 1,306, 농어업용 107,688, 기타 1,373

7. 하수도시설 현황

□ 하수도 처리현황

○ 충  남                                          <2009. 12. 31>

시․군	총 인 구 (인)	처리인구 (인)	보 급 률 (%)	시설용량 (톤/일)	처리량 (톤/일)	1일 1인당 배출량(ℓ)
16	2,075,249	1,318,050	63.5	611,941	496,126	239

○ 전  국

구분	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	89.4	98.6	81.4	63.5	89.9	77.0	77.9	79.3	68.3	71.9	82.7	84.8

※ 서울100, 부산99.0, 대구97.5, 인천98.2, 광주98.0, 대전97.1, 울산92.2

□ 하수관거 보급률

○ 충  남                                              <2009. 12. 31>

계획연장(㎞)	시설연장(㎞)	향후계획(㎞)	보급률(%)	비 고
8,775	5,663	3,112	64.5	분류식 2,241 합류식 3,422

○ 전  국

시․도	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	75.4	87.6	70.3	64.5	75.9	65.2	77.4	69.0	59.5	69.2	75.7	69.0

※ 서울100, 부산78.3, 대구88.9, 인천72.0, 광주94.0, 대전92.1 울산87.0

8. 수질 기초시설 현황

□ 공공하수처리장 현황

(2009. 12. 31)

처리장명	장 소	사업기간	처리용량 (천톤/일)	사업비 (백만원)	처리공법	비 고
계	41개소		599.0	1,146,127		위탁 32 직영 9
천안	신방동 702-1	‘89～’03	180.0	119,265	DNR	직영
성환	복모리 188-3	‘00～’05	24.0	70,800	DNR	위탁
병천	수신 발산리 302	‘02～’07	9.5	50,932	DeNipho	"
공주	봉정동 122	‘92～’04	35.0	49,204	HBR-Ⅱ	"
유구	만천리 287-1	‘01～’05	3.4	13,551	ICEAS	"
공암	반포 송곡리 459-36	‘01～’05	1.8	10,136	ICEAS	"
동학사	반포 온천리433-183	‘01～’05	1.8	8,576	ICEAS	"
보령	대천동 845	‘97～’02	30.0	52,015	SDPR	"
대천	신흑동 1675	‘02~’05	11.0	16,260	ACS	"
성주	개화리 174-2	‘98~’01	0.7	3,000	SBR	"
웅천	대창리 219-7	‘04～’07	1.5	17,236	SMMIAR	"
아산	실옥동 283-5	‘92～’07	63.0	75,451	DeNipho	"
서산	양대동 801	‘95～’99	30.0	37,452	CNR	"
음암	도당리 954	‘02～’06	0.6	3,030	CNR	"
도당	음암 부장리 634	‘02～’06	0.8	3,078	CNR	"
대산	대산리 1195-43	‘05～’08	3.0	75,451	DeNipho	"
논산	강변1로 412-140	‘98～’03	20.0	54,513	표준활성슬러지	직영
계룡	두마 왕대리 108	‘92～’95	27.0	18,302	DeNipho	위탁
금산	신대리 46-1	‘96～00	10.0	18,686	HBR-Ⅱ	직영
조치원	죽림리 269	‘93～’98	20.0	31,430	DeNipho	"
전의	전의 동교리 3-2	‘97～’03	2.0	9,687	산화구법	"
부여	왕포리 175-10	‘97～’03	15.0	41,341	HBR-Ⅱ	위탁
백제	규암 합정리 117	‘04～’06	1.8	7,783	KIDEA	"
서천	군사리 819-8	‘98～’06	5.0	20,020	HDF	"
청양	정좌리 129-1	‘99～’01	3.2	13,464	회전원판(RBC)	"
정산	광생리 380	ꡐ05～’08	0.8	9,373	SMMIAR	"
홍성	내법리 34	‘99～’03	17.0	38,427	산화구법	"
광천	은하 장척리 1157	‘01~’05	5.0	22,075	DeNipho	"
예산	궁평리 259-1	‘96～’00	22.0	31,594	표준활성슬러지	"
덕산	신평리 113-5	‘01～’05	3.2	14,850	회전원판	"
삽교	성리 251	‘02～’05	2.0	16,421	SBR	"
태안	평천리 1190	‘01～’04	9.0	23,000	DeNipho	직영
안면	승언리 349-96	‘01～’02	1.6	7,049	HDF	"
안흥신항	근흥 신진도리 538	‘94～’96	0.7	886	장기폭기	"
만리포	소원 송현리 1136-3	‘05～’09	2.0	13,732	BCS	"
당진	원당리 396-1	‘98～’02	15.0	39,784	표준활성슬러지	위탁
고대부곡	송악 고대리 335	‘98～’06	11.4	19,664	MLE	"
합덕	합덕리 405-2	‘02～’05	3.5	31,741	BIO-SAC	"
송악	기지시리 17-3	‘06～’09	1.5	15,677	DMBR	"
신평	남산리 851	‘06～’09	3.5	32,237	DMBR	"
중흥	중흥리 79-5	‘06～’09	0.7	8,954	DMBR	"

□ 분뇨 처리시설 현황

(2009. 12. 31)

시․군별	처리장	사 업 기 간	시 설 용 량 (㎘/일)	처리방법	소 재 지	운영 방법	비고
계	18개소		1,627		위탁:12, 직영:6 (연계:14, 단독:4)
천안	천안	95-96	310	하수연계 전처리	신방동 702-1	직영	521-2832
공주	공주	99-00	80	하수연계 BCS	봉정동 122	위탁	855-7195
보령	보령	95-96	100	하수연계 호기성소화	대천동 1387	위탁	931-1422
아산	수장	93-94	200	하수연계 전처리	신창면 수장리 48-3	위탁	543-6617
서산	서산	95-98	150	하수연계 전처리	양대동 801	위탁	664-4871
논산	논산	81-01	120	액상부식	성동면 개척리 560-6	위탁	732-6503
계룡	계룡	06	50	하수연계 전처리	두마면 왕대리 108	위탁	042) 841-4441
금산	금산	88-93	50	하수연계 액상부식	금산읍 신대리 52	직영	751-0514
연기	조치원	96-98	60	하수연계 전처리	조치원읍 죽림리 304	직영	864-4394
	전의	00-01	7	하수연계 전처리	전의면 동교리	직영	865-1376
부여	부여	96-98	70	한외여과	장암면 정암리 58-3	위탁	835-1566
서천	서천	88-00	90	액상부식	마서면 송내리 462	위탁	956-7716
청양	청양	93-94	50	하수연계 액상부식	청양읍 정좌리 750-10	위탁	940-2318
홍성	홍성	85-87	40	하수연계 전처리	홍성읍 내법리 410-26	위탁	634-0804
예산	예산	82-99	65	하수연계 활성오니	예산읍 산성리 567-3	위탁	335-6863
태안	태안	90-92	80	한외여과	태안읍 삭선리 44-32	직영	670-2548
	안면	00-01	20	하수연계 전처리	안면읍 승언리 349-96	직영	670-2470
당진	당진	88-94	85	하수연계 액상부식	당진읍 우두리 263	위탁	357-4141

□ 가축분뇨 공공처리시설 현황

(2010. 12. 31 현재)

처리장명	소 재 지	시설용량 (㎘/일)	처리방법	운영방법	비 고
7개소	위탁 6, 직영1	1,250
천안	성환읍 복모리 182	120	하수연계	위탁	한국시설관리공사 582-4178
공주	우성면 평목리 산6-1	250	고효율혐기성	위탁	(주)건양기술공사 854-6537
보령	천북면 신죽리 890-3	80	BCS공법	위탁	환경시설관리공사 641-1402
아산	신창면 수장리 48-18	150	하수연계	위탁	(주)대우건설 543-6617
논산	연무읍 신화리 51	250	액상부식	위탁	(주)리보종합건설 741-5608
홍성	결성면 용호리 438-8	250	고효율혐기성	직영	환경시설관리사업소 630-1684
예산	예산읍 궁평리 39-1	150	하수연계	위탁	(주)태영엔텍 335-8330

※ 금산군, 당진군 ’11년 12월 설치사업 완료 예정

□ 시․군별 마을하수도 현황

(단위 : 개소)

계	천안시	공주시	보령시	아산시	서산시	논산시	계룡시	금산군
180	15	7	4	9	6	13	0	24
	연기군	부여군	서천군	청양군	홍성군	예산군	태안군	당진군
	8	36	9	9	18	11	9	2

□ 산업(농공)단지 폐수종말처리시설 현황

(2010.12.31 현재)

구분	시군	시설명	소 재 지	용량 (톤/일)	운영기관	비 고
총계			35개소
소계		산업단지	12개소
1	천안시	천안천흥	성거읍 천흥리 314-2	2,500	운영협의회
2		천안제3	백석동 720	47,000	관리기관협의회
3		천안제4	직산읍 신갈․모시리 일원	5,000	천안시청
4	보령시	관창	주교면 관창리 1226-1	1,000	보령시청
5	아산시	탕정TC	탕정면 명암리 527-10	130,000	삼성엔지니어링㈜
6		인주	인주면 걸매리 998	6,000	〃
7	논산시	논산	성동면 원북리 851-1	1,600	입주기업체협의회
8	금산군	금산	제원면 명암리 433	1,980	한국타이어㈜
9	연기군	조치원	서 면 부동리 145	2,500	금강환경㈜
10		소정	전의면 유천리 935	1,150	㈜KCC
11		월산	남 면 월산리 662	11,500	금호환경기술
12		전의	전의면 신정리 617	2,000	금강환경㈜
소계		농공단지	23개소
1	공주시	검상	검상동 726-3	300	농공단지협의회
2		정안	정안면 사현리 322-12	200	〃
3		보물	정안면 보물리 521	200	㈜록평
4	보령시	주포	주포면 관산리 320-14	200	㈜서해환경
5		웅천	웅천읍 구룡리 9-8	200	입주기업체협의회
6	아산시	득산	득산동 312-48	350	한일환경기술㈜
7	서산시	성연	성연면 갈현리 703-2	500	다이모스㈜
8	논산시	가야곡	가야곡면 야촌리 489-51	340	농공지구관리공단
9	금산군	복수	복수면 용진리 115-12	200	농공단지관리사무소
10		금성	금성면 하신리 745	300	〃
11		추부	추부면 신평리 1004-4	300	〃
12	연기군	노장	전동면 노장리 404-4	800	㈜창세종합환경
13	부여군	은산	은산면 은산리 16-7	200	입주기업협의체
14	서천군	장항	장항읍 원수리 450-7	600	㈜두현환경
15		종천	종천면 석촌리 416-55	250	한일환경기술㈜
16	청양군	화성	화성면 장계리 637	200	㈜두현환경
17		정산	정산면 역촌리 691	800	예산군청
18	홍성군	구항	구항면 청광리 산26-15	300	㈜두현환경
19	예산군	신암	신암면 두곡리 250-6	400	한일환경기술㈜
20		주교	예산읍 주교리 511-15	1,400	㈜두현환경
21		관작	예산읍 관작리 276-10	300	예산군청
22	당진군	합덕	합덕읍 도곡리 89-10	300	농공단지입주협의회
23		한진	송악면 한진리 산41-2	1,000	㈜중외

9. 수질원격감시시설(TMS) 설치 현황

□ 하수종말처리시설

(2010. 12. 31 현재)

번호	시설명	소 재 지	시설용량 (㎥/일)	방류구수	측정항목
계		29개소		32
1	천안	천안시 신방동 702-1	150,000	3	pH,BOD(COD),SS,T-N,T-P
2	성환	천안시 성환읍 복모리 188-3	24,000	1	〃
3	병천	천안시 수신면 발산리 302	9,500	1	〃
4	공주	공주시 봉명동 122	35,000	1	〃
5	유구	공주시 유구읍 만천리 287-1	3,400	1	〃
6	보령	보령시 대천동 845	30,000	1	〃
7	대천	보령시 신흑동 1675	11,000	1	〃
8	아산	아산시 실옥동 283-5	63,000	1	〃
9	서산	서산시 양대동 801	30,000	1	〃
10	대산	서산시 대산읍 대산리 119-46	63,000	1	〃
11	논산	논산시 취암동 447-1	20,000	1	〃
12	계룡	계룡시 두마면 왕대리 108	27,000	1	〃
13	금산	금산군 금산읍 신대리 46-1	10,000	1	〃
14	조치원	연기군 조치원읍 죽림리 296	20,000	1	〃
15	전의	연기군 전의면 3-2	2,000	1	〃
16	부여	부여군 부여읍 왕포리 175-10	15,000	1	〃
17	서천	서천군 서천읍 군사리 819-8	5,000	1	〃
18	청양	청양군 청양읍 정좌리 129-1	3,200	1	〃
19	예산	예산군 예산읍 궁평리 259-1	22,000	1	〃
20	덕산	예산군 덕산면 신평리 113-5	3,200	1	〃
21	삽교	예산군 삽교읍 성리 251	2,000	1	〃
22	홍성	홍성군 홍성읍 내법리 34	17,000	1	〃
23	광천	홍성군 은하면 장척리 157	5,000	1	〃
24	당진	당진군 당진읍 원당리 396-1	15,000	1	〃
25	합덕	당진군 합덕읍 합덕리 405-2	3,500	1	〃
26	고대부곡	당진군 송악면 고대리 335	11,400	1	〃
27	신평	당진군 신평면 남선리 851	3,500	1	〃
28	태안	태안군 태안읍 평천리 1190	9,000	1	〃
29	만리포	태안군 소원면 송현리 1136-3	2,000	1	〃

□ 폐수종말처리시설

(2010. 12. 31 현재)

번호	산업단지명	소 재 지	시설용량 (㎥/일)	방류구수	측정항목
계	8개소			9
1	천안천흥	천안시 성거읍 천흥리 314-2	2,500	1	pH,BOD(COD),SS,T-N,T-P
2	천안제3	천안시 백석동 720	47,000	1	〃
3	천안제4	천안시 직산읍 신갈․모시리	5,000	1	〃
4	탕정TC	아산시 탕정면 명암리 527-10	130,000	2	〃
5	인주	아산시 인주면 걸매리 998	6,000	1	〃
6	금산	금산군 제원면 명암리 433	1,980	1	〃
7	월산	연기군 남면 월산리 662	11,500	1	〃
8	주교	예산군 예산읍 주교리 511-15	1,400	1	〃